ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	комплект шлейфов
	Уп.
	комплект шлейфов пр-кш овен для подключения между собой расширительных модулей
https://owen-chel.ru/product/programmiruemye_ustroystva/programmiruemye_rele/aksessuary_dlya_programmiruemykh_rele/pr_ksh/?ysclid=mufbg1qzt3159675543
	3
	нет

	2
	ПР225
	Шт.
	программируемое реле в щитовом исполнении с графическим дисплеем и Ethernet
ПР225-24.1210.106.2.0
Взамен импортных вышедших из строя
https://owen.ru/product/pr225/price
	1
	нет

	3
	СПК210
	Шт.
	СПК210-07-CS сенсорные панельные контроллеры. Чайный домик.
Взамен импортных вышедших из строя
https://owen.ru/product/spk210
	1
	нет

	4
	ПР205
	Шт.
	ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
ПР205-24.1816.02.0.0
Взамен импортных вышедших из строя
https://owen.ru/product/pr205/price
	2
	нет

	5
	ПР103
	Шт.
	ПР103 программируемое реле с Ethernet
ПР103-24.1618.17.2.0
https://owen.ru/product/pr103/price
	2
	нет


2. Обоснование целесообразности закупки
2.1 В целях обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования необходимы расходные материалы для проведения регулярного технического обслуживания и ремонта шкафов автоматики, оборудования КИПиА и АСУТП.
3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  
3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

