ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Войлок технический натуральный
	шт
(кг)
	Войлок технический натуральный листовой 

Модель: полугрубошёрстный войлок марки ППрА по ГОСТ 6308-71
Параметр: ГОСТ 6308-71
Тип войлока: полугрубошёрстный
Назначение: сальники, прокладки марки А/Б, фильтры
Рекомендуемая марка для сушильных машин: ППрА (прокладки марки А)
Плотность марки А: 0,34 ± 0,02 г/см³
Температурный диапазон: до +120 °C
Состав: 100% натуральная овечья шерсть (полугрубая), без добавления химических волокон (чистошерстяной)
Массовая доля не шерстяных волокон: не более 15%.
Удлинение при разрыве: не более 140%

Требования к внешнему виду:
· Цвет: натуральный (допускается разнооттеночность). 
· Поверхность: ровная, без расслоений, рубцов, надрывов и скосов.
· Войлок должен быть устойчив к разделению на слои.
· Проклейка и пропитка синтетическими составами не допускаются (материал контактирует с обрабатываемым текстилем). 
· Кромки листа должны иметь ровный рез, без бахромы и ворсистости более 3 мм.

Назначение: уплотнительные и прокладочные элементы для промышленных сушильных машин Kannegiesser (модели серий PD, TM, и др.) — уплотнение люков, дверец, технологических проёмов, амортизация вибраций, теплозвукоизоляция узлов, защита от попадания пыли и ворса в рабочие зоны оборудования

Условия эксплуатации: 
- рабочая температура окружающей среды в зоне установки: до +120 °C (сушильные камеры Kannegiesser работают с нагретым воздухом)
- влажная среда (паровоздушная смесь) в процессе работы.
- циклические механические нагрузки (открытие/закрытие люков, вибрация барабана).

Требования к геометрическим параметрам
Длина листа, мм: 1000
Ширина листа, мм: 1000
Толщина, мм: 7мм
Масса одного листа (расчётная): ~2,4 кг (при плотности 0,34 г/см³).
Допускается поставка в рулонах шириной не менее 1000 мм и общей площадью не менее 20м2

Маркировка обязательна (на ярлыке, прикреплённом к каждой упаковке)
	20
(≈50)
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2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 мес.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
