
Приложение №1
 к извещению
Техническое задание
на поставку рулевого винта чертеж 333.3510.0000 для вертолета Ансат
Приложение № 1 к извещению о запросе котировок в электронной форме по Федеральному закону № 223-ФЗ. Заказчик: АО «Костромское авиапредприятие».
1 Предмет и объем поставки
	Наименование
	Характеристика

	Товар
	Рулевой винт для вертолета Ансат, чертеж 333.3510.0000, комплектный и пригодный к установке по применимой эксплуатационной документации

	Количество
	1 шт.

	ОКПД 2
	30.30.50.110 — комплектующие запасные части летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок; код подлежит сверке при публикации извещения с актуальным классификатором ЕИС.


2 Требования к товару
Винт и входящие в комплект поставки изделия должны быть исправны, комплектны, соответствовать чертежу 333.3510.0000 и применимой технической и эксплуатационной документации для вертолета Ансат. Указание чертежного номера обусловлено совместимостью с уже эксплуатируемым воздушным судном. Эквивалент допускается только при документально подтвержденной возможности установки на конкретную модификацию вертолета без изменения его утвержденной конструкции; применимость эквивалента подтверждается документами изготовителя и инженерно-авиационной службой заказчика.
Год изготовления винта — не ранее 2018 года. Наработка с начала эксплуатации — не более 1300 часов. Изделие после ремонта допускается при подтверждении законности и качества ремонта, выпущенного состояния, наработки и остатка назначенного ресурса. Новое изделие также допускается, если соответствует всем требованиям.
Поставщик обеспечивает возможность проследить происхождение изделия: маркировка, чертежный и заводской номера на изделии соответствуют сопровождающим документам. Следы повреждений, коррозии, доработок без записи в документации и нарушения условий хранения не допускаются.
В составе поставки передаются паспорт или формуляр изделия с записями о изготовлении, эксплуатации, ремонте и ресурсе, документы о выпуске после ремонта и допуске к эксплуатации, и иные документы, предусмотренные применимой документацией изготовителя и правилами поддержания летной годности. Состав конкретных документов согласуется с инженерно-авиационной службой заказчика до публикации извещения; сертификат соответствия не запрашивается без установленного для него основания.
Применимые нормативные правовые акты: Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (часть 6.1 статьи 3 — описание предмета закупки; статья 3.1-4 — национальный режим); постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (преимущество при оценке предложений о российском товаре). Эти акты определяют условия закупки и подтверждение страны происхождения, а не заменяют технические документы изделия.
К техническому состоянию и документам изделия применяются Воздушный кодекс РФ (статьи 8, 37, 37.1 и 37.4 в применимых случаях), Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21», утвержденные приказом Минтранса России от 17.06.2019 № 184, и, если изделие ремонтировалось, Федеральные авиационные правила (часть 145), утвержденные приказом Минтранса России от 18.10.2024 № 367, в части правил выполнения и документирования соответствующих работ.
Поставка и приемка осуществляются также с учетом утвержденной типовой конструкции конкретной модификации вертолета «Ансат», применимых руководств по технической эксплуатации, паспорта (формуляра), бюллетеней изготовителя, директив летной годности и действующих ограничений ресурса. Если предлагается компонент-аналог, предусмотренное статьей 37.4 Воздушного кодекса РФ одобрение производства и установки требуется в случаях, установленных применимыми федеральными авиационными правилами. Универсальный сертификат соответствия на каждую запасную часть без установленного основания не требуется.
Поставщик подтверждает документы организации, выполнившей ремонт, и ее допуск к соответствующим работам по действующим ФАП-145; передает оформленный по применимым правилам документ о выполнении ТО и выпуске изделия после ремонта. Маркировка, заводской номер, год изготовления, наработка и остаток ресурса сверяются с паспортом (формуляром).
Гражданско-правовые условия поставки и гарантий регулируются Гражданским кодексом РФ (глава 30, в том числе правила о качестве, комплектности и документах товара). Требования охраны труда и пожарной безопасности при доставке исполняются в пределах действующего режима аэропорта и обязательных требований законодательства; монтаж и испытания на воздушном судне в предмет закупки не входят.
3 Условия поставки
Место поставки: Российская Федерация, г. Кострома, ул. Костромская, д. 120, территория аэропорта; точка разгрузки и режим доступа сообщаются поставщику заказчиком.
Срок поставки: не более 3 календарных дней с даты заключения договора.
Цена включает тару, упаковку, доставку, разгрузку, страхование перевозки, налоги, пошлины и иные обязательные расходы поставщика. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при перевозке и хранении.
4 Приемка и оплата
При приемке заказчик сверяет количество, комплектность, маркировку, состояние изделия и документы, указанные в разделе 2. При несоответствии оформляется мотивированный акт; приемка и оплата оставшейся части цены осуществляются после устранения несоответствий. Монтаж и испытания на вертолете не входят в предмет поставки.
Срок оплаты Заказчиком 7 рабочих дней после подписания документа о приемке на основании счета и переда-точного документа.
5 Сведения для заявки
Участник указывает цену договора, страну происхождения товара, чертежный номер, год изготовления, состояние изделия (новое или после ремонта), заводской номер при наличии, фактическую наработку и сведения о комплектности и документах. При наличии предусмотренного национальным режимом подтверждения происхождения участник представляет сведения и документы в порядке, указанном в извещении. Недоступный до закупки заводской номер допускается указать при поставке, если извещение прямо это позволяет.
6 Уточнения до размещения закупки
Ответственный технический специалист до публикации подтверждает по формуляру конкретного вертолета применимость чертежа 333.3510.0000 и возможного эквивалента, смысл ограничения 1300 часов (общая наработка), минимальный остаточный ресурс, комплектность, документы и осуществимость поставки за 3 календарных дня после подписания договора. КП № 2409КП_01 предлагает изделие после ремонта, № 102-ХЭ — изделие «1 КВР», № 1060 — категорию 2-1 с наработкой 1299 часов; сопоставимость и ресурс предложений требуют документального подтверждения. До размещения устанавливаются конкретный минимальный остаточный ресурс и точный перечень сопроводительных документов; оценка соответствия предложения без этих данных не может быть завершена. Все три КП содержат обозначение 333.3510.000 без завершающего нуля; до их включения в расчет цены требуется письменное подтверждение поставщиков о применимости предложений к изделию 333.3510.0000.

