Техническое задание

на поставку Товара

	№п/п
	марка стали
	размер, мм.
	Технические характеристики
	Итого на 2026 год, т.

	1
	Лист х/к 08ПС
	2,0*1250*2500
	АТ-АШ-БД-ПВ-О-IV ГОСТ 19904-90/К270В-6-II-Г промасл. ГОСТ 16523-97 (производство ММК)
	10,000

	2
	Лист х/к 08ПС
	3,0*1250*2500
	АТ-АШ-БД-ПВ-О-IV ГОСТ 19904-90/К270В-5-II  промасл. - ГОСТ 16523-97
	5,000

	3
	Лист х/к 08ПС
	1,2*1250*2500
	АТ-АШ-БД-ПВ-О-IV ГОСТ 19904-90/К270В-6-II-Г промасл. ГОСТ 16523-97
	2,000

	4
	Лист х/к 08ПС
	0,5*1250*2500
	АТ-АШ-БД-ПВ-О-IV ГОСТ 19904-90/К270В-6-II-Г промасл. ГОСТ 16523-97
	1,000

	5
	Лист г/к травленный 08ПС
	3,5*1500*3000
	А-ПВ-О-IV ГОСТ 19903-2015/К270В-5-IV-с промасл. ГОСТ 16523-97
	14,000

	6
	Лист г/к травленный 20
	4,5*1500*3000
	А-ПВ-О-IV ГОСТ 4041-2017/К270В-2-с  промасл. - ГОСТ 1050-2013
	13,000

	 
	Итого
	45,000
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