ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 20 

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Конвектор электрический Weissgauff WCHM 2000 Black, Мощность 2000 Вт, Напольная и Настенная установка, Датчик опрокидывания, Степень защиты от влаги IP24

	шт.
	· Мощность 2000 Вт позволяет для эффективного обогрева помещений с площадью до 25 квадратных метров и функционирует на основе принципа конвекции, обеспечивая равномерное распределение тепла и создавая комфортные условия микроклимата в отапливаемом пространстве.
· Монолитный нагревательный элемент X-образной формы обеспечивает высокую скорость и равномерность нагрева помещения. Время достижения оптимальной температуры составляет всего 75 секунд, что значительно сокращает период ожидания комфортных условий.
· Механический термостат предназначен для обеспечения точного регулирования и поддержания заданных температурных параметров в соответствии с установленными стандартами.
· Степень защиты от влаги IP24 обеспечивает возможность эксплуатации устройства в условиях повышенной влажности, таких как ванные комнаты или кухни.
· Экономичный режим обеспечивает возможность регулирования уровня тепловой мощности нагревательного элемента, что способствует оптимизации энергопотребления и повышению эффективности системы отопления.
· Датчик опрокидывания предназначен для автоматического отключения устройства при его случайном наклоне или падении, предотвращает риски возгорания и повышает уровень безопасности эксплуатации. Защита от перегрева обеспечивает продолжительный период эксплуатации оборудования.
· Мобильность и удобство монтажа — это универсальность и простота установки, обеспечены наличием регулируемых опор и кронштейна в комплекте, что позволяет осуществить оптимальный монтаж в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.
· Напольная установка: конструкция опор обеспечивает возможность мобильного перемещения устройства по помещению, что позволяет эффективно направлять тепловые потоки в требуемые зоны.
· Настенная установка: обеспечивает возможность фиксации на вертикальной поверхности, что позволяет оптимизировать использование пространства и повысить эргономические характеристики внутреннего убранства помещения. 


https://www.ozon.ru/product/konvektor-elektricheskiy-weissgauff-wchm-2000-black-moshchnost-2000-vt-napolnaya-i-nastennaya-5069467630/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link&sh=AbcCS7seKw&short=RhVXY7v&__rr=1 
	7
	Да




2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9., к. 1.
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


