
Техническое задание

Поставка сельскохозяйственной техники (опрыскиватель) IDEAL diva 400 (или эквивалент) в целях обработки виноградных насаждений от вредителей и болезней.
Место поставки: Республика Крым, г.Ялта, с. Оползневое, севастопольское ш. д.2

	№п/п
	Наименование, технические , функциональные (потребительские свойства) характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед.,руб.

	1
	Опрыскиватель IDEAL diva 400, новый, неиспользованный, не восстановленный, без наработки
	Шт.
	1
	



	Технические характеристики опрыскивателя IDEAL diva 400  .

	Модель
	IDEAL diva 400

	Тип
	Навесной вентиляторный рукавного типа 

	Тип насоса
	Мембранный 

	Объем бака 
	400 л.

	Привод 
	Гидравлический

	Коробка передач
	Две передачи + нейтральное положение 

	Тип сцепления
	центробежное

	Агрегатируется с трактором Deutz-fahr 410(f,v)

	Тип навески 
	3х точечная 

	Тип гидравлических шлангов 
	Разрывная муфта с коническим клапаном 

	Основные характеристики:

	Рама 
	Стальная с гальваническим покрытием 

	Производительность насоса 
	Не менее 50 л/мин 

	Ширина обрабатываемого междурядья 
	2.0 м.

	Обязательна обработка 3х полных рядов 

	Материал бака 
	Пластик, композитные материалы

	Перемешивание рабочей жидкости 
	Гидравлическая мешалка 

	Устройство для промывки системы 
	Встроенное 

	Устройство контроля давления рабочей жидкости






Регулировка по высоте 
Гидравлическими цилиндрами из кабины трактора. 
Защитный бампер
Стальной с гальваническим покрытием.
Закрытие диффузоров 
Индивидуальное для каждого сопла.
Защита для вентилятора 
Стальная с полимерным покрытием.
Устройство контроля давления 
Устройство контроля высокого давления для контроля иных точек

Комплектация:
Рабочие фары для работы в темное время суток, бак для мытья рук, ЗИП.
Поставщик должен быть официальным представителем завода-изготовителя, иметь сервисную службу на территории Республики Крым.

Гарантия на Товар устанавливается сроком на 12 мес.
Предлагаемый к поставке товар соответствует следующим требованиям:
· - год изготовления – не позднее 2020 год;
· -товар новый, ранее не находился в эксплуатации (использовании), заводского исполнения, исправным и пригодным к эксплуатации ( использованию), не обремененный правами третьих лиц (не находиться под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения);
· - вместе с товаром Поставщик передает документы, относящиеся к товару:
- комплект документов для постановки на государственный учет в органах Гостехнадзора,
- Договор купли-продажи – 2 экз.,
- акты приемки – 2 шт.,
- руководство по эксплуатации,
- сервисную книжку,
- счет,
- счет фактура, 
- товарная накладная, 
- качество товара (включая дополнительное оборудование) соответствует требованиям ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации;
- качество поставляемого товара подтверждается сертификатом завода-изготовителя;
- товар по качеству и комплектности соответствует своему функциональному предназначению, технической документации.
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