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	Добрый день, Уважаемый Заказчик. В ходе анализа Технического задания в части II документации ЭА и предоставленной сметной документации нами выявлено существенное разночтение в части требований к типу оболочки кабеля витой пары.
 
1. В документации в Части II в пункте 6.1 Документации ЭА у Вас указано следующее оборудование: 
 
	Кабель медный 
	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки


 
Однако в локально сметном расчете №1 данный кабель указан № 12.2 Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(А)-LSLTx, внутренней прокладки, фиолетовый, коробка 305 м. Это разные материалы с разными свойствами. Просим разъяснить какая оболочка является верной?
 
1. Так же в документации в Части II в пункте 6.1 Документации ЭА у Вас указано следующее оборудование: 
 
	Оптическая панель 
	Оптическая панель (оптобокс) должна быть металлическая. Оптобокс должен вмещать в себя не менее 24 портов для оптического одномодового кабеля тип волокна не ниже OS2. Высота патч-панели должна быть не более 1U (44,45 мм).


 
Просим уточнить на сколько портов должна быть укомплектована данная оптическая панель. На все 24 порта или же для каждой единицы панели потребуется разные комплектации? 

	Добрый день, Уважаемый Участник!
В ответ на Ваш запрос разъяснений по документации открытого аукциона в электронной форме № 32616385416 «Выполнение работ по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14)» (далее — Закупка) сообщаем следующее. 
1. Верная «нг(А)-LSLTx». В сметном расчете указано верно.
2. На 24 порта дуплекс LC адаптера. В сметном расчете определено в объёме работ.

В документацию внесены изменения.
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