Приложение 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _________________
 на оказание услуг по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования FUJIFILM

г. Екатеринбург									«____» _____________ 2026 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), в лице руководителя контрактная службы Сергеева Максима Викторовича, действующего на основании доверенности № 83 от 23.09.2026 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________________ (сокращенно - ___________), в лице ________________ действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ                 «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (далее – Положение о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), на основании __________ № ____________ , заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный настоящим Договором срок оказать услуги по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования FUJIFILM (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями Описания предмета закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, 
а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации.
2.2. Услуги выполняются Исполнителем лично либо с привлечением субподрядных организаций.

2.3. Требования к наличию разрешительных документов:
2.3.1. Наличие у исполнителя действующей лицензии на техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники: на техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: 
- гастроэнтерологические медицинские изделия;
- анестезиологические и респираторные медицинские изделия;
Основание:
 - п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
 - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».
2.4. Исполнитель работ должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам медицинских изделий (МИ) согласно номенклатурной классификации медицинских изделий:
	№ п/п
	Код
	Раздел
	Наименования
	Описание

	  1
	179420
	19. Эндоскопические медицинские изделия 
 19.14. Эндоскопы
	Видеогастроскоп гибкий, многоразового использования
	Эндоскоп с гибкой вводимой частью для визуального обследования и лечения пищевода и желудка. Вводится в организм перорально в процессе гастроскопии. Анатомические изображения передаются пользователю специальным устройством через видеосистему, оснащенную прибором с зарядовой связью (ПЗС) на дистальном конце, и отображаются на мониторе. Устройство обычно используется для диагностики и лечения атипичных болей в животе, кровотечений, рака, хронической изжоги, полипов, гастритов, язв или грыж пищеводного отверстия диафрагмы, а также может использоваться для взятия биопсии и проведения других эндоскопических процедур.

	   2
	179300
	1. Анестезиологические и респираторные медицинские изделия 1.06 Бронхоскопы
	Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования
	Эндоскоп с гибкой вводимой частью, предназначенный для эндоскопических процедур на дыхательных путях и трахеобронхиальном дереве (т.е., бронхоскопии). Его вводят через нос или рот при проведении бронхоскопии. Анатомические изображения передаются пользователю с помощью видеосистемы, оснащённой матрицей прибора с зарядовой связью (ПЗС) на дистальном конце, и монитора для их отображения. Бронхоскоп обычно используется в диагностике бронхолегочных инфекций, пневмонии или рака лёгких, а также позволяет медикам визуально обследовать лёгкие и брать образцы тканей для биопсии и пробы секрета. Это изделие многоразового использования.


      Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, удостоверениями и т. п.) установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию МИ в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования).
    Документы предоставляются перед началом проведения работ. Специалисты не предоставившие подтверждающие документы не допускаются до проведения работ.
2.5. Требования к документации:
2.5.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения всех работ по ремонту МИ, указанных в перечне пункта 4 Описания предмета закупки. 
2.6. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:
2.6.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ (пункт 1 Описания предмета закупки), подлежащих ТО.
2.6.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».  Средства измерения и технологическое испытательное оборудование, не прошедшие поверку (аттестацию) не допускаются к применению. Копию свидетельства о поверке (аттестации) Исполнитель предоставляет перед началом проведения работ, по требованию Заказчика.
2.7. Требования к документации:
2.7.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения всех работ по ТО МИ, указанных в перечне пункта 6 Описания предмета закупки (Приложение №1 к Договору).


2.8. Требования к обеспечению качества выполнения работ (оказания услуг): 
2.8.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. 
2.8.2. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя).
2.8.3.  При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Все запчасти должны быть новыми, оригинальными, в заводской невскрытой упаковке и быть на гарантии производителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.
[bookmark: P82]3.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии 
с гражданским законодательством.
3.1.3. По согласованию с Заказчиком оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.
3.1.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Разделом 11 настоящего Договора.

3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством.
3.2.2. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с требованиями, указанными в Описании предмета закупки (Приложение №1 
к Договору).
3.2.3. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
3.2.4. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в ходе оказания услуг и (или) относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.
3.2.5. Проводить ремонт в соответствии с требованиями актуальной версии эксплуатационной документации и рекомендациями завода изготовителя обслуживаемого оборудования.
3.2.6. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.
3.2.7. При оказании Услуг не создавать работникам (сотрудникам), обучающимся, пациентам 
и посетителям Заказчика неудобств, не создавать препятствий Заказчику в осуществлении деятельности медицинского учреждения.
3.2.8. Обеспечить условия для беспрепятственного осуществления уполномоченными представителями Заказчика контроля за исполнением Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.9. Представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика 
и (или) контролирующих органов.
3.2.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения услуг;
· об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения услуг;
· иных независящих от Исполнителя обстоятельств, создающих невозможность завершения услуг 
в установленный срок.
3.2.11. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении оказания услуг.
3.2.12. Письменно, не позднее 5 рабочих дней, уведомлять Заказчика об обстоятельствах, при которых Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным, или будет иным образом ограничен 
в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.
3.2.13. Назначить ответственное лицо по исполнению Договора _________________,
тел. ______, эл. почта ________.
3.2.14. В течение 2-х (двух) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, указанных в п. 2.3.1 Договора.
3.2.15. После проведения любых работ (услуг) обеспечить уборку и вывоз мусора с территории Заказчика силами Исполнителя.
3.2.16. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ремонта, Исполнитель устраняет 
их безвозмездно в срок не более 10 (десяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) 
с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика).
3.2.17. Передать Заказчику демонтированные при оказании услуг запасные части, расходные части, комплектующие, техническую документацию.
3.2.18. Нести ответственность за уничтожение (в т.ч. случайное уничтожение) и (или) повреждение имущества Заказчика, результата услуг в течение всего периода их оказания. А также в период гарантийного срока, в случае если порча имущества Заказчика произошла в связи с ненадлежащим оказанием Исполнителем Услуг. 
В случае нанесения имуществу Заказчика ущерба по вине Исполнителя последний своими силами 
и средствами компенсирует данный ущерб в течение 10 дней со дня предъявления претензии Заказчиком, 
либо оказать услуги вновь на условиях договора; при этом все расходы, связанные с восстановлением, заменой или доукомплектованием несет Исполнитель. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного имуществу по вине Исполнителя, также восстанавливаются Исполнителем.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Договором.
3.3.2. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных 
как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.
3.3.3. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора 
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.3.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 11 настоящего Договора.
[bookmark: P142]3.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии 
с гражданским законодательством.
3.3.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Принять и оплатить надлежаще оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.
3.4.2. Обеспечить контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе на отдельных этапах 
его исполнения.
3.4.3. При наличии оснований, принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
3.4.4. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 настоящего Договора.
3.4.7. Назначить ответственное лицо по исполнению Договора: 
  - Хохрякова Анастасия Николаевна, тел. 8(343) 356-17-16; эл. почта: hohryakova.a@uralonco.ru.
- Федоров Максим Александрович, тел. 8(343) 356-17-71; эл. почта: fedorov.m@uralonco.ru;
4. Место и сроки оказания услуг
4.1. Срок оказания услуг: в течение 18 месяцев с момента заключения договора.
4.2. Место оказания услуг: Свердловская область, 
-  г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29;
    - г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3;
    - г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6.
 
4.3. Время оказания услуг: по предварительному согласованию с Заказчиком.
	
5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
[bookmark: P191]5.1. Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка его Заказчиком производятся 
в соответствии с гражданским законодательством на территории Заказчика представителем сервисной службы Исполнителя и оформляются Актом сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ). 
Датой оказания услуг считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ). Акт сдачи-приема подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о необходимости приёмки оказанных услуг. 
5.2. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет Акт о выявленных недостатках оказанных услуг. 
Приемка оказанных услуг после устранения недостатков осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим договором.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит выявленные недостатки оказанных услуг, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков 
и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
5.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ) или акта устранения недостатков.
5.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру[footnoteRef:1], счет за фактически оказанные услуги в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ) 
или акта устранения недостатков. [1:  Для Исполнителя с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ.] 


6. Цена Договора и порядок расчетов
[bookmark: P228]6.1. Цена Договора составляет ____________________________ , в том числе НДС - ____% (_____ процентов) __________ рублей (далее - цена Договора).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому или физическому лицу в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
6.2. Цена Договора включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе стоимость запасных частей и расходных материалов, расходы на уборку мусора, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупках ТРУ 
ГАУЗ СО «СООД», настоящим Договором.
6.4. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить количество предоставляемых услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Исполнителем и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота).
6.5. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ).
6.6. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.
6.7. Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.
6.8. Услуги, оказанные с изменением или отклонением от условий Договора, не оформленные 
в установленном Договором и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.

7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора 
в следующих размерах:
· в случае если цена Договора, предложенная Исполнителем, ниже начальной (максимальной) цены Договора (далее - Н(М)ЦД) менее чем на 25%, размер обеспечения исполнения Договора составляет 3% 
от Н(М)ЦД;
· в случае если цена Договора, предложенная Исполнителем, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, 
размер обеспечения исполнения Договора составляет 4,5 % от Н(М)ЦД
либо:
· [bookmark: _Hlk128380272]в случае если цена Договора, предложенная Исполнителем, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, Исполнитель представляет Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность Исполнителя (участника закупки) 
с одновременным предоставлением Исполнителем (таким участником) обеспечения исполнения договора 
в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность Исполнителя (участника закупки), относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (далее – реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником 
в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной 
в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке.
7.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде банковской (независимой) гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в извещении 
об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке.
Выбор способа обеспечения исполнения Договора из числа предусмотренных Заказчиком в извещении 
об осуществлении конкурентной закупки, конкурентной закупки участниками которой могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации о закупке осуществляется участником закупки самостоятельно.
[bookmark: _Hlk214974890]7.2.1 В случае предоставления Исполнителем обеспечения Договора по результатам конкурентной закупки в виде банковской (независимой) гарантии такая банковская (независимая) гарантия должна соответствовать следующим требованиям:
Банковская (независимая) гарантия должна:
1) быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;
2) содержать информацию о сумме банковской (независимой) гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, а также идентификационный код закупки (номер извещения в единой информационной системе (ЕИС)), при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
3) содержать информацию об обязательствах принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской (независимой) гарантией;
4) являться безотзывной – не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
5) содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму 
по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, 
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа 
в удовлетворении этого требования;
6) содержать условие согласно которому гарант обязуется в случае просрочки исполнения обязательств 
по банковской (независимой) гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой банковской (независимой) гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока 
ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской (независимой) гарантии;
7) содержать условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской (независимой) гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
8) срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 30 (тридцати дней) с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией 
о закупке срока исполнения основного обязательства;
9) содержать отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской (независимой) гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской (независимой) гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;
10) содержать установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской (независимой) гарантии;
11) Запрещается включение в условия банковской (независимой) гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией.
7.3. Обеспечение исполнения Договора при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный 
в документации о закупке. 
Выбор способа обеспечения исполнения Договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении 
об осуществлении конкурентной закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации такой закупки осуществляется участником закупки самостоятельно.
7.3.1. В случае предоставления Исполнителем обеспечения Договора 
по результатам конкурентной закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства оформляется в виде независимой гарантии по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации. 
Независимая гарантия должна:
1) быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) являться безотзывной – не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) содержать информацию о сумме независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, 
а также идентификационный код закупки (номер извещения в единой информационной системе (ЕИС)), 
при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
5) информацию об обязательствах принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
6) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии 
и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
7) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
8) срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 30 (тридцати дней) с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией 
о закупке срока исполнения основного обязательства;
9) отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;
10) содержать условие о перечне документов, установленном Правительством Российской Федерации, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
11) соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
12) Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской (независимой) гарантией.
7.4. В случае выдачи банковской (независимой) гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.
В случае выдачи банковской (независимой) гарантии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта,
 или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата.
7.5. Предоставление Исполнителем (участником закупки) банковской (независимой) гарантии, несоответствующей требованиям, предусмотренным настоящим Разделом Договора, является основанием 
для отказа в принятии ее Заказчиком.
7.6. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи Заказчику денежных средств, сумма обеспечения исполнения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика 
по следующим реквизитам: 
«ИНН 6658463168 КПП 665801001 ОГРН 1146658016614 Министерство финансов Свердловской области («ГАУЗ СО «СООД» л/сч 33013910370) БИК: 016577551 ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области, г. Екатеринбург счет: к/сч 40102810645370000054, р/сч 03224643650000006200 КБК 00000000000000000510. «Обеспечение исполнения Договора №__________________.».
7.7. Возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 30 (тридцати дней) 
со дня надлежащего исполнения Исполнителем всех обязательств по Договору.
Денежные средства возвращаются на счет Исполнителя, указанный в Разделе 18 настоящего Договора.
7.8. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен, а в случае, если предусмотрены отдельные этапы исполнения Договора - подлежит уменьшению.
7.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, 
а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора) в объеме выплаченного аванса (в случае если предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации расчеты по Договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
7.10. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (ее результатов), 
или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора (если установлены этапы исполнения Договора)
 и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Договоров. 
Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором. 
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления банковской (независимой) гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком 
на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров. 
В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств 
на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя, ему возвращаются денежные средства в сумме, 
на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров в срок, установленный п. 7.6 настоящего Договора.
7.11. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, указанные средства (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора) возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств 
по настоящему Договору, в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.
Денежные средства возвращаются на счет Исполнителя, указанный в Разделе 18 настоящего Договора.
7.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора возврат банковской (независимой) гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, в том числе в случае нарушения сроков исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора, на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора. При этом срок действия банковской (независимой) гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской (независимой) гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.
8. Гарантийные обязательства

8.1.  Гарантийные сроки на услуги (работы) по ТО:
- на работы по периодическому и внеплановому ТО - не менее 3 месяцев;
- на работы по ремонту МИ - не менее 3 месяцев;
- на установленные запасные части - не менее 6 месяцев.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ.
		8.2. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель устраняет их безвозмездно в срок не более 10 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
8.3. Требования к гарантии качества применяемых расходных материалов и запасных частей:
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя. Запасные части, том числе расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств).
    Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика.

9. Обеспечение гарантийных обязательств
9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется. 

10. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности
10.1. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности не устанавливаются.
[bookmark: P425]
11. Ответственность Сторон 
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой (1/300) действующей 
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
11.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
11.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере (1/300) одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) 
и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.7. В случае заключения Договора с Исполнителем, который не является субъектом малого и среднего предпринимательства, Заказчиком применяется следующий порядок начисления штрафов:
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором в порядке, установленном Положением
 о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД». Размер штрафа устанавливается в соответствии с Договором, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей 
до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей 
до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей
 до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей 
до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей 
до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей;
11.8. В случае заключения Договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. №1352, штраф устанавливается Договором в порядке, установленном Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, 
и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
2,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей 
до 500 млн. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей 
до 1 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 1 млрд. рублей. 
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором.
11.9. В случае заключения Договора по результатам проведения аукциона в соответствии 
с п. 150 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», при проведении которого цена Договора снижена 
до нуля (аукцион на право заключения договора), Заказчиком применяется следующий порядок начисления штрафов:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки 
в случаях, установленных Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Положением 
о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора: 
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
11.10. В случае если Договором предусмотрены обязательства Исполнителя, не имеющие стоимостного выражения, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения такого обязательства Исполнителем, размер штрафа устанавливается Заказчиком в следующем порядке:
1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10 000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100 000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
11.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
11.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
11.13. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора,
 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
[footnoteRef:2]11.14. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. [2:  Данный пункт применяется в случае реализации Заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.] 

[footnoteRef:3]11.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного Договором.  [3:  Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и Договоре установлено условие о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.] 

11.16. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Исполнителя (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
· удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю; 
· удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) 
и находящихся на счете Заказчика;
· предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
· взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
11.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых
 на себя обязательств по Договору.
11.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
[footnoteRef:4]11.19. Исполнитель возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий 
их предоставления Исполнителем вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителем по Договору. [4:  Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.] 


12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
12.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

13. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора
13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.07.2028 г. включительно,
 а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной Договором 
 – до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
13.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительным соглашением (дополнительными соглашениями) к Договору. 
В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными 
или прекращенными с момента заключения Сторонами дополнительного соглашения или соглашения 
о расторжении договора, если иное не вытекает из соответствующего соглашения или характера изменения Договора, а при изменении или расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении Договора.
13.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением 
их изменения по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных Положением о закупках 
ТРУ ГАУЗ СО «СООД» и настоящим Договором.
13.4. По соглашению Сторон допускается изменить:
13.4.1. Объем услуг в пределах 30% изначально предусмотренного объема услуг. 
1) При увеличении объема оказываемых услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему услуг исходя из цены единицы услуги.
2) При сокращении объема оказываемых услуг Стороны обязаны внести соответствующие изменения 
в связи с уменьшением предусмотренных договором объема услуг, Стороны обязаны уменьшить цену Договора соответственно уменьшаемому объему услуг, исходя из цены единицы услуги. 
3) В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема услуг как в целом 
по договору, так и по отдельным позициям договора при условии не превышения 30% изначально предусмотренного объема услуг по каждой позиции (если применимо).
13.4.2. Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.
13.4.3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении.
13.4.4. Цену Договора, цену единицы услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги.
13.4.5. Цену Договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора.
13.4.6. Цену единицы услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества выполняемых услуг и иных условий исполнения Договора.
13.5. По соглашению Сторон, при условии соблюдения порядка предусмотренного подпунктом 3 части второй пункта 49 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД», допускается изменение существенных условий Договора, если при его исполнении возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. 
13.6. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Договора по инициативе Заказчика или на основании поступившего Заказчику в письменной форме предложения Исполнителя 
с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении Договора возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения 
без изменения условий. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 412. Положения о закупке ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий Договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
13.7. В случае если оказываемые услуги подлежат оплате за счет субсидий указанных в пункте 1 статьи 781  Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению Сторон допускается изменение предусмотренных Договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема услуг, предусмотренных Договором.
13.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается поставка (использование) товара, выполнение работы или оказание услуги, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в Договоре.
Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в Договор изменения не должны противоречить положениям Главы 43-1 Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
13.8.1. В случае принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих запрет, ограничение, преимущество в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ 
в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом Договора, при заключении и исполнении договоров по результатам таких закупок Заказчику не допускается совершение действий, противоречащих положениями главы 43-1 Положения о закупке ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
13.9. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что:
1) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований 
об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
2) При определении Исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию 
о своем соответствии требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта Договора, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя (закупки).
13.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора:
1) Исполнитель отказал оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора; 
2) Исполнитель отказал передать закрывающие и (или) сопроводительные документы согласно условиям Договора либо не передал их в установленный Договором срок;
3) Исполнитель допустил нарушение предъявляемых Заказчиком требований к качеству Услуг;
4) Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора; 
5) Невыполнение Исполнителем в установленный Заказчиком срок требования необходимости 
устранения недостатков Услуг (в том числе обнаруженных в рамках гарантийного срока);
[bookmark: _Hlk215140351]6) Неисполнение Исполнителем обязанности по подписанию и направлению подписанного соглашения 
о расторжении. 
Если Исполнитель не оказал Услуги в объеме, предусмотренном Договором, то после истечения срока действия Договора, Заказчик по электронной почте направляет Исполнителю проект соглашения 
о расторжении договора на сумму неисполненных обязательств. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты направления Заказчиком проекта, подписать и направить Заказчику ответным письмом скан-копию подписанного соглашения о расторжении либо заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра данного соглашения с одновременным направлением по электронной почте информации о дате направлении заказного письма. 
13.12. В случае если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием 
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

14. Рассмотрение и разрешение споров
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
14.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные 
при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения.
14.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

15. Антикоррупционная оговорка
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц 
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
15.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие 
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора. 
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в Договоре.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в Договоре.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего пункта Договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
15.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего пункта Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.
15.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела 
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления 
о нарушении условий настоящего пункта Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.
15.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

16. Иные положения 
16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупках ТРУ ГАУЗ СО «СООД».
16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. 
Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд Свердловской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
16.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.
16.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

17. Перечень приложений
17.1. К настоящему Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
Приложение №1. Описание предмета закупки (Приложение № 1).
Приложение №2. Акт сдачи - приема оказанных услуг (выполненных работ) (Приложение № 2).
Приложение №3. Акт о выявленных недостатках оказанных услуг (Приложение № 3).

18. Адреса и банковские реквизиты Сторон
		Заказчик: ГАУЗ СО «СООД»
	Исполнитель:

	Юридический адрес: 620036, г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29
Фактические адреса: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29 и ул. Комсомольская,11
ИНН 6658463168 
КПП 665801001 
КБК 00000000000000000510
ОКТМО 65701000001
ОГРН 1146658016614
Министерство финансов Свердловской области 
БИК: 016577551
ОКЦ № 1 УГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург 
к/счет:40102810645370000054 
р/счет: 03224643650000006200
тел. приемной главного врача (343) 356-15-05
тел. Контрактная служба 356-15-17
Адрес электронной почты: 
cood@uralonco.ru (приемная главного врача)

	

	От Заказчика: 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
	От Исполнителя: 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
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Описание предмета закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования FUJIFILM

1.  Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:
	№
п/п
	Наименование медицинского изделия
	Модель (марка) медицинского изделия
	Наименование изготовителя
	Номер регистрационного удостоверения
	Страна происхождения
	Зав. №
(инв. №)
	Место размещения

	1. 
	Видеопроцессор эндоскопический
	VP-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10274
	Япония
	4V627K171
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	2. 
	Видеопроцессор эндоскопический
	VP-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10274
	Япония
	5V627K050
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	3. 
	Видеопроцессор эндоскопический
	VP-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10274
	Япония
	4V627K332
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	4. 
	Видеопроцессор эндоскопический
	VP-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10274
	Япония
	6V627K002
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	5. 
	Видеопроцессор эндоскопический
	VP-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10274
	Япония
	6V627K001
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	6. 
	Источник света эндоскопический
	BL-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10109
	Япония
	4S101K184
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	7. 
	Источник света эндоскопический
	BL-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10109
	Япония
	5S101K171
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	8. 
	Источник света эндоскопический
	BL-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10109
	Япония
	5S101K269
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	9. 
	Источник света эндоскопический
	BL-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10109
	Япония
	5S101K775
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	10. 
	Источник света эндоскопический
	BL-7000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10109
	Япония
	5S101K774
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	11. 
	Система ультразвуковой эндоскопической визуализации 
	SU-1-H
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2019/8274
	Япония
	5V658K032
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	12. 
	Система ультразвуковой эндоскопической визуализации 
	SU-1-H
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2019/8274
	Япония
	5V658K024
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	13. 
	Помпа для подачи воды
	JW-2
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011/10110
	Япония
	5W599K056
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	14. 
	Помпа для подачи воды
	JW-2
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011/10110
	Япония
	5W599K275
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	15. 
	Помпа для подачи воды
	JW-2
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011/10110
	Япония
	5W599K274
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	16. 
	Помпа для подачи углекислого газа
	GW-100
	FUJIFILM Corporation
	№ ФСЗ 2011/10110
	Япония
	3V605K286
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	17. 
	Помпа для подачи углекислого газа
	GW-100
	FUJIFILM Corporation
	№ ФСЗ 2011/10110
	Япония
	4V605K210
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	18. 
	Помпа для подачи углекислого газа
	GW-100
	FUJIFILM Corporation
	№ ФСЗ 2011/10110
	Япония
	4V605K018
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	19. 
	Видеобронхоскоп
	EB-530H
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10200
	Япония
	5B087K022
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	20. 
	Видеобронхоскоп
	EB-530H
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10200
	Япония
	5B087K023
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	21. 
	Видеобронхоскоп
	EB-530H
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10200
	Япония
	5B087K060
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	22. 
	Видеобронхоскоп
	EB-530Т
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10200
	Япония
	5B084K087
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	23. 
	Видеобронхоскоп ультразвуковой
	EB-530US
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10200
	Япония
	5U912K113
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	24. 
	Видеогастроскоп
	EG-580NW2
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	7G390K032
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	25. 
	Видеогастроскоп
	EG-760Z
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5G403K102
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	26. 
	Видеогастроскоп
	EG-760Z
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5G403K103
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	27. 
	Видеогастроскоп
	EG-760Z
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5G403K105
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	28. 
	Видеогастроскоп
	EG-760Z
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	6G403K007
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	29. 
	Видеогастроскоп
	EG-760Z
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	6G403K006
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	30. 
	Видеогастроскоп
	EG-760Z
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5G403K275
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	31. 
	Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный
	EG-580UR
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5U048K002
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	32. 
	Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный
	EG-580UR
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5U048K116
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	33. 
	Видеогастроскоп ультразвуковой конвексный
	EG-580UT
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	6U047K003
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	34. 
	Видеодуоденоскоп
	ED-530XT8
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2013/949
	Япония
	5D103L131
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	35. 
	Видеоколоноскоп
	EC-760R-V/L
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5C729K090
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	36. 
	Видеоколоноскоп
	EC-760R-V/L
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5C729K569
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	37. 
	Видеоколоноскоп
	EC-760R-V/L
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	6C729K143
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	38. 
	Видеоколоноскоп
	EC-760R-V/L
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	6C729K142
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	39. 
	Видеоколоноскоп
	EC-760R-V/L
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	7C729K223
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	40. 
	Видеоколоноскоп
	EC-760R-V/I
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	7C728K022
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	41. 
	Видеоколоноскоп
	EC-760ZP-V/L
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10110
	Япония
	5C731K011
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29

	42. 
	Видеопроцессор эндоскопический
	EP-6000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011\10274
	Япония
	4V693K754
	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6

	43. 
	Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 213/949
	Япония
	7C742K384
	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6

	44. 
	Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 213/949
	Япония
	7C742K590
	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6

	45. 
	Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 213/949
	Япония
	7C742K605
	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6

	46. 
	Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 213/949
	Япония
	7C742K606
	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6

	47. 
	Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 213/949
	Япония
	7C742K607
	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6

	48. 
	Видеогастроскоп высокого разрешения
	EG-720R
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2017/6601
	Япония
	9G412K632
	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6

	49. 
	Видеопроцессор эндоскопический с принадлежностями
	EP-6000
	FUJIFILM Corporation
	ФСЗ 2011/10274 от 08.07.2024
	Япония
	V693K753
	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3

	50. 
	Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2013/949 от 25.07.2024
	Япония
	7C742К604
	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3

	51. 
	Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп 
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2013/949 от 25.07.2024
	Япония
	7C742К380
	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3

	52. 
	Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп 
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2013/949 от 25.07.2024
	Япония
	7C742К591
	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3

	53. 
	Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп 
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2013/949 от 25.07.2024
	Япония
	7C742К588
	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3

	54. 
	Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп 
	EC-720R/L
	FUJIFILM Corporation
	РЗН 2013/949 от 25.07.2024
	Япония
	7C742К589
	Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3


  
2. Место выполнения работ (оказания услуг): Свердловская область, 
-  г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29;
    - г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3;
    - г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6.

3. Сроки выполнения работ (оказания услуг): в течение 18 месяцев с момента заключения договора.

4. Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию.
4.1. Требования к наличию разрешительных документов:
Наличие у Исполнителя действующей лицензии по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения): 
- на техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: 
- гастроэнтерологические медицинские изделия;
- анестезиологические и респираторные медицинские изделия;
Основание:
 - п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
 - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''.

4.2. Требования к квалификации персонала Исполнителя:
4.2.1. Исполнитель работ должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам медицинских изделий (МИ) согласно номенклатурной классификации медицинских изделий:
	№ п/п
	Код
	Раздел
	Наименования
	Описание

	  1
	179420
	19. Эндоскопические медицинские изделия 
 19.14. Эндоскопы
	Видеогастроскоп гибкий, многоразового использования
	Эндоскоп с гибкой вводимой частью для визуального обследования и лечения пищевода и желудка. Вводится в организм перорально в процессе гастроскопии. Анатомические изображения передаются пользователю специальным устройством через видеосистему, оснащенную прибором с зарядовой связью (ПЗС) на дистальном конце, и отображаются на мониторе. Устройство обычно используется для диагностики и лечения атипичных болей в животе, кровотечений, рака, хронической изжоги, полипов, гастритов, язв или грыж пищеводного отверстия диафрагмы, а также может использоваться для взятия биопсии и проведения других эндоскопических процедур.

	   2
	179300
	1. Анестезиологические и респираторные медицинские изделия 1.06 Бронхоскопы
	Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования
	Эндоскоп с гибкой вводимой частью, предназначенный для эндоскопических процедур на дыхательных путях и трахеобронхиальном дереве (т.е., бронхоскопии). Его вводят через нос или рот при проведении бронхоскопии. Анатомические изображения передаются пользователю с помощью видеосистемы, оснащённой матрицей прибора с зарядовой связью (ПЗС) на дистальном конце, и монитора для их отображения. Бронхоскоп обычно используется в диагностике бронхолегочных инфекций, пневмонии или рака лёгких, а также позволяет медикам визуально обследовать лёгкие и брать образцы тканей для биопсии и пробы секрета. Это изделие многоразового использования.




[bookmark: _Hlk241238560]4.2.2. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, удостоверениями и т. п.) установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию МИ в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования).
4.2.3. Документы предоставляются перед началом проведения работ. Специалисты не предоставившие подтверждающие документы не допускаются до проведения работ.

[bookmark: _Hlk241238579]4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:
4.3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ (пункт 1 настоящего Описания предмета закупки), подлежащих ТО.
4.3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».  Средства измерения и технологическое испытательное оборудование, не прошедшие поверку (аттестацию) не допускаются к применению. Копию свидетельства о поверке (аттестации) Исполнитель предоставляет перед началом проведения работ, по требованию Заказчика.

4.4. Требования к документации:
4.4.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения всех работ по ТО МИ, указанных в перечне пункта 6 настоящего Описания предмета закупки.


[bookmark: _Hlk135303705]4.5. Требования к обеспечению качества выполнения работ (оказания услуг): 
4.5.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. 
4.5.2. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя).
4.5.3.  При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Все запчасти должны быть новыми, оригинальными, в заводской невскрытой упаковке и быть на гарантии производителя.

[bookmark: _Hlk134084235]5. Требования к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ (оказания услуг):
5.1. Гарантийные сроки на работы по ТО:
- на работы по периодическому и внеплановому ТО - не менее 3 месяцев;
- на работы по ремонту МИ - не менее 3 месяцев;
- на установленные запасные части - не менее 6 месяцев.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ.
5.2. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель устраняет их безвозмездно в срок не более 10 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.


6. Требования к периодическому ТО:
6.1. Перечень работ по ТО и ремонту эндоскопического оборудования:
	1
	Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V627K171

	1.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	1.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	1.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	1.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	1.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	1.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	1.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	2
	Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5V627K050

	2.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	2.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	2.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	2.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	2.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	2.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	2.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	3
	Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V627K332

	3.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	3.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	3.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	3.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	3.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	3.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	3.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	4
	Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 6V627K002

	4.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	4.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	4.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	4.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	4.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	4.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	4.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	5
	Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 6V627K001

	5.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	5.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	5.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	5.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	5.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	5.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	5.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	6
	Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4S101K184

	6.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	6.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	6.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	6.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	6.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	6.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	6.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	7
	Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K171

	7.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	7.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	7.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	7.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	7.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	7.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	7.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	8
	Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K269

	8.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	8.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	8.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	8.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	8.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	8.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	8.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	9
	Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K775

	9.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	9.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	9.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	9.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	9.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	9.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	9.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	10
	Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K774

	10.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	10.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	10.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	10.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	10.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	10.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	10.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	11
	Перечень регламентных работ: Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1-H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5V658K032

	11.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	11.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	11.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	11.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	11.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	11.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	11.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	12
	Перечень регламентных работ: Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1-H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5V658K024

	12.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	12.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	12.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	12.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	12.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	12.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	12.7
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	13
	Перечень регламентных работ: Помпа для подачи воды JW-2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5W599K056

	13.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	13.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	13.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	13.4
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	13.5
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	13.6
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	14
	Перечень регламентных работ: Помпа для подачи воды JW-2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5W599K275

	14.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	14.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	14.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	14.4
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	14.5
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	14.6
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	15
	Перечень регламентных работ: Помпа для подачи воды JW-2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5W599K274

	15.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	15.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	15.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	15.4
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	15.5
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	15.6
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	16
	Перечень регламентных работ: Помпа для подачи углекислого газа GW-100 FUJIFILM Corporation, зав. номер 3V605K286

	16.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	16.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	16.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	16.4
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	16.5
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	16.6
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	17
	Перечень регламентных работ: Помпа для подачи углекислого газа GW-100 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V605K210

	17.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	17.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	17.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	17.4
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	17.5
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	17.6
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	18
	Перечень регламентных работ: Помпа для подачи углекислого газа GW-100 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V605K018

	18.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	18.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	18.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	18.4
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	18.5
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	18.6
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	19
	Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B087K022

	19.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	19.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	19.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	19.4
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	19.5
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	19.6
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	19.7
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	19.8
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	19.9
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	19.10
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	19.11
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.


	20
	Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B087K023

	20.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	20.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	20.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	20.4
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	20.5
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	20.6
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	20.7
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	20.8
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	20.9
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	20.10
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	20.11
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	21
	Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B087K060

	21.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	21.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	21.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	21.4
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	21.5
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	21.6
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	21.7
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	21.8
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	21.9
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя).

	21.10
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	21.11
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	22
	Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530Т FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B084K087

	22.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	22.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	22.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	22.4
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	22.5
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	22.6
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	22.7
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	22.8
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	22.9
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя.

	22.10
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	22.11
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	23
	Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп ультразвуковой EB-530US FUJIFILM Corporation, зав. номер 5U912K113

	23.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	23.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	23.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	23.4
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	23.5
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	23.6
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	23.7
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	23.8
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	23.9
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя.

	23.10
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	23.11
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	24
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-580NW2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 7G390K032

	24.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	24.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	24.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	24.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	24.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	24.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	24.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	24.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	24.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	24.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	24.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	24.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	24.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	25
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K102

	25.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	25.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	25.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	25.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	25.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	25.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	25.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	25.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	25.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	25.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	25.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	25.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	25.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	26
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K103

	26.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	26.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	26.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	26.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	26.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	26.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	26.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	26.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	26.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	26.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	26.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	26.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	26.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	27
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K105

	27.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	27.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	27.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	27.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	27.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	27.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	27.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	27.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	27.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	27.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	27.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	27.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	27.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	28
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 6G403K007

	28.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	28.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	28.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	28.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	28.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	28.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	28.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	28.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	28.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	28.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	28.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	28.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	28.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	29
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 6G403K006

	29.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	29.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	29.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	29.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	29.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	29.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	29.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	29.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	29.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	29.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	29.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	29.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	29.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	30
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K275

	30.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	30.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	30.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	30.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	30.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	30.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	30.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	30.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	30.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	30.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	30.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	30.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	30.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	31
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный EG-580UR FUJIFILM Corporation, зав. номер 5U048K002

	31.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	31.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	31.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	31.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	31.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	31.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	31.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	31.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	31.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	31.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	31.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	31.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	31.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	32
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный EG-580UR FUJIFILM Corporation, зав. номер 5U048K116

	32.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	32.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	32.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	32.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	32.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	32.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	32.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	32.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	32.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	32.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	32.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	32.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	32.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	33
	Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп ультразвуковой конвексный EG-580UT FUJIFILM Corporation, зав. номер 6U047K003

	33.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	33.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	33.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	33.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	33.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	33.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	33.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	33.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	33.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	33.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	33.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	33.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	33.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	34
	Перечень регламентных работ: Видеодуоденоскоп ED-530XT8 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5D103L131

	34.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	34.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	34.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	34.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	34.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	34.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	34.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	34.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	34.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	34.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	34.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	34.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	34.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	35
	Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 5C729K090

	35.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	35.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	35.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	35.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	35.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	35.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	35.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	35.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	35.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	35.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	35.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	35.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	35.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.


	36
	Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 5C729K569

	36.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	36.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	36.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	36.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	36.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	36.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	36.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	36.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	36.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	36.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	36.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	36.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	36.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	37
	Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 6C729K143

	37.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	37.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	37.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	37.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	37.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	37.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	37.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	37.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	37.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	37.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	37.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	37.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	37.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	38
	Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 6C729K142

	38.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	38.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	38.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	38.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	38.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	38.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	38.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	38.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	38.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	38.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	38.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	38.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	38.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	39
	Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 7C729K223 (Пришел с ремонта. Гарантия 1 год.)

	39.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	39.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	39.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	39.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	39.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	39.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	39.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	39.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	39.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	39.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	39.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	39.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	39.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	40
	Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/I FUJIFILM Corporation, зав. номер 7C728K022

	40.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	40.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	40.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	40.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	40.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	40.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	40.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	40.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	40.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	40.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	40.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	40.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	40.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	41
	Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760ZP-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 5C731K011

	41.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	41.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	41.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	41.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	41.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	41.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	41.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	41.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	41.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	41.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	41.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	41.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	41.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	42
	Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический, вариант исполнения EP-6000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V693K754

	42.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	42.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	42.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	42.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	42.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	42.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	43
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K384

	43.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	43.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	43.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	43.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	43.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	43.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	43.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	43.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	43.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	43.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	43.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	43.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	43.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	44
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K590

	44.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	44.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	44.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	44.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	44.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	44.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	44.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	44.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	44.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	44.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	44.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	44.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	44.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	45
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K605

	45.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	45.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	45.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	45.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	45.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	45.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	45.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	45.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	45.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	45.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	45.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	45.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	45.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	46
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K606

	46.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	46.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	46.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	46.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	46.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	46.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	46.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	46.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	46.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	46.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	46.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	46.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	46.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	47
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K607

	47.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	47.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	47.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	47.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	47.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	47.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	47.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	47.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	47.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	47.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	47.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	47.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	47.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	48
	Перечень регламентных работ: Гастроскоп EG-720R Corporation, зав. номер 9G412K632

	48.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	48.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	48.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	48.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	48.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	48.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	48.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	48.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	48.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	48.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	48.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	48.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	48.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	49
	Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический, вариант исполнения EP-6000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V693K753

	49.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	49.2
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	49.3
	Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев

	49.4
	Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев

	49.5
	Контроль технических параметров один раз в три месяца.

	49.6
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	[bookmark: _Hlk236838098]50
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К604

	50.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	50.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	50.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	50.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	50.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	50.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	50.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	50.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	50.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	50.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	50.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	50.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	50.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	51
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К380

	51.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	51.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	51.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	51.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	51.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	51.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	51.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	51.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	51.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	51.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	51.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	51.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	51.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	52
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К591

	52.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	52.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	52.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	52.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	52.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	52.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	52.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	52.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	52.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	52.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	52.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	52.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	52.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.

	53
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К588

	53.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	53.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	53.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	53.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	53.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	53.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	53.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	53.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	53.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	53.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	53.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	53.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	53.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.


	54
	Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К589

	54.1
	Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца.

	54.2
	Проведение теста на герметичность один раз в три месяца.

	54.3
	Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца.

	54.4
	Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	54.5
	Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца.

	54.6
	Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца.

	54.7
	Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	54.8
	Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	54.9
	Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	54.10
	Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	54.11
	Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя).

	54.12
	Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца.

	54.13
	Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости.



7. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания и ремонта медицинских изделий:
7.1. В связи с конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования при выполнении технического обслуживания и текущего ремонта должны использоваться детали и запасные части торгового знака «FUJIFILM Corp.» или эквивалент[footnoteRef:5]. [5:  Согласно ГОСТР 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»: «Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы МИ и подтверждении обеспечения требований безопасности одним из следующих способов:
- подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителя основного МИ или держателя регистрационного удостоверения на основное МИ в Российской Федерации;
- отдельным регистрационным свидетельством на МИ, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов».  
Указание торговых наименований обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.
] 

7.2. Периодическое техническое обслуживание должно проводиться согласно эксплуатационной документации на медицинские изделия, указанные в перечне медицинских изделий (пункт 1 настоящего Описания предмета закупки), подлежащих техническому обслуживанию. 
7.3. Качество используемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя (производителя) медицинских изделий. 
7.4. Перед подписанием акта выполненных работ Заказчик вправе отправить эндоскопическое оборудование в официальный сервисный центр производителя FUJIFILM. В сервисном центре проверяется соблюдение технологии диагностики, технического обслуживания и сборки оборудования при проведении мелкого ремонта медицинского оборудования.
7.5. После окончания соответствующих работ по техническому обслуживанию медицинских изделий Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания медицинских изделий.

8. Результат выполнения работ (оказания услуг): Акт выполненных работ (оказанных услуг) составляется и подписывается сторонами договора по окончании проведения ремонтных работ (оказанных услуг).


	Цена настоящего договора составляет: ___________ (указать цифрами и прописью), в том числе НДС _______%- _______ (______) руб. _____ коп.

	[bookmark: _Hlk118279860]От Заказчика:
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
	От Исполнителя:
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью



[bookmark: _Hlk118279886]Приложение № 2
от «__» ____________ 2026 г.
к Договору № _________________

Акт
Сдачи - приема оказанных услуг (выполненных работ) №___
	Место составления 
	

	Дата составления
	

	Номер Договора
	

	Предмет договора
	

	Дата Договора 
	



Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Была осуществлена сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) 
	№ п/п
	Наименование, объем по ремонту 
	Количество, периодичность
	Стоимость, за услугу, руб.

	1
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	



На сумму__________________________________________________________________________________

В процессе оказания услуг была произведена замена следующих запасных частей: 
	№
п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Цена за ед., руб.

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



На сумму __________________________________________________________________________________
1.1. Заключение эксперта о соответствии / не соответствии:
___________________________________________________________________________________________

	Эксперт по приемке
	ФИО, должность
	Подпись 


3. Заказчик претензий не имеет / имеет:
_____________________________________________________________________________________ (в случае наличия претензий).
Для устранения выявленных нарушений необходимо: ________________________________________________.
4. Акт составлен в 2х экземплярах.
Члены комиссии Заказчика по приёмке: 
1.________________________________________/____________________________/
2. ________________________________________/____________________________/
3. ________________________________________/____________________________/

	От Заказчика: 

________________________/_______________/
М.П.
	От Исполнителя: 

______________________/______________/
М.П.


ФОРМА 


Приложение № 3
от «__» ____________ 2026 г.
к Договору № _________________


ФОРМА

Акт о выявленных недостатках оказанных услуг

г. __________										«___» _________ 202_ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ СО «СООД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________., действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В процессе оказания услуг по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования FUJIFILM выявлены следующие недостатки:  
_______________________________________________________________________________________
                                                                        (перечислить)
2. «Поставщик» обязуется устранить выявленные «Заказчиком» недостатки в срок: _______________________________________________________________________________________
                                                       (указать срок, согласованный с «Заказчиком»)

3. Акт составлен в 2х экземплярах.
	От Заказчика: 


	От Исполнителя: 





