ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Труба стальная бесшовная
	метр
	Ду-25 (наружный диаметр-32мм)
	4
	

	2
	Угол стальной L90
	шт
	Ду-25
	6
	

	3
	Резьба Нр
	шт
	черновая под приварку Ду-25 - 1"(дюйм)
	2
	

	4
	Резьба Нр.
	шт
	черновая под приварку Ду-40- 1 1/2"(дюйм)
	1
	

	5
	Сгон
	шт
	В сборе Ду-25 - 1"(дюйм)
	2
	

	6
	Кран шаровый
	шт
	Вр/Вр Ду-25 - 1"(дюйм)
	2
	

	[bookmark: _Hlk241156138]7
	Штуцер
	шт
	Вр./елочка 1" (дюйм)  
	1
	

	8
	Штуцер
	шт
	Нр./елочка 1" (дюйм)  
	1
	

	9
	Муфта соединительная
	шт
	Вр./Вр.1" (дюйм)  
	1
	

	10
	Проф. труба
	метр
	40х20х2,5
https://mm-sp.ru/truba-pryamougolnaya-profilnaya-40h20h2-5-st--3---09g2s?etext=2202.XmELxL4LodfxjFHEwxgMANtIjvQhnDt0519j5lRdqy4_REI9cywieitBCVSnThFcnTQWOlHixiEQXZu47yEzNnVnbG1mZXl1bGtrem9icnM.35c65f71523506e912df41d22f024e5775a00c4d&yclid=7826292268076630015
	4
	

	11
	Грунт-краска (серая)
	шт
	Грунт-эмаль по ржавчине масло-бензо-стойкая (серая) 2,7кг 
	1
	

	12
	Хомут трубный
	шт
	Хомут трубный 32-36/М8 со шпилькой и дюбелем оцинкованная сталь
	10
	

	13
	Соединение разъемное
	шт
	Посадочный размер 1/2М
Внешний диаметр (шланг) 12 мм
Рапид (EURO) папа
https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinenie-razemnoe-rapid-papa-1-2-m-blister-fubag-180142-b-789878/#characteristics
	1
	



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта,с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 15 суток.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.



5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
 



