Приложение № 2 к договору 
№ _______ «   »         2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение доски обрезной (сосна)

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.Поставщик должен поставить товар в соответствии со спецификацией. 

	№

п/п
	Наименование товара, характеристики
	Ед. изм.
	количество ед.
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Доска обрезная, сосна 25х150х6000, 
1 сорт, сырая, строительная, обработанная огнебиозащитой.
	м3
	9,85
	по заявке Покупателя


	гарантийный срок нормального функционирования Товара в соответствии с ГОСТ, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара



	2
	Доска обрезная, сосна 30х150х6000, 

1 сорт, сырая, строительная, обработанная огнебиозащитой.
	м3
	2,158
	
	

	3
	Доска обрезная, сосна 50х150х6000, 

1 сорт, сырая, строительная, обработанная огнебиозащитой.
	      м3
	1,08
	
	


1.2.Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к поставляемой продукции: 
- ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».

2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2026 года, свободным от прав третьих лиц. 


3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Упаковка должна иметь маркировку. На маркировке должно быть указано:
- наименование завода-изготовителя;

- товарный знак завода-изготовителя;

- юридический адрес завода-изготовителя;

- наименование материала, с указанием марки;

- наименование цвета;

- масса нетто/брутто;

- номер партии;  

- дата изготовления;

- срок годности или гарантийный срок материала;

- состав;

- знак опасности.


4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар должен быть упакован надлежащим образом, в соответствии с требованиями ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании. 
4.2. Каждая партия поставляемого Товара должна быть упакована в заводскую, герметичную тару.

4.3. Тара возврату не подлежит.


5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	5.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями (по согласованной Заявке).
 5.2. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: АО «Завод «Фиолент», РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2 или Глинки 67.
5.3. При доставке Товара силами и средствами Поставщика, Поставщик обязан за сутки до поставки предоставить Покупателю информацию о характере и объеме направляемого Товара, и сообщить следующие сведения для оформления пропуска въезда на территорию АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»:

- Фамилия Имя Отчество водителя

- Фамилия Имя Отчество ответственного лица, сопровождающего груз.

- Марка и государственный регистрационный номер машины.

  Пропуск на предприятие – строго по паспорту.

  Водители должны быть гражданами Российской Федерации, имеющими регистрацию, а также 

  должны свободно общаться на русском языке.

  Разгрузка товара на территории Покупателя осуществляется силами Покупателя.

	 5.4. С товаром должны передаваться следующие документы: товарная накладная, счет-фактура, сертификат качества, заверенный печатью поставщика (заводом изготовителя).
 5.5. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564.


6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, МАРКИРОВКА

	6.1. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041.
6.2. Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369.


7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1 и ГОСТ 19041.


8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	8.1. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.


9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	9.1. Пиломатериалы хвойных пород должны соответствовать ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)».
9.2. Пиломатериалы лиственных пород должны соответствовать ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия».

9.3. Каждая партия товара при поставке должна сопровождаться документами, удостоверяющими ее качество. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия.

9.4. В случае изменения качества Товара в течение гарантийного срока хранения (годности) Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара на новый за свой счет.


10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	10.1. Товар поставляется по выданной Покупателем заявке в течение не более 3 рабочих дней с момента выдачи заявки.


11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	11.1. При поставке Товара Поставщик обязан передать оригиналы документов, перечисленных в Разделе 7, п. 7.4. Копии действующих сертификатов должны быть надлежащим образом заверены.


Главный архитектор                                                                                                                              Тимонов Ю.А.
