


                                                                                                
                                                                                                    Техническое задание 
                                                                                                на поставку машины поломоечной    
1. Описание товара    
	
№ п/п
	
Наименование товара
	
Код позиции
	
Характеристики товара, работы, услуги

	

Кол-во

	
Ед. изм.

	
	
	
	
Наименование характеристики
	
Значение характеристики
	
Единица измерения 
характеристики

	
Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	
1
	
Машина поломоечная
Yangzi X 2
	
27.51.21.113
		
 Способ движения
		
	
	

	

	
Ручное (с пешим сопровождением)
	



	

	
Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
 Тип хода машины
		
	
	

	

	
Без привода хода (толкаемая)
	



	

	
Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
 Тип машины
		
	
	

	

	
Аккумуляторная
	



	

	
Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
 Вид аккумулятора
		
	
	

	

	
Литиевый
	



	

	
Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
 Емкость батарей
		
	
	

	

	
≥ 100
	



	
Ампер-час (3,6 кКл)
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Зарядное устройство
		
	
	

	

	
Наличие
	



	

	
Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
 Производительность, м2/ч
		
	
	

	

	
≥ 2200
	



	
Квадратный метр
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Объем бака для грязной воды
		
	
	

	

	
≥ 60 и ≤ 65
	



	
Литр; кубический дециметр
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Объем бака для чистой воды
		
	
	

	

	
≥ 55 и ≤ 60
	



	
Литр; кубический дециметр
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Скорость вращения щетки
		
	
	

	

	
≥ 160
	



	
Оборот в минуту
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Мощность всасывающего двигателя
		
	
	

	

	
≥ 500
	



	
Ватт
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Мощность двигателя щетки
		
	
	

	

	
≥ 500
	



	
Ватт
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Тип щетки
		
	
	

	

	
Дисковая
	



	

	
Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
 Диаметр щетки
		
	
	

	

	
≥ 500
	



	
Миллиметр
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Ширина дисковой щётки
		
	
	

	

	
≥ 500
	



	
Миллиметр
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
 Ширина захвата всасывания балки
		
	
	

	

	
≥ 800
	



	
Миллиметр
	
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



	


1.00
	




шт



Единицы измерения:
В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).
Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ: 
Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.



Заместитель начальника службы по ОД АВ и АС       _______________________     Е.М. Залицаева
