Техническое задание
по поставке тубы  металлической 

1.  Объект: Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА 302
2.    Объем поставки:  Согласно заявок направляемых заказчиком. 
3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

	№ п/п
	                    Наименование товара

	Характеристики поставляемого товара

	1
	Труба водогазопроводная Ø 25х2.8 ГОСТ 3262, 

	Материал – сталь 
Внутренний диаметр 25 мм
Толщина стенки –  2,8 мм. 
Длина трубы – от 6 м. до 12 м.


	2
	Труба водогазопроводная Ø 32х2.8 ГОСТ 3262,

	Материал – сталь 
Внутренний диаметр 32 мм
Толщина стенки –  2,8 мм. 
Длина трубы – от 6 м. до 12 м.


	3
	Труба водогазопроводная Ø 50х3.5ГОСТ 3262.
	Материал – сталь 
Внутренний диаметр 50 мм
Толщина стенки – 3,5 мм. 
Длина трубы – от 6 м. до 12 м.

	4
	Труба  э/сварная  Ø 57х3.0  ГОСТ 10704



	Материал – сталь 
Внутренний диаметр 50 мм
Толщина стенки –  3,0 мм. 
Длина трубы – от 6 м. до 12 м.

	5
	Труба э/сварная  Ø 76х3,5 ГОСТ 10704

	Материал – сталь 
Внутренний диаметр от 70 мм до 76мм
Толщина стенки –  3,5  мм. 
Длина трубы – от 6 м. до 12 м.


	6
	Труба э/сварная Ø 89х3,5 ГОСТ 10704

	Материал – сталь 
Внутренний диаметр  от 80 мм, до 86мм
Толщина стенки – 3,5 мм. 
Длина трубы – от 6 м. до 12 м.




Доставка до склада покупателя по адресу: г. Омск  ул. 20 лет РККА. д. 302 
Срок поставки: в течении 4 дней с момента направления заявки Заказчиком
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