ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по ремонту моторной лодки РИБ «Мистраль» с заменой надувных баллонов
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Ремонт моторной лодки РИБ «Мистраль» с заменой надувных баллонов. 

	2
	Объем услуг
	Демонтаж существующих надувных баллонов; изготовление/подбор новых надувных баллонов, соответствующих лодке; ремонт или изготовление закладных под надёжное крепление лееров с последующей установкой; монтаж новых баллонов; герметизация и проверка соединений; проверка работы клапанов и элементов крепления; контрольная проверка герметичности и рабочего давления; устранение выявленных в процессе работ неисправностей, относящихся к объему ремонта.

	3
	Сроки оказания услуг
	1 месяц.

	4
	Место оказания услуг
	Ремонтная мастерская подрядчика.

	5
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования
	Требуется выполнить ремонт лодки РИБ «Мистраль», произвести демонтаж штатных надувных баллонов и установить новые баллоны, изготовленные/подобранные с учетом конструкции и размеров лодки. Работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию в области ремонта и обслуживания надувных лодок и РИБ. После монтажа должна быть обеспечена герметичность баллонов, надежность их крепления и возможность безопасной эксплуатации лодки по назначению.

	6
	Требования к результатам услуг
	Требуется восстановить эксплуатационное состояние лодки РИБ «Мистраль» путем замены надувных баллонов. Новые баллоны должны быть установлены, проверены на герметичность и рабочее давление, а результат ремонта должен позволять эксплуатировать лодку по назначению.

	7
	Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);
	Новые надувные баллоны должны быть совместимы с конструкцией лодки РИБ «Мистраль», штатными элементами крепления, клапанами и иными сопрягаемыми элементами, используемыми на лодке.

	8
	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);
	Ремонтные работы должны выполняться в специализированной ремонтной мастерской с соблюдением требований изготовителя лодки и применяемых материалов/комплектующих. Используемые материалы и комплектующие должны соответствовать назначению и техническим требованиям к эксплуатации надувных лодок и РИБ.

	9
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.);
	По результатам ремонта, при необходимости, предоставляются документы на примененные материалы и комплектующие. Выполненные работы должны подтверждаться заказ-нарядом и актом выполненных работ с указанием перечня выполненных операций, использованных материалов/комплектующих и их количества. На выполненные работы и установленные надувные баллоны должно быть предоставлено гарантийное свидетельство/гарантия подрядчика.

	10
	Условия оплаты
	Выставление счета на оказание платных услуг.

	11
	Порядок оказания услуг
	Доставка лодки РИБ «Мистраль» в сервис силами подрядчика; приемка и первичный осмотр; согласование состава работ и стоимости; демонтаж существующих надувных баллонов; изготовление/подбор и поставка новых баллонов; монтаж; проверка герметичности, рабочего давления и крепления; оформление акта выполненных работ; оплата; выдача лодки Заказчику.

	12
	Дополнительные требования
	До начала выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость их выполнения и их стоимость. При передаче лодки после ремонта должны быть предоставлены рекомендации по эксплуатации и обслуживанию установленных надувных баллонов, если такие рекомендации предусмотрены изготовителем.

	13
	Технические характеристики РИБ лобки «Мистраль»
	Материал корпуса: Стеклопластик/ПВХ
Количество водонепроницаемых отсеков: 7
Длина корпуса судна: 6.5 м
Ширина корпуса судна: 2.75 м

	14
	Фото лодки «Мистраль»
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