ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по перетяжке уличных шезлонгов 
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Проведение работ по перетяжке уличных шезлонгов 

	2
	Объем услуг 

	Шезлонгов для перетяжки – 49 шт.


	3
	Сроки оказания услуг

	1 месяц

	4
	Место оказания услуг

	территория исполнителя
погрузка и доставка к месту проведения работ и обратно проводится силами и за счёт исполнителя

	5
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования 
	Работы должны быть выполнены качественно, без повреждений каркаса и тканевой вставки, тканевое ложе и спинка должны быть туго натянуты, вся фурнитура и крепежные элементы на своих местах.

Ткань текстилен — это сетка индустриального плетения из полиэстеровой нити с виниловым покрытием. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, не промокает, вода проходит насквозь, быстро высыхает. Состав: полиэстер 30%, ПВХ 70%, плотностью 550гр/м2.

ДЫШАЩАЯ ТКАНЬ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ НА СОЛНЦЕ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ, ЛЕГКИЙ В УХОДЕ

[image: Текстилен Т6-502]


Исполнитель должен предоставить выбор цвета заказчику, примеры цветов:

[image: ]

	6
	Требования к результатам услуг
	Гарантия12месяцев
Готовая конструкция должна выдерживать вес до 150 кг.
Перед выполнением всей партии финальный образец согласовать с заказчиком


	7
	Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);
	

	8
	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);
	

	9
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны  подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.);
	

	10
	Условия оплаты
	

	11
	Порядок
оказания услуг
	Требуется разобрать резьбовое соединение дистанционной рамки основного ложа и откидной спинки шезлонга, снять тканевые прямоугольники, вытащить пластиковые фиксаторы (прут 5мм), фиксаторы вставить в новые тканевые прямоугольники, установить тканевые прямоугольники в дистанционные рамки, собрать шезлонг.



	12
	Дополнительные требования
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