Техническое задание

Установка металлического бескаркасного арочного ангара для спецтехники (тракторы) и навесного оборудования к ней.
Место поставки: Севастополь, с. Родное, Виноградное поле №2.

	№п/п
	Наименование, технические , функциональные (потребительские свойства) характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ангар металлический арочный
	Шт.
	1



	
Тип
	Бескаркасный арочный

	Назначение
	Гараж для спецтехники и навесного оборудования

	Общая площадь
	200м кв.

	Длина
	20м

	Ширина/высота
	10м/6м (либо согласно типовым проектам производителя)

	Доп. Опции 
	Откатные ворота ширина 4м высота 3.5м, световые окна 2шт с обеих торцов. Освещение

	
	

	Основные характеристики:

	Материал
	Металл, антикоррозийное покрытие

	Срок службы 
	Не менее 15-20 лет

	Температурный режим
	от -20 до +45С

	Устойчивость
	К ураганным ветрам и снеговым нагрузкам



Гарантия на ангар устанавливается сроком от 12 до 36 мес.
Предлагаемый к поставке товар соответствует следующим требованиям:
· - год изготовления – не позднее 2025 год;
· -товар новый, ранее не находился в эксплуатации (использовании), заводского исполнения, исправным и пригодным к эксплуатации (использованию), не обремененный правами третьих лиц (не находиться под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения);
· - вместе с товаром Поставщик передает документы, относящиеся к товару:
- сертификаты и лицензии, проектная документация
- Договор купли-продажи – 2 экз.,
- акты приемки – 2 шт.,
- руководство по эксплуатации,
- сервисную книжку,
- счет,
- счет фактура, 
- товарная накладная, 
- качество товара (включая дополнительное оборудование) соответствует требованиям ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации;
- качество поставляемого товара подтверждается сертификатом завода-изготовителя;
- товар по качеству и комплектности соответствует своему функциональному предназначению, технической документации.
