ДОГОВОР № ________________________ 
на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения
г. Сочи	«__» ___________ 2026г.
Акционерное общество «Сочинский хлебокомбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Глущенко Артёма Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны и _________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________, действующая на основании Устава и Лицензии ___________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
[bookmark: bookmark0]1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматических установок пожаротушения (АУПТ) на объектах Заказчика: (далее Объекты):
- АПС, СОУЭ в Административно-производственном корпусе, литер А, ннв.№00000001, г. Сочи, ул. Гагарина, 59;
- АУПТ спринклерное в Административно-производственном корпусе, литер А, инв.№00000001, г. Сочи, ул. Гагарина, 59;
- АПС, СОУЭ в булочно-кондитерском цехе, Литер Б, Б-2, иив.№00000002, г. Сочи, ул. Гагарина,
59;
- АУПТ спринклерное в булочно-кондитерском цехе, Литер Б, Б-2, ннв.№00000002, г. Сочи, ул. Гагарина, 59;
- АПС, СОУЭ в помещении склада№20, Литер-А, инв. №00000254, г. Сочи, ул. Донская,3;
- АПС, СОУЭ в помещениях (дизельная), Литер-Д, инв.№00002151, г. Сочи, ул. Гагарина,59;
 АПС, СОУЭ в строениях и сооружениях по адресу: г. Сочи, ул. Гагарина,59: 
- Магазин «Колос», Литер-С, инв.№00000008;
-  Новый кондитерский цех (Картонажный цех) и вспомогательные помещения, Литер-3, инв.№00000005;
-  Бойлерная, Литер-Е, инв.№00000003;
- Механическая мастерская, Литер-И, инв.№ 00000007; 
- Гараж, Литер-М,М1, инв. 00000004; 
- Автомастерская, Литер-Н,Н1, инв.№00000373;
-  Торговый павильон №10, Литер-Щ, инв.№00000038;
- Торговый павильон (бывш.навес торговый),  Литер-Ч,  инв. № 00002159;
-  Новый мелкооптовый павильон, инв.№00004201;
-  Блок-контейнер БК 6.0х2.4м,  ннв.№00004161;
-  Блок-контейнер 3,0*9,0 с тамбуром, инв.№00004091;
-  Здание хлебокомбината, Литер-А, с пристройками литеры А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, навес литер III, инв.№ 00004399, г. Сочи, ул. Гастелло, 42; 
- АПС, СОУЭ в пристройке к контейнерной хлебного цеха, инв.№00004021, г. Сочи, ул. Гагарина,59;
- АУПТ спринклерное в пристройке к контейнерной хлебного цеха, инв.№00004021, г. Сочи, ул. Гагарина,59;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне №1 в Хостинском районе г. Сочи, ул. Ворошиловская, 4 инв. № 00000398; 
- АПС, СОУЭ в магазине «Колобок», инв.№00004518, г. Сочи, ул. Донская, 90 (пом.15-22,44);
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 38, инв.№'00004528, г. Сочи, ул.Дарвина, у дома 46;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне №37, г.Сочи,ул.Молокова, 24;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 40, инв.№00004561, г.Сочи, ул.Пасечная, 18;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 46, инв.№00004727, г.Сочи, ул.Звездная, дом №3/4
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 11, инв. № 00000372, г.Сочи, ул. Труда, 5;
1.2. Проведение технического обслуживания систем охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390, Приказом МВД РФ N 937 от 19.11.2006, Сводами правил СП 3.13130.2009, СП 5.131130.2009, СП 6.131130.2009, Руководящими документами РД-009-01-96, РД-009-02- 96, Р 78.36.013-2002, ГОСТ, Р 50776-95, ГОСТ Р 54101-2010.
1.3. Техническое обслуживание представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера, поддерживающих системы охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения в работоспособном состоянии в течение всего обслуживаемого срока.
1.4. Техническое обслуживание, выполняемое Исполнителем, включает в себя услуги, указанные в Приложении №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а так же услуги по:
- Проведение ежемесячно планового (регламентного) технического обслуживания по профилактике, контролю технического состояния систем охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком и в объёмах, предусмотренных нормативно-технической документацией, разработанной соответствующими ведомствами в Российской Федерации для данного вида деятельности.
- Устранение неисправностей и восстановление работоспособности указанных в Договоре систем по вызову Заказчика (в объёме текущего ремонта).
- Выявление и устранение неисправностей, сбоев и причин ложных срабатываний, выполнение работ, направленных на уменьшение их количества до нормативных требований.
- Оказание Заказчику и его уполномоченным лицам консультативных услуг по вопросам эксплуатации установленного оборудования, выдача рекомендаций по улучшению работы указанных в договоре систем.
- Осуществление технического надзора за содержанием и организацией эксплуатации указанных систем Заказчиком, участие в комиссиях и составление Актов технического состояния средств охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения, определение пригодности их к дальнейшей эксплуатации.
1.5. Дооборудования обслуживаемых Объектов дополнительными средствами охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения и проведения иных подобных работ определяется после проверки технического состояния средств обеспечения безопасности данных Объектов комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя, а так же представителей отделов надзорной деятельности Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Выполнение монтажных работ по капитальному ремонту, а также дооборудование обслуживаемых Объектов средствами обеспечения безопасности, не являются предметом настоящего Договора и осуществляются на основании отдельных договоров, заключаемых между Сторонами.
1.6. Заказчик действует согласно разработанной и утвержденной Политики в области качества и безопасности пищевой продукции.
1.7. Срок оказания услуг по договору: с 01.11.2026г по 31.10.2027г
1.8. Договор заключен на основании решения Комиссии по проведению закупок АО «Сочинский хлебокомбинат» (протокол № ____________ от «____» _________  2026г.) по результатам проведения закупки __________________ на право заключения договора.
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2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные п. 1.4 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Прибывать к Заказчику для устранения неисправностей, в обслуживаемых системах, по вызову, поступившему от ответственного лица за эксплуатацию данных систем со стороны Заказчика, в течение 2-х часов с момента получения вызова.
2.1.3. Иметь круглосуточную диспетчерскую службу для приёма заявок и экстренного реагирования на возникающие проблемы с обслуживаемым оборудованием, контактные телефоны которой должны быть сообщены ответственным лицам Заказчика.
2.1.4. Восстанавливать работоспособность обслуживаемых систем в сроки, которые не превышают 6-ти часов, за исключением случаев, при которых необходима замена оборудования, не пригодного для ремонта.
2.1.5. Нести ответственность за соответствие и уровень квалификации своего персонала, за его обучение и аттестацию по правилам техники безопасности, за проведение своему персоналу инструктажей по технике безопасности на рабочих местах.
2.1.6. Обеспечить своих представителей, осуществляющих техническое обслуживание охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения Объектов, необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, инструментом и расходным материалом.
2.1.7. Соблюдать правила режима и техники безопасности, действующие на Объектах Заказчика, соблюдать правила пожарной безопасности.
2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность информации по настоящему Договору.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.
2.2.2. Оплачивать замену оборудования, не пригодного для ремонта, по предъявленному Исполнителем счёту. До оплаты счёта составляется Акт технического состояния указанного неисправного оборудования. Обследование состояния данного оборудования производится комиссионно представителями Сторон, и ими же подписывается Акт.
2.2.2. Назначить приказом (по предприятию, организации, учреждению) ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации, сдающихся под техническое обслуживание систем, за обеспечение их работоспособности в процессе эксплуатации, уполномочив его принимать работу Исполнителя и подписывать документацию, подтверждающую проведение работ по ТО.
2.2.3. Представить Исполнителю для ознакомления всю имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на указанные системы (проекты, исполнительную документацию, акты сдачи в эксплуатацию, паспорта на приборы и оборудование и др.).
2.2.4. Обеспечить своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемым системам при наличии служебного удостоверения.
2.2.5. Контролировать выполнения работ и осуществлять приемку выполненных работ.
2.2.6. Ознакомить Исполнителя под расписку с действующими на данных Объектах правилами, нормами и инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии и правилами внутреннего распорядка.
2.2.7. Оказывать Исполнителю возможное разумное содействие в проведении работ по настоящему Договору. Подъёмные механизмы, приспособления и лестницы, необходимые для выполнения Исполнителем работ по техническому обслуживания указанных систем, предоставляются Заказчиком.
2.2.8. Соблюдать рекомендации Исполнителя по соблюдению Правил эксплуатации и содержания систем охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения, а также по устранению недостатков в техническом состоянии Объектов, отрицательно влияющих на работоспособность установленного оборудования, обеспечить исправность сетей электропитания, к которым подключено оборудование.
2.2.10. Уведомить письменно Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) дней, о проведении на обслуживаемых Объектах ремонтно-строительных работ, перепланировки, переоборудования помещений, изменения режима или профиля их, сдачи помещений (площадей) в аренду (субаренду) или передачу помещений другим лицам, а так же при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на обеспечение безопасности Объектов.
2.2.11. Не разглашать посторонним лицам правил пользования приборами обслуживаемых Исполнителем систем, не допускать к данным средствам посторонних лиц для пользования ими или устранения неисправностей, внесения изменений в схему обеспечения безопасности Объектов.
3. ПОРЯДОК ПРИЁМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. По завершению работ по ТО Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приёмки работ в двух экземплярах (образец Акта сдачи-приёмки работ - приложение №2 к договору).
3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта сдачи-приёмки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приёмки работ (экземпляр Исполнителя) или мотивированный отказ от приемки работ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
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4.1. Общая стоимость по договору составляет: ____________________ рублей, с/без НДС.
Стоимость услуг по ТО, оказываемых по настоящему Договору: __________________в месяц, без НДС.
4.2. Рассчитанная и согласованная между Сторонами стоимость услуг остаётся неизменной на весь срок действия данного Договора.
4.3. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления средств на текущий счет Исполнителя Заказчиком не позднее 20 числа каждого месяца, после предоставления Исполнителем и подписания обеими сторонами Актов сдачи-приёмки работ и счётов-фактур.
4.4. В оплате услуг по ТО не учтены затраты по устранению неисправностей, которые оплачиваются Заказчиком по выставленным Исполнителем отдельным договорам, сметам и счетам:
- возникших из-за нарушений Заказчиком требований по эксплуатации оборудования и подтвержденных документально Сторонами в каждом конкретном случае;
- вследствие воздействия внешних неблагоприятных факторов, в том числе механических воздействий на средства охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при строительно-ремонтных работах, проводимых Заказчиком;
- вследствие демонтажа Заказчиком обслуживаемого оборудования без предварительного извещения об этом Исполнителя;
- вследствие затопления, грозы, перенапряжения в электрической сети на Объекте Заказчика, или других форс мажорных причин;
- вследствие замены аккумуляторных батарей по причине их разряда из-за длительного отсутствия питающего напряжения или превышения предельных сроков эксплуатации.
В данных случаях комиссионно обследуется состояние оборудования и составляются Акты технического состояния средств пожарной автоматики, в которых указываются конкретные причины неисправностей. Данные Акты подписываются ответственными представителями Заказчика и Исполнителя.
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5.1. За невыполнение обязательств по проведению ежемесячного планового технического обслуживания охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения Объектов или несоблюдение графика проведения данных работ, согласованного с Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику единовременно штраф в размере 50% месячной оплаты услуг по ТО.
5.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
5.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору при наличии обстоятельств непреодолимой силы. В целях настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: пожары, наводнения, ураганы, смерчи, а также другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы, непосредственно влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.5. О фактах наличия обстоятельств непреодолимой силы Сторона настоящего Договора, подвергшаяся их воздействию, должна уведомить другую его Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента начала воздействия обстоятельств непреодолимой силы на возможность исполнения своих обязательств.
5.6. Наличие фактов воздействия обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, считается подтвержденным должным образом, если Сторона, ссылающаяся на их наличие, предоставит противоположной Стороне настоящего Договора соответствующую справку Торгово-промышленной палаты, либо справку, выданную органом власти.
5.7. Исполнитель не несёт ответственности за противопожарное состояние Объектов после передачи работоспособных систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения в эксплуатацию и сделанных соответствующих записей о выполнении ежемесячного технического обслуживания, подтверждённого подписями Сторон, в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок обеспечения безопасности Объектов.
[bookmark: bookmark4]6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по____.2027г
Если на момент окончания срока действия договора обязательства Сторон не исполнены, то датой действия и исполнения договора будет являться дата оплаты последней суммы по задолженности, но не позднее 31.12.2027..
6.2. В случае просрочки оплаты за оказанные услуги по ТО на срок свыше 30 дней, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор или приостановить его действие с обязательным письменным извещением Заказчика о прекращении эксплуатационного обслуживания систем охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения Объектов.
6.3.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Договорных обязательств Исполнителем, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор или приостановить его действие с обязательным письменным извещением Исполнителя о прекращении эксплуатационного обслуживания систем охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения Объектов.
6.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик обязан предупредить об этом Исполнителя письменно 10 дней до даты расторжения.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ
7.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения в предусмотренных данным Договором объёмах с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Исполнитель гарантирует работоспособное состояние обслуживаемых систем до следующего регламента при правильном использовании, без нарушения правил эксплуатации систем, со стороны Заказчика.
В Журнале регистрации работ по ТО письменно и подписями подтверждается Заказчиком то, что работы по техническому обслуживанию систем охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматического пожаротушения на Объектах проведены в установленные сроки, в полном объёме, с надлежащим качеством и обслуживаемые системы приняты Заказчиком в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все приложения, дополнения и изменения по настоящему Договору совершаются по соглашению Сторон и действительны при условии совершения их в письменной форме и подписания полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.
8.2. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Все споры, возникающие по настоящему Договору и из него, Стороны будут разрешать путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Договор с приложениями составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Исполнитель:

















Директор ________________


___________________________________                                           

	Заказчик:
Акционерное общество 
«Сочинский хлебокомбинат»
354071, г. Сочи, ул. Гагарина, д. 59
ОГРН 1062320045435
ИНН/КПП 2320145827/232001001
ОКПО 00349145
Филиал «Центральный» Банка  ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 301018101452250000411
р/с 40702810806300004100
БИК 044525411
e-mail : shk_tehotd@mail.ru
e-mail : sochi_hleb@mail.ru


Генеральный директор

______________________А.В. Глущенко



                                                                                                                                                








Приложение №1
к Договору № ____________  от __________.2026г.
	Техническое задание	
                                                                                                                                 
Исполнитель принимает на себя оказание услуг по  техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической  пожарной сигнализации (ПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматических установок пожаротушения (АУПТ) на объектах Заказчика: (далее Объекты):
                                                                                                                                 
- АПС, СОУЭ в Административно-производственном корпусе, литер А, ннв.№00000001, г. Сочи, ул. Гагарина, 59;
- АУПТ спринклерное в Административно-производственном корпусе, литер А, инв.№00000001, г. Сочи, ул. Гагарина, 59;
- АПС, СОУЭ в булочно-кондитерском цехе, Литер Б, Б-2, иив.№00000002, г. Сочи, ул. Гагарина,
59;
- АУПТ спринклерное в булочно-кондитерском цехе, Литер Б, Б-2, ннв.№00000002, г. Сочи, ул. Гагарина, 59;
- АПС, СОУЭ в помещении склада№20, Литер-А, инв. №00000254, г. Сочи, ул. Донская,3 ;
- АПС, СОУЭ в помещениях (дизельная), Литер-Д, инв.№00002151, г. Сочи, ул. Гагарина,59;
 АПС, СОУЭ в строениях и сооружениях по адресу: г. Сочи, ул. Гагарина,59: 
- Магазин «Колос», Литер-С, инв.№00000008;
-  Новый кондитерский цех (Картонажный цех) и вспомогательные помещения, Литер-3, инв.№00000005;
-  Бойлерная, Литер-Е, инв.№00000003,
- Механическая мастерская, Литер-И, инв.№ 00000007; 
- Гараж, Литер-М,М1, инв. 00000004; 
- Автомастерская, Литер-Н,Н1, инв.№00000373;
-  Торговый павильон №10, Литер-Щ, инв.№00000038;
- Торговый павильон (бывш.навес торговый),  Литер-Ч,  инв. № 00002159;
-  Новый мелкооптовый павильон, инв.№00004201;
-  Блок-контейнер БК 6.0х2.4м,  ннв.№00004161;
-  Блок-контейнер 3,0*9,0 с тамбуром, инв.№00004091;
-  Здание хлебокомбината, Литер-А, с пристройками литеры А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, навес литер III, инв.№ 00004399, г. Сочи, ул. Гастелло, 42; 
- АПС, СОУЭ в пристройке к контейнерной хлебного цеха, инв.№00004021, г. Сочи, ул. Гагарина,59;
- АУПТ спринклерное в пристройке к контейнерной хлебного цеха, инв.№00004021, г. Сочи, ул. Гагарина,59;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне №1 в Хостинском районе г. Сочи, ул. Ворошиловская, 4 инв. № 00000398; 
- АПС, СОУЭ в магазине «Колобок», инв.№00004518, г. Сочи, ул. Донская, 90 (пом.15-22,44);
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 38, инв.№00004528, г. Сочи, ул.Дарвина, у дома 46;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне №37, г.Сочи,ул.Молокова, 24;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 40, инв.№00004561, г.Сочи, ул.Пасечная, 18;
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 46, инв.№00004727, г.Сочи, Хостинский район, ул.Звездная, дом №3/4
- АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 11, инв. № 00000372, г.Сочи, ул. Труда, 5;

 1.1. Перечни обслуживаемых приборов, извещателей и оповещателей систем ОС, ПС, СОУЭ, АПТ :
1.1.1. АПС, СОУЭ в Административно-производственном корпусе, литер А, ннв.№00000001, г. Сочи, ул. Гагарина, 59
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пульт контроля и управления 
	С-2000М
	шт
	1

	2
	Прибор приёмно-контрольный
	Сигнал-20П
	шт
	2

	3
	Блок индикации  
	С-2000 БИ
	шт
	1

	4
	Радиомодем с антенной
	PF-801
	компл
	2

	5
	Кабель коаксиальный
	РК-50
	м
	70

	6
	Блок бесперебойного питания с АКБ 12В 7А/ч
	РИП 12-3А-17 (исп. 01)
	шт
	6

	7
	Бокс для аккумуляторов
	БА
	шт
	3

	8
	Аккумулятор
	АКБ 12В 17 А/ч
	шт
	6

	9
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП-212-31/1
	шт
	213

	10
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-И
	шт
	59

	11
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-103
	шт
	13

	12
	Светозвуковой оповещатель внутренний
	LD-H96
	шт
	83

	13
	Кнопка пуска 
	ПКЕ
	шт
	1

	14
	Табло «Выход»
	ОПОП 15-1/1М
	шт
	37

	15
	Кабель слаботочный
	КСПВ 2*0,5мм2
	м
	800

	16
	Кабель силовой
	ВВГнг 3*1,5мм2
	м
	30

	17
	Кабель витая пара
	КПСВВ 2*2*1мм2
	м
	60

	18
	Провод оповещения
	ШВВП 2*0,75
	м
	1000



1.1.2.Перечень оборудования АУПТ  спринклерное в Административно-производственном корпусе, литер А, инв.№00000001, г. Сочи, ул. Гагарина, 59
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Труба 
	ф=15мм
	м
	25

	2
	Труба 
	ф=25мм
	м
	170

	3
	Труба 
	ф=32мм
	м
	80

	4
	Труба 
	ф=50мм
	м
	30

	5
	Труба 
	ф=100мм
	м
	100

	6
	Труба 
	ф=108мм
	м
	35

	7
	Труба
	ф=133мм
	м
	50

	8
	Труба 
	ф=150*4  L=300мм
	м
	0,309

	9
	Спринклер
	Grinnell ф=15мм
	шт
	123

	10
	Автомат воздухосбросный (клапан автоматический) 
	ф=15мм
	шт
	2

	11
	Контрольно-пусковой узел с клапаном спринклерным  в комплекте
	"VIKING"
	шт
	1

	12
	Водяной гонг (гидравлическая сирена)
	j-1 «VIKING»
	шт
	1

	13
	Кран дренажный 
	ф=20мм
	шт
	1

	14
	Кран пробковый 
	ф=20мм
	шт
	1

	15
	Клапан обратный
	
	шт
	2

	15
	Вентиль с муфтовой цапкой
	
	шт
	2

	17
	Реле потока 
	ф=100мм
	шт
	1

	18
	Сигнализатор давления
	СДУ
	шт
	1

	19
	Клапан обратный межфланцевый 
	ф=100мм
	шт
	2

	20
	Затвор дисковый межфланцевый 
	ф=100мм
	шт
	1

	21
	Задвижка фланцевая 
	ф=100мм
	шт
	1

	22
	Клапан предохранительный 
	ф=125мм
	шт
	1

	23
	Задвижка с электрическим приводом 
	ф=125мм
	шт
	1

	24
	Контроллер
	ВК
	шт
	1

	25
	Заглушки
	
	шт
	123

	26
	Манометр 
	МП4-У
	шт
	2

	27
	Манометр 
	ЭКМ-1У
	шт
	1



1.1.3. Перечень оборудования АПС, СОУЭ  в булочно-кондитерском цехе, Литер Б, Б-2, иив.№00000002, г. Сочи, ул. Гагарина, 59
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приёмно-контрольный
	Сигнал-20П
	шт
	2

	2
	Радиомодем с антенной
	PF-801
	компл
	1

	3
	Кабель коаксиальный
	РК-50
	м
	66,5

	4
	Блок бесперебойного питания с АКБ 12В 7А/ч
	РИП 12-3А-17 (исп. 01)
	шт
	2

	5
	Бокс для аккумуляторов
	БА
	шт
	3

	6
	Аккумулятор
	АКБ 12В 17 А/ч
	шт
	6

	7
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП-212-31/1
	шт
	130

	8
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-И
	шт
	33

	9
	Светозвуковой оповещатель внутренний
	LD-H96
	шт
	34

	10
	Светозвуковой оповещатель внешний
	ССУ-1
	шт
	1

	11
	Кнопка пуска 
	ПКЕ
	шт
	1

	12
	Табло «Выход»
	ОПОП 15-1/1М
	шт
	37

	13
	Кабель слаботочный
	КСПВ 2*0,5мм2
	м
	816

	14
	Кабель силовой
	ВВГнг 3*1,5мм2
	м
	30,5

	15
	Кабель витая пара
	КПСВВ 2*2*1мм2
	м
	71,5

	16
	Провод оповещения
	ШВВП 2*0,75
	м
	566,5



1.1.4. Перечень оборудования АУПТ  спринклерное в булочно-кондитерском цехе, Литер Б, Б-2, ннв.№00000002, г. Сочи, ул. Гагарина, 59
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Труба 
	ф=15мм
	м
	68

	2
	Труба 
	ф=25мм
	м
	62

	5
	Труба 
	ф=100мм
	м
	50

	6
	Труба 
	ф=150мм
	м
	206

	8
	Труба 
	ф=150*4  L=300мм
	м
	0,309

	9
	Спринклер
	Grinnell
	шт
	60

	10
	Автомат воздухосбросный (клапан автоматический) 
	ф=15мм
	шт
	3

	11
	Контрольно-пусковой узел с клапаном спринклерным  в комплекте
	"VIKING"
	шт
	1

	12
	Водяной гонг (гидравлическая сирена)
	j-1 «VIKING»
	шт
	1

	13
	Кран дренажный 
	ф=20мм
	шт
	1

	14
	Кран пробковый 
	ф=20мм
	шт
	1

	15
	Клапан обратный
	
	шт
	1 

	15
	Вентиль с муфтовой цапкой
	
	шт
	2

	17
	Реле потока 
	ф=100мм
	шт
	1

	18
	Сигнализатор давления
	СДУ
	шт
	1

	19
	Клапан обратный межфланцевый 
	ф=100мм
	шт
	2

	20
	Затвор дисковый межфланцевый 
	ф=100мм
	шт
	1

	21
	Задвижка фланцевая 
	ф=100мм
	шт
	1

	22
	Клапан предохранительный 
	ф=125мм
	шт
	1

	23
	Задвижка с электрическим приводом 
	ф=125мм
	шт
	1

	24
	Контроллер
	ВК
	шт
	1

	25
	Заглушки
	
	шт
	60

	26
	Манометр 
	МП4-У
	шт
	2

	27
	Манометр 
	ЭКМ-1У
	шт
	1

	
1.1.5. Перечень оборудования АПС, СОУЭ  в  помещении склада№20, Литер-А, инв.№00000254, г. Сочи, ул. Донская,3
	

	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Приёмно-контрольный и упр. прибор
	Гранит-3
	шт
	1

	2
	Аккумулятор 
	АКБ 7А/ч
	шт
	1

	3
	Извещатель ручной
	ИПР – 513-10
	шт
	1

	4
	Извещатель пламени
	Спектрон
	шт
	4

	5
	Оповещатель световой
	Выход
	шт
	1

	6
	Оповещатель светозвуковой
	Призма-201
	шт
	1

	7
	Оповещатель звуковой 
	Гром 12
	шт
	2

	8
	Радиопередатчик 
	РифРинг RR-701TS
	шт
	1

	9
	Радиоприемник 
	РифРинг PR-701R
	шт
	1



1.1.6. Перечень оборудования АПС, СОУЭ  в помещениях (дизельная), Литер-Д, инв.№00002151, г. Сочи, ул. Гагарина,59
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Приёмно-контрольный прибор
	С2000-4
	шт
	1

	2
	Блок бесперебойного питания 
	РИП-12 исп. 02 
	шт
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой 
	ИП-212-141
	шт
	6

	4
	Извещатель пожарный ручной 
	ИПР-513-10
	шт
	2

	5
	Оповещатель световой 
	«Выход Молния 12»
	шт
	2

	6
	Оповещатель звуковой 
	ОПОП 2-35
	шт
	2




1.1.7. АПС, СОУЭ в строениях и сооружениях по адресу: г. Сочи, ул. Гагарина,59: 
- Магазин «Колос», Литер-С, инв.№00000008;
-  Новый кондитерский цех (Картонажный цех) и вспомогательные помещения, Литер-3, инв.№00000005;
-  Бойлерная, Литер-Е, инв.№00000003,
- Механическая мастерская, Литер-И, инв.№ 00000007; 
- Гараж, Литер-М,М1, инв. 00000004; 
- Автомастерская, Литер-Н,Н1, инв.№00000373;
-  Торговый павильон №10, Литер-Щ, инв.№00000038;
- Торговый павильон (бывш.навес торговый),  Литер-Ч,  инв. № 00002159;
-  Новый мелкооптовый павильон, инв.№00004201;
-  Блок-контейнер БК 6.0х2.4м,  ннв.№00004161;
-  Блок-контейнер 3,0*9,0 с тамбуром, инв.№00004091;
 Здание хлебокомбината, Литер-А, с пристройками литеры А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, навес литер III, инв.№ 00004399, г. Сочи, ул. Гастелло, 42; 
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приёмно-контрольный
	Сигнал-20
	шт
	1

	2
	Прибор приёмно-контрольный
	С 2000-4
	шт
	8

	3
	Радиомодем с антенной
	PF-801
	компл
	6

	4
	Кабель коаксиальный
	РК-50
	м
	290

	5
	Блок бесперебойного питания с АКБ 12В 7А/ч
	РИП 12-3А
	шт
	7

	6
	Блок бесперебойного питания с АКБ 12В 7А/ч
	СКАТ 1200И7
	шт
	3

	7
	Извещатель пожарный дымовой точечный
	ИП-212-31/1
	шт
	116

	8
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	ИПДЛ
	компл.
	1

	9
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-И
	шт
	46

	10
	Светозвуковой оповещатель внутренний
	LD-H96
	шт
	39

	11
	Светозвуковой оповещатель внешний
	ССУ-1
	шт
	9

	12
	Магнитоконтактный датчик 
	СМК
	шт
	3

	13
	Табло «Выход»
	ОПОП 15-1/1М
	шт
	36

	14
	Кабель слаботочный
	КСПВ 2*0,5мм2
	м
	830

	15
	Кабель силовой
	ВВГнг 3*1,5мм2
	м
	21

	16
	Кабель витая пара
	КПСВВ 2*2*1мм2
	м
	110

	17
	Провод оповещения
	ШВВП 2*0,75
	м
	350



	1.1.8. Перечень оборудования АУПТ, АПС, СОУЭ в пристройке к контейнерной хлебного цеха, инв.№00004021, г. Сочи, ул. Гагарина,59

	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего

	1
	Прибор ПС на 4 луча
	С-2000-4
	шт.
	1

	2
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча, Радиомодем 
	PF-801
	шт.
	1

	3
	Устройства блок питания и контроля
	РИП 12-3А-17 (исп 01)
	шт.
	1

	4
	Извещатели ПС оптико-электронный дымовой
	ИП-212-45
	шт.
	7

	5
	Извещатели ПС автоматические  ручной
	ИПР-И
	шт.
	7

	6
	Светозвуковой оповещатель
	LD-H96
	шт
	13

	7
	Табло сигнальное коридорное "Выход"                   
	ОПОП 15-1/1
	шт.
	7

	8
	Шкаф слаботочных устройств
	ШСУ
	шт.
	1

	9
	Прибор сигнализирующий                            
	ССУ-1
	шт.
	1

	10
	Коробка ответвительная                              
	УК-4
	шт.
	7

	11
	 Эл.щиток  с автоматами 16А
	ЩО-3
	шт.
	1

	12
	Кабель 
	КСПВ 2*0.5мм2
	м
	204

	13
	Кабель силовой 
	ВВГнг 3*1.5мм2
	м
	10,2

	14
	Кабель 
	КПСВВ 2*2*1мм2
	м
	1,53

	15
	Провод 
	ШВВП 2*0,75
	м
	257,5

	16
	Трубопроводы спринклерных установок водяного пожаротушения, труба   
	Ф=25мм  
	100 м
	0,3

	17
	Трубопроводы спринклерных установок водяного пожаротушения, труба 
	Ф=32мм
	100 м
	0,2

	18
	Трубопроводы спринклерных установок водяного пожаротушения, труба
	Ф=60мм
	100 м
	0,03

	19
	Трубопроводы спринклерных установок водяного пожаротушения, труба 
	Ф=100мм
	100 м
	1,4

	20
	Фланцевые соединения на трубопроводах, фланцы стальные
	Ф=100мм
	компл
	8

	21
	Оросители установок водяного пожаротушения, спринклерные
	Grinnell
	100 шт.
	0,23

	22
	Автомат воздухосбросный 
	Ф=25мм
	 шт.
	1

	23
	Кран промывочный
	Ф=50мм
	шт.
	1

	24
	Реле потока
	Ф=100
	шт.
	1

	25
	Затвор дисковый межфланцевый
	Ф=100
	шт.
	1

	26
	Заглушка плоская
	Ф=100
	шт.
	2



	1.1.9. Перечень оборудования АПС, СОУЭ в торговом павильоне №1 в Хостинском районе г. Сочи, ул. Ворошиловская, 4 инв. № 00000398


	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего

	1
	Прибор ПС 
	БЛ-960
	шт.
	1

	2
	Извещатель ПС оптико-электронный дымовой
	ИП-212
	шт.
	15

	3
	Извещатели ПС автоматические  ручной,  ИПР

	ИПР-И
	шт.
	2

	4
	Оповещатель светозвуковой внутренний LDH96                           
	LDH96         
	шт.
	1

	5
	Оповещатель светозвуковой наружный ССУ-1                           
	ССУ-1                           
	шт.
	1

	6
	Оповещатель световой табло "Выход"                           
	ОПОП 15-1/1
	шт.
	2

	7
	Огнестойкий кабель КСРЭВ 
	КСРЭВ нг-FRLS 2х0,5 мм2
	м
	290



	1.1.10. Перечень оборудования АПС, СОУЭ в магазине «Колобок», инв.№00004518, г. Сочи, ул. Донская, 90 (пом.15-22,44)

	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего

	1
	Прибор ПС на 1 луч, с АКБ 2,5 А/ч
	Кварц
	шт.
	1

	2
	Блок питания и контроля с АКБ 7 А/ч
	СКАТ-1200Б
	шт.
	1

	3
	Извещатель ПС оптико-электронный дымовой
	ИП-212-141
	шт.
	2

	4
	Извещатели ПС автоматические  ручной
	ИПР-И
	шт.
	2

	5
	Оповещатель светозвуковой                            
	LDH96   
	шт.
	1

	6
	Оповещатель световой табло "Выход"                           
	ОПОП 15-1/1
	шт.
	2

	7
	Огнестойкий кабель 
	КСРЭВ нг-FRLS 2х0,5 мм2
	м
	40,8



	
1.1.11. Перечень оборудования АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 38, г. Сочи, ул.Дарвина, у дома 46. инв.№00004528
	

	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего
	

	1
	Прибор ПС 
	ВЕРСЕТ 3
	шт.
	1
	

	2
	Извещатель ПС оптико-электронный дымовой
	ИП-212
	шт.
	2
	

	3
	Извещатели ПС автоматические  ручной,  ИПР

	ИПР-И
	шт.
	2
	

	4
	Оповещатель светозвуковой наружный ССУ-1                           
	ССУ-1                           
	шт.
	1
	

	5
	Оповещатель световой табло "Выход"                           
	ОПОП 15-1/1
	шт.
	2
	

	6
	Огнестойкий кабель КСРЭВ 
	КСРЭВ нг-FRLS 2х0,5 мм2
	м
	110
	

	
1.1.12. Перечень оборудования АПС, СОУЭ в торговом павильоне  №37, г.Сочи,ул.Молокова, 24.
	

	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего
	

	1
	Прибор ПС 
	КВАРЦ
	шт.
	1
	

	2
	Извещатель ПС оптико-электронный дымовой
	ИП-212
	шт.
	4
	

	3
	Извещатели ПС автоматические  ручной,  ИПР

	ИПР-И
	шт.
	1
	

	4
	Оповещатель светозвуковой наружный ССУ-1                           
	ССУ-1                           
	шт.
	1
	

	5
	Оповещатель световой табло "Выход"                           
	ОПОП 15-1/1
	шт.
	1
	

	6
	Огнестойкий кабель КСРЭВ 
	КСРЭВ нг-FRLS 2х0,5 мм2
	м
	60
	

	
1.1.13.Перечень оборудования АПС, СОУЭ в торговом павильоне  № 40, инв.№00004561, г.Сочи, ул.Пасечная, 18.
	

	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего
	

	1
	Прибор ПС 
	ВЕРСЕТ 3
	шт.
	1
	

	2
	Извещатель ПС оптико-электронный дымовой
	ИП-212
	шт.
	2
	

	3
	Извещатели ПС автоматические  ручной,  ИПР

	ИПР-И
	шт.
	2
	

	4
	Оповещатель светозвуковой наружный ССУ-1                           
	ССУ-1                           
	шт.
	1
	

	5
	Оповещатель световой табло "Выход"                           
	ОПОП 15-1/1
	шт.
	2
	

	6
	Огнестойкий кабель КСРЭВ 
	КСРЭВ нг-FRLS 2х0,5 мм2
	м
	     130
	

	
1.1.14.Перечень оборудования АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 46, инв.№00004727, г.Сочи, ул.Звездная, дом №3/4.
	

	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего
	

	1
	Прибор приемно-контрольный 
	Гранит-3
	шт.
	1
	

	2
	Аккмулятор 
	ETALON FORS 1207
	шт.
	2
	

	3
	Извещатель пожарный ручной 
	Рубеж ИПР-513-10 красный
	шт.
	3
	

	4
	Табло световое М-12 Выход

	М-12 Выход
	шт.
	2
	

	5
	Оповещатель светозвуковой                         
	             Г-12К исп.2                     
	шт.
	1
	

	6
	Оповещатель светозвуковой                                
	 Г-12-К   
	шт.
	1
	

	7
	Кабель пожарный спецресурс
	КПСнг(А)-FRLS 2*2*0,5 (200м)
	м
	30
	



1.1.15.Перечень оборудования АПС, СОУЭ в торговом павильоне № 11, инв. № 00000372, г.Сочи, ул. Труда, 5

	№  п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Всего

	1
	Прибор приемно-контрольный 
	Гранит-3
	шт.
	1

	2
	Аккумулятор 
	ETALON FORS 1207
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной 
	Рубеж ИПР-513-10 красный
	шт.
	2

	4
	Табло световое М-12 Выход

	М-12 Выход
	шт.
	2

	5
	Оповещатель светозвуковой                         
	             Г-12К исп.2                     
	шт.
	1

	6
	Оповещатель светозвуковой                                
	 Г-12-К   
	шт.
	1

	7
	Кабель пожарный спецресурс
	КПСнг(А)-FRLS 2*2*0,5 (200м)
	м
	30



1.2. Наименование, тип, марка, количество, обслуживаемого оборудования, указанные в настоящем Договоре,   могут корректироваться сторонами  с учетом фактических сведений об обслуживаемом оборудовании.

1.3. Перечень регламентных работ и планово-предупредительных ремонтов по техническому обслуживанию и ремонту систем АПС, СОУЭ, АУПТ
	
	1.3.1. Регламент технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Периодичность
исполнения

	1
	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т. п. (приёмно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей).
	Ежедневно

	2
	Контроль работоспособности приёмно-контрольного прибора. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.
	1 раз в месяц

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	1 раз в месяц

	4
	Проверка работоспособности составных частей и системы в целом (приёмно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	1 раз в месяц

	5
	Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов тех. средств, наладка). Восстановление элементов ПС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Выявление причин ложных срабатываний и устранение их причин.
	1 раз в месяц




1.3.2. Регламент технического обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Периодичность
исполнения
	

	1
	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т. п. (центральных устройств системы озвучивания, микрофонных станций вызова с пультами и микрофонами, клавиатурами, усилителей мощности, контроллеров линий озвучивания, сетевых кабелей, световых и звуковых оповещателей, громкоговорителей). 
	Ежедневно
	

	2
	Проверка работоспособности центральной станции оповещения и озвучивания. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.
	1 раз в месяц
	

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный и обратно.
	1 раз в месяц
	

	4
	Проверка работоспособности составных частей и системы в целом (центральных устройств системы озвучивания, микрофонных станций вызова с пультами и микрофонами, клавиатурами, усилителей мощности, контроллеров линий озвучивания, параметров сетевых кабелей, световых и звуковых оповещателей, громкоговорителей и т. д.).
	1 раз в месяц
	

	5
	Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов тех. средств, наладка). Восстановление элементов систем оповещения, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
	1 раз в месяц
	



1.3.3. Регламент технического обслуживания установок автоматического пожаротушения
	№
п/п
	Наименование услуг
	Периодичность
исполнения

	1
	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т. п.:
технологической части – трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.;
электротехнической части – шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.;
сигнализационной части – приёмно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.
	Ежедневно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, на приёмно-контрольных приборах, шкафах электроавтоматики.
	1 раз в месяц

	3
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.
	1 раз в месяц

	4
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный и обратно.
	1 раз в месяц

	5
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, электротехнической части, сигнализационной части), тестированием, без выпуска огнетушащего вещества, по методам, изложенным в ГОСТ Р 50969-69.
	1 раз в месяц

	4
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без выпуска огнетушащего вещества, по методам, изложенным в ГОСТ Р 50969-69.
	1 раз в месяц

	6
	Профилактические работы:                                                                         
-   чистка технологической части, удаление следов коррозии, закислений, подтяжка крепёжных деталей и соединений;                                                                                   
- регулировочные работы в электротехнической и сигнализационной части, чистка, регулировка и подтяжка контактов, крепёжных деталей, проверка номиналов предохранителей и замена их,  проверка и восстановление нарушенной или недостаточной изоляции деталей и проводов.
	1 раз в месяц



1.3.4. Объём текущего ремонта средств АПС, СОУЭ, АУПТ
	№ п/п
	Перечень работ
	Примечания

	1
	Частичная разборка отдельных узлов, деталей и сочленяющих устройств оборудования.
	

	2
	Замена или ремонт отдельных лёгкосъёмных узлов, элементов, деталей, креплений приборов, оборудования, линейно-кабельных сооружений непосредственно на территории защищаемых сооружений и помещений объекта.
	Обследование неисправных приборов, узлов, оборудования производится полномочными представителями Заказчика и Исполнителя и ими же подписываются дефектные Акты.

	3
	Замена повреждённых участков шлейфов, подводимого электропитания к приборам и устройствам, замена предохранителей и выключателей.
	

	4
	Замена неисправных индикаторных лампочек и светодиодов, тумблеров и переключателей.
	

	5
	Восстановление цепей заземления, нарушений изоляции питающих и соединительных линий, шлейфов, переходных, сочленяющих проводов.
	

	6
	Замена вышедших из строя извещателей, датчиков, приборов, узлов оборудования.
	Стоимость необратимо вышедших из строя приборов, узлов, устройств, извещателей, датчиков, оповещателей, оплачивается Заказчиком по отдельным счетам.

	7
	Замеры параметров и испытание оборудования, регулировка и устранение дефектов.
	

	8
	Очистка, смазка, пайка, настройка приборов, элементов, проверка их работоспособности
	

	9
	Общая проверка работоспособности и устойчивости в работе всей системы
	



            
 1.4.  Требования к порядку оказания услуг
1.3.1. Порядок оказания Услуг при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования установок АПС, СОУЭ, АУПТ в помещениях и на сооружениях определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. Услуги оказываются в соответствии со списком регламентных работ, в соответствии с нормативно–техническим составом документов по техническому обслуживанию и ремонту согласно РД 009-01-96, РД 009-02-96Р, 78.36.013-2002, ГОСТ Р 50776-95, ГОСТ Р 54101-2010, Приказ МВД РФ N 937 от 19.11.2006 и перечнем обслуживаемого оборудования.
1.3.2. Основанием для оказания услуг при проведении ремонта при внезапном отказе или частичной неисправности оборудования  и установок АПС, СОУЭ, АУПТ служит заявка, поступившая от ответственного лица (лиц) Заказчика по телефону, факсу или по электронной почте.                                                                                                      
1.3.3. Исполнитель обязан принять заявку, зафиксировать в Журнале учета неисправностей и обеспечить прибытие своего представителя для устранения возникшей проблемы с обслуживаемым оборудованием в течение 2-х часов с момента вызова. После выполнения заявки результаты её выполнения должны быть зафиксированы Исполнителем в Журнале учета неисправностей.                                                                                                                                 
            1.3.4. Время восстановления работоспособности системы Исполнителем зависит от трудоемкости работ, но не может превышать 6 часов, за исключением случаев, при которых необходима замена оборудования, не пригодного для ремонта. Об этом Исполнитель ставит в известность Заказчика, после чего проводиться комиссионное обследование состояния неремонтопригодного оборудования. По результатам обследования составляется и подписывается представителями Сторон дефектный Акт.
1.3.5. Для приёма заявок и экстренного реагирования на возникающие проблемы с обслуживаемым оборудованием Исполнитель обязан иметь круглосуточную диспетчерскую службу, контактные телефоны которой должны быть сообщены ответственным лицам Заказчика. 
1.3.6. Исполнитель обеспечивает проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (ТО и ППР) согласно графиков работ персоналом соответствующей квалификации, при необходимости в присутствии представителя Заказчика. Графики работ составляются Исполнителем сроком на календарный год и согласовываются с Заказчиком.                                                            
1.3.7. Результаты выполнения работ при техническом обслуживании, а так же при ремонтах отказавшего и неисправного оборудования фиксируется в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок и заверяется подписями Исполнителя и Заказчика.
1.3.8.	Квалификация персонала исполнителя должна соответствовать профилю
выполняемых работ, стаж работы в области обслуживания систем пожарной безопасности не менее 5-лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 3. Квалификация и допуск к работам должны быть подтверждены соответствующими документами о прохождении обучения и переобучения в установленные сроки.   
1.3.9. У Исполнителя должен быть организован контроль качества, сроков и объёмов выполнения работ со стороны ответственного руководства.
           1.3.10.	Непосредственный исполнитель должен находиться на объекте ежедневно в рабочие дни не менее 2-х часов.
1.3.11. Сроки выполнения работ по обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации выполняются до 28 числа каждого месяца.
1.3.12. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

                            1.5. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг
       1.4.1. Работоспособность установок после проведения технического обслуживания или  ремонта проверяется представителем Заказчика, после чего стороны заполняют в установленном порядке «Журнал технического обслуживания средств безопасности» и заверяют записи своими подписями.
       1.4.2. Приёмка осуществляется Заказчиком по предоставлению двустороннего акта сдачи-приёмки услуг по этапу, предусмотренному графиком ТО, разработанным Исполнителем, согласованным с Заказчиком. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.
        1.4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
       1.4.4. В случае необходимости замены вышедшего из строя оборудования, Исполнитель  обязан установить своими силами и за свой счет приобретённое Заказчиком новое оборудование. 
         1.4.5. Оказание услуг по ремонту должно регистрироваться в журнале учета  неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя.
        1.4.6. Все расходные материалы, оборудование используемые при оказании Услуг по техническому обслуживанию систем  АПС, СОУЭ, АУПТ должны быть новыми. Исполнитель должен иметь запас охранных и пожарных извещателей, оповещателей и указателей.
        1.4.7. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
        1.4.8. Датой оказания услуг по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта об оказании услуг. 

                               1.6. Требования к качеству оказания услуг
          1.5.1. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, РД 009-01-96, РД 009-02-96, Р 78.36.013-2002, ГОСТ Р 50776-95, ГОСТ Р 54101-2010, СП 3.13130.2009,СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, Приказ МВД РФ N 937 от 19.11.2006).
  	1.5.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
         1.5.3. Наличие в штате не менее двух работников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
         1.5.4. Наличие в штате не менее восьми работников, обученных по специальности (обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации), имеющих группу электробезопасности не менее III.
 
      1.7. Требования по обеспечению техники безопасности при оказании услуг
1.6.1. Требованиями к обеспечению техники безопасности при проведении работ должны являться мероприятия по охране труда, которые должны обеспечиваться правильной организационной – технической подготовкой  к  предлагаемым услугам в полном соответствии с действующими нормами правилами. Включая СНиП 3.01.01 – 85, СНиП  III – 4 – 80, а также другими правилами утвержденными  органами государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем РФ.
1.6.2. Исполнитель несет полную ответственность за предотвращение возникновения опасных ситуаций для труда и техники безопасности, за обеспечение охраны труда, соблюдения правил техники безопасности при производстве ремонтных работ.
1.6.3. Мероприятия по охране труда и соблюдению техники безопасности  должны выполняться  сотрудниками Исполнителя в течение всего периода  выполнения  работ. Нормы и правила выполнения работ должны основываться на общепризнанных стандартах. При соблюдении работ должны соблюдаться  соответствующие Законы и административные акты Российской Федерации.
1.6.4. При возникновении несчастных случаев Исполнитель должен оповестить Заказчика незамедлительно.
1.6.5. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право проводить проверки работающих сотрудников Исполнителя и по итогам проверок отстранять от производства работ тех, кто грубо нарушает  требования по охране труда, издавать в адрес Исполнителя  Извещения о нарушении Правил охраны труда. Данное Извещение  должно указывать характер нарушения и максимальный период времени для устранения обнаруженного нарушения.
1.6.6. В случаи невыполнения условий Извещения представитель Заказчика имеет право также остановить выполнение работ Исполнителем для устранения замечаний. Затраты, связанные с приостановлением работ, в этом случаи должны быть полностью оплачены Исполнителем.


  ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                          ЗАКАЗЧИК: 


 Директор ____________________ 	Генеральный директор



___________________________________________            ______________________А.В. Глущенко


Приложение №2
к Договору №  ________________.2026г.
	

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(ОБРАЗЕЦ)

г. Сочи	«__» _____ 2026г.

Акционерное общество «Сочинский хлебокомбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Глущенко Артёма Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны и _____________________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________________, действующая на основании Устава и Лицензии ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором №  _______________________.2026г. Исполнитель выполнил в ___________2026г. следующие работы: 
	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, на сумму __________ руб. 00 коп. (____ рублей 00 копеек) в месяц, без НДС.
Заказчик к качеству выполненных работ претензий не имеет. 


ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                          ЗАКАЗЧИК: 


 Директор __________________ 			Генеральный директор



_____________________________________            ______________________А.В. Глущенко


_____________________________________________________________________________________



ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                          ЗАКАЗЧИК: 


 Директор ______________________		Генеральный директор



____________________________________________            ______________________А.В. Глущенко


_____________Исполнитель 						_____________Заказчик
