ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Подъемное устройство 2000 кг
	шт.
	Производитель: Aqualung
Страна происхождения бренда: США/Италия/Франция (международная компания)
Модель: Подъемное устройство 2000 кг
Категория: Буи для дайвинга

Описание:
Подъемное устройство предназначено для подъема и транспортировки тяжелых предметов под водой. Комплектуется нейлоновыми стропами и D-кольцами из нержавеющей стали. В верхней части устройства установлен стравливающий клапан, предохраняющий от разрыва при всплытии.
· Подъемная сила 2000 кг
· Материал ПВХ
· Стропы и кольца в комплекте
· Верхний клапан
· Устойчивость к соленой воде
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Ссылка: https://www.scubamarket.ru/catalog/buoys/7338/
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2. Обоснование, целесообразности закупки
2.1. В связи с расширением спектра обязанностей, для проведения подводных работ штатным сотрудником, без привлечения сил подрядчика, для экономии средств компании, необходимо приобретение данного оборудования. Данное оборудование позволит транспортировать массивы, которые служат для швартовки и безопасной стоянки судов. 

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. Корп 1
3.2 Срок поставки товара, не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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