ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для оказания услуг по изготовлению и установке площадки обслуживания емкостей на Винодельне
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Услуга по изготовлению и установке площадки обслуживания для емкостей на Винодельне 

	2
	Объем услуги
	Изготовление заготовок и слесарно-сварочные работы по установке конструкции площадки для обслуживания емкостей в помещении 02.17

	3
	Срок проведения работ:
	Срок производства, с учетом проведения анализов и получения Декларации Соответствия – 45 дней с момента получения вина на производство

	5
	Требования к исполнению услуг
	Материал - Пищевая хромоникелевая нержавеющая сталь AISI304/304L
Габариты - Высота ≈1200 мм, ширина ≈3300 мм, длина ≈3800 мм
Комплектация – 
Решетчатый настил — 1 комплект 
Съемная секция для приставной лестницы — 1 шт. 
Комплект ограждений 1 шт. 
Направляющие для фиксации площадки в отверстия под погрузчик емкостей — 1 комплект

	6
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг
	Исполнитель обеспечивает оформление сопроводительной документации на выпускаемую продукцию

	7
	Условия оплаты
	Предоплата 70 %

	8
	Порядок
оказания услуг
	1. Выбор подрядчика 
2. Оказание услуг 
3. Оплата услуг
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