	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора – Главный инженер
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


	
	
	___________________В.М. Матвеев
___________________20_____г.

      

	 
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту ВЛ - 0,4 кВ на территории г. Севастополя

1. Основания для разработки
Настоящее Техническое задание составлено в целях выполнения мероприятий ремонтной программы Общества по ремонту ЛЭП - 0,4/6(10)кВ на территории г.Севастополя, в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденными Приказом от 25 октября 2017 г. № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

2. Общие сведения
2.1.  Предмет закупки
Выполнение комплекса работ по ремонту ВЛ - 0,4-10 кВ на территории г. Севастополя в электрических сетях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» в рамках реализации ремонтной программы 2026 года.
2.2.  Наименование
Работы по ремонту ВЛ - 0,4 кВ на территории г. Севастополя предназначены для обеспечения бесперебойной передачи электроэнергии между электрическими подстанциями и повышение надёжности энергосистемы города. 
2.3.  Назначение
Выполнение действий, направленных на повышение энергетической эффективности использования оборудования и электрических сетей; приведения технологического оборудования и электрических сетей в нормативное состояние согласно ПУЭ, ПТЭЭСС.
2.4.  Объекты
Выполнение работ производится на объектах энергетического комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

3. Обеспечение объекта материалами
3.1. Оборудование, изделия и материалы, необходимые для выполнения работ,  поставляются Подрядчиком, но возможно использование давальческого материала Заказчика.
В случае использования Подрядчиком давальческих материалов и запасных частей, предоставленных Заказчиком, не в полном объеме, Подрядчик обязан в течение десяти дней с момента полного выполнения работ по настоящему договору возвратить оставшиеся материалы и запасные части на склад Заказчика. В случае просрочки исполнения обязательств по возврату остатков давальческих материалов и запасных частей, Подрядчик по требованию Заказчика, обязуется возместить последнему их стоимость в течение тридцати дней с момента получения письменного требования Заказчика.
Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность переданных давальческих материалов и запчастей. Представлять отчет об использовании давальческих материалов по форме, установленной в подразделении, со следующими столбцами: получено, израсходовано, остаток с обязательными реквизитами, предусмотренными п.2 ст. 9 ФЗ-402 о Бухгалтерском учете. Давальческие материалы и запчасти предоставляются Заказчиком по выписке требования - накладной (форма М-15), где указывается количество и стоимость давальческих материалов и запчастей без выделения НДС, основанием для списания материалов Заказчика является акт приёмки выполненных работ форма КС-2
3.2. Продукция (материалы и оборудование) должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 4 квартала 2025 года.
3.3. Типы применяемого оборудования и материалов должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, Правил устройства электроустановок (Действующее издание. Главы 2.5) (далее – ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070) (далее – ПТЭЭСС). Все используемое оборудование должно удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.
3.4. На поставляемое оборудование и материалы должны быть представлены паспорта и сертификаты качества в случае, если они подлежат обязательной сертификации, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

4. Требования к составу и содержанию работ
4.1. Все работы выполняются силами подрядной организации.
4.2.  Перечень объектов по ремонту ВЛ- 0,4/6(10)кВ в электрических сетях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» указан в Приложении №1 к настоящему ТЗ «Перечень объектов электросетевого комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», подлежащих ремонту в рамках ремонтной программы в 2026г.
4.3. Необходимые работы по ремонту определяются согласно Приложению № 2 (Приложения № 2.1.-2.10.) к настоящему ТЗ «Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту».
4.4. Ремонт объектов должен быть выполнен в соответствии с согласованной Заказчиком сметной документацией, предоставленной Подрядчику в составе документов Заявки на участие в закупке.
4.5. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком График производства работ (ГПР).
4.6. Работы по ремонту оборудования ЛЭП проводятся по утверждённым методикам, регламентам, технологическим картам, рабочим планам с соблюдением требований по охране окружающей среды, гигиенических, экологических и санитарных правил, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. Подрядчик самостоятельно разрабатывает пакет рабочих документов и согласовывает его при необходимости с надзорными и контролирующими органами. 
4.7. Все работы производятся при обязательном отключении ремонтируемых объектов от электросети; график отключения согласовывается с Заказчиком на основании ГПР. 
4.8. Перед началом производства ремонтных работ персонал Подрядчика обязан пройти инструктаж по охране труда (вводный, первичный и т.д.). Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
4.9. Персонал подрядных организаций относится к командированному персоналу и при организации ремонтных работ должны выполняться требования «Межотраслевых правил по охране труда (Правил  безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. главы 12,  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 15.12.2020 п. 46.5.
4.10. Подрядчик обязан самостоятельно оформить Наряд-допуск для производства работ.
4.11. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.
4.12. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.
4.13. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.14. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только после письменного согласования с Заказчиком.
4.15. Доставка оборудования и материалов, закупленных исполнителем работ, к месту производства работ, его погрузка и выгрузка, а также его охрана осуществляется Подрядчиком.
4.16. Демонтированные материалы, оставшиеся после реконструкции, пригодные для повторного использования, а также металлические элементы (черный и цветной лом), должны быть сданы Заказчику. 
4.17. Выполнение ремонтных работ по ремонту и замене неисправного (повреждённого) оборудования электросетевого комплекса Заказчика предусматривает обязательную уборку мусора и прочих отходов, возникших в процессе выполнения работ, силами и транспортом Подрядчика.
4.18. Подрядчик обязуется выполнять за свой счет предписания контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку как на территории строительной площадки, так и вне ее территории.
4.19. Подрядчик обязуется получить (при необходимости) ордер на производство земляных работ, порубочный билет по доверенности, полученной от Заказчика до начала производства работ, с последующим уведомлением Заказчика.
4.20. Подрядчик обязуется до начала работ заключить договор со специализированной организацией на сбор и вывоз отходов производства и потребления. В течение десяти дней с момента подписания договора письменно, с приложением копии договора, уведомить об этом Общество.
4.21. На протяжении всего срока выполнения работ на объекты должна оформляться исполнительная документация в соответствии с действующими требованиями и регламентами РФ, а также согласно типовой проектной документации.
4.22. Подрядчик обязан составить и передать по акту Заказчику (Служба РЭС) после завершения строительно-монтажных работ полный комплект исполнительной документации, соответствующей установленным требованиям нормативных документов.
4.23. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

5. Требования к безопасности выполнения работ
5.1. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности, организовывать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадке).
5.2. При производстве работ выполнить все работы с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, а также предотвращать любые негативные воздействия на окружающую среду.
5.3. Перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. Места временного или постоянного нахождения работников подрядчик обязуется располагать за пределами опасных зон.
В границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов подрядчик обязуется устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.
5.4. Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется деятельность.
5.5. При выполнении работ в охранных зонах сооружений и коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации – владельца этого сооружения или коммуникации.
5.6. Содержать и эксплуатировать оборудование, используемое для выполнения работ, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим федеральным законодательством РФ, требованиями ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС.
5.7. Обеспечить принятие мер обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения на объектах производства работ в соответствии с Федеральным законом РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 (в ред. От 25.11.2013г.) "О безопасности дорожного движения", прочими нормативными актами Российской Федерации и внутренними нормативными документами Заказчика. Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств Подрядчика и третьих лиц, привлечённых к работе Подрядчиком. Незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовали или были травмированы сотрудники Заказчика.
5.8.	Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение:
1. Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда от 16.11.2020 №782н);
2. Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27.11.2020 №835н);
3. Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28.10.2020 №753н);
4. Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11.12.2020 №884н)4
5. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (Приказ Минтруда от 18.11.2020 №814н);
6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда от 15.12.2020 №903н);
7. Земельного кодекса РФ;
8. Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (утв. Приказом Минприроды России от 10.07.2020 N 434);
9. Правил устройства электроустановок (СО 53-34.20.120-2003);
10. РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами».
11. РД 153-34.3-20.671-97 «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами».
12. СТО 70238424.29.240.20.002-2011 «Воздушные линии напряжением 0,4–20 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
13. РД 34.20.508-80 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий». Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ.
14. РД 34.20.516-90 «Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ».
15. РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях».
16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070);
17. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г).
18. СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации прокладка горизонтальным направленным бурением».
19. Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

6. Требования к приемке выполненных работ
6.1. Приемка выполнения и оценка качества работ осуществляется комиссией, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003 и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070).
6.2. Подрядчик обязан устранять предписания Заказчика, органов государственного контроля градостроительной деятельности, строительного надзора в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями.
Подрядчик обязуется в срок не позднее 3-х (трёх) суток информировать Заказчика о получении таких предписаний.
По результатам устранения государственного контроля, строительного надзора копии актов (отчетов) предоставляются Заказчику в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней.
6.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ по объекту по формам КС-2, КС-3 и сдачи исполнительной документации.
6.4. Перечень необходимой документации для оформления результатов работ:
– акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, утвержденной Заказчиком;
– фотоматериалы (по требованию Заказчика);
– исполнительная документация на строительно-монтажные работы, включающие в себя комплект рабочих чертежей, по которым выполняется работа, сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, используемых при производстве работ, акта об освидетельствовании скрытых работ, протоколы испытаний и измерений электрооборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими нормативными документами.
6.5. Основными исполнительными документами считается рабочий акт выполненных работ с указанием объекта, сроков выполнения работ, поопорным описанием объёмов работ, а также испытательные и измерительные протоколы. Рабочий акт подписывается ответственным руководителем Подрядчика и ответственным представителем Заказчика.

7. Требования к гарантийным обязательствам
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные подрядной организацией;
7.2. Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации объекта в соответствии с Договором не менее трех лет и на оборудование – не более срока гарантии завода – изготовителя после принятия объекта (работ) Заказчиком. При условии восстановления асфальтобетонного покрытия гарантийный срок составляет 6 лет; 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 
7.4. При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1(одного) дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней; 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядная организация обязана направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.5. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в результате осуществления контроля за ходом и качеством работ, при приёмке выполненных работ и в течение гарантийного срока (48 месяцев) с момента подписания актов приемки выполненных работ.
8. Требования к срокам выполнения работ
8.1. Начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления от Заказчика о необходимости приступить к выполнению Работ.
[bookmark: _GoBack]8.2. Окончание работ– не позднее 31.03.2027.

9. Требования к документированию
9.1. Приёмо-сдаточную документацию предоставить в 2 экземплярах на бумажном носителе в составе согласно Приложению №3 к настоящему ТЗ. 
9.2. 	При необходимости разработки проекта организации строительства, а также проекта производства работ Подрядчик разрабатывает его своими силами, при условии письменного согласования с Заказчиком. Данное условие и стоимость данных работ утверждается дополнительным соглашением к договору подряда. 
9.3. Предоставленная приёмо-сдаточная документация должна быть подписана со стороны Подрядчика и представителя Заказчика, имеющего соответствующие полномочия.

[bookmark: _Toc424052822][bookmark: _Toc479074892]10. Приложения

-Приложение №1. Перечень объектов электросетевого комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», подлежащих ремонту.
- Приложение № 2.1. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.2. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.3. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.4. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.5. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.6. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.7. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.8. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.9. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение № 2.10. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
- Приложение №3. Ведомость приёмо-сдаточной документации.




Заместитель начальника службы РЭС
по ремонтам										М.А. Дикий

Старший мастер воздушных линий						В.И. Смирнов





Приложение № 1 к ТЗ

Перечень объектов электросетевого комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», подлежащих ремонту

	№ п/п
	Наименование объекта электросетевого хозяйства ООО «Севастопольэнерго»
	Инвентарный номер объекта

	1
	ВЛ-0,4кВ КТП-40 л.6
	000000916

	2
	ВЛ-0,4кВ ТП-79 л.2
	000000387

	3
	ВЛ-0,4кВ КТП-667 л.6
	000000726

	4
	ВЛ-0,4кВ ТП-1032 л.19
	000010419

	5
	ВЛ-0,4кВ КТП-7415 л.3
	000000661

	6
	ВЛ-0,4кВ ТП-78 л.4
	000027177

	7
	ВЛ-0,4кВ ТП-483 л.7
	000000538

	8
	ВЛ-0,4кВ КТП-2805 л.1
	000024476

	9
	ВЛ-0,4кВ КТП-2805 л.3
	000000189

	10
	ВЛ-0,4кВ КТП-250 л.7
	000010729




Заместитель начальника сл. РЭС по ремонтам					М.А. Дикий

Старший мастер воздушных линий						В.И. Смирнов
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Приложение № 3 к ТЗ


Состав приёмо-сдаточной документации при выполнении работ по ремонту
ЛЭП - 0,4/6(10)кВ на территории г. Севастополя в электрических сетях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ремонт ЛЭП - 0,4/6(10)кВ на территории 
г. Севастополя

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

	№ раздела
	Состав документации раздела
	Кол-во 
листов
	номер листа
	 

	1.
	Акт приема – передачи исполнительной документации
	
	
	

	2.
	Акты выполненных работ 
	
	 
	 

	3.
	Локальный сметный расчет	
	
	
	

	4.
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат
	
	
	

	5.
	В зависимости от характера и вида работ, а так же в рамках договора подряда:
- акты приема-передачи демонтированных изделий, конструкций, оборудования;
- акты приёмки смонтированных изделий, конструкций, оборудования;
- акты готовности строительной части;
- акты о выполнении пуско-наладочных работ;
- акты освидетельствования;
- акт технической готовности электромонтажных работ и др. 
	
	
	

	6.
	Протоколы испытаний, карты измерений до и после ремонта (при наличии)
	
	 
	 

	7.
	Отчет (протокол) по проведению тепловизионного контроля до и после ремонта (при необходимости); 
	
	
	

	8.
	Сертификаты, декларации на использование в процессе ремонта материалы, запчасти и оборудования 
	
	
	

	9.
	Заводская и эксплуатационная документация
	
	
	

	10.
	Комплект рабочих чертежей на строительство и реконструкцию, разработанных проектными организациями, с подписью лиц, ответственных за производство работ (при необходимости)
	
	
	

	11.
	Журнал работ КС-6
	
	
	






