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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке СИМ-карт мобильных операторов в приборы учёта электрической энергии,
территориально расположенные в границах г. Севастополя

1. Общие требования к выполнению работ: 
1.1. Объем работ определяется сторонами на основании заявок с указанием в них перечня работ, подлежащих выполнению, и переданных Исполнителю, в том числе посредством: факсимильной связи, сети Интернет, электронной почты, а так же с использованием согласованных мобильных приложений и т.п. Выполнение работ осуществляется по мере возникновения потребности Заказчика.
1.2. Работы выполняются силами Исполнителя (субподрядчика) с применением специализированного инструмента, средств индивидуальной защиты, специализированных средств позволяющих выполнять работы на высоте, в спецодежде.
1.3.Работники Исполнителя, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации и должен быть предъявлен Заказчику по его письменному требованию. Исполнитель выполняет работы с обязательным соблюдением:
1.3.1 Приказа Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».
1.3.2. Норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. Исполнитель обязан проводить все виды инструктажей по охране труда и фиксировать результаты проведения инструктажей в соответствующих журналах.
1.4. Ответственность за привлекаемых субподрядчиков несет Исполнитель. Исполнителю запрещается передавать любую информацию о Заказчике, ставшую известной Исполнителю при выполнении работ по настоящему Договору, за исключением информации, подлежащей раскрытию третьим лицам по законодательству РФ.
1.5. В случае выполнения Работ несоответствующего качества и несвоевременного устранения замечания Заказчика в сроки, указанные в договоре, Исполнитель каждый факт такого нарушения оплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % цены работы, выполненной несоответствующим качеством.
1.6. Исполнитель обязан осуществлять фотофиксацию установленной СИМ-карты в прибор учёта электрической энергии и/или оборудования (модема). Фотофиксация осуществляется представителем Исполнителя с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки), которые подробно отражают характерные параметры объекта работ. 
Фотоизображения (снимки) должны быть в формате: *.jpeg, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, без использования цифрового увеличения («зума»). Масштаб фотоизображений (снимков) должны быть выбраны таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы. В случае если в кадре фотоизображения (снимка) присутствует рабочий персонал, такой персонал должен быть в спецодежде.
В случае некачественной съемки, Исполнителю необходимо произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата (или иного устройства), применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.
В случае если Заказчик принял решение, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Исполнителя о необходимости проведения повторной съемки. Исполнитель в срок не более 1 (одного) рабочего дня, со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.
1.7. Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются Исполнителем путем формирования фотоотчета на день производства работ. Фотоизображение (снимок) должно содержать в названии файла дополнительную информацию, в котором указывается:
- адрес выполнения работ;
- кем был сделан снимок;
- дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);
- наименование стадии работ («до начала работ», «результат работ»).
Фотоизображения (снимки) на всех стадиях «до начала работ», «результат работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. Исполнитель обязан представить материалы фотофиксации Заказчику в виде архива на адрес электронной почты (и/или иного ресурса).
Фотоотчет работ по установке СИМ-карт предоставляется в адрес Заказчика в виде электронного архива и должен в обязательном порядке содержать:
· фотографии общих планов расположения прибора учета электрической энергии, в который устанавливается СИМ-карта;
· совместная фотография заводского номера и типа прибора учета электрической энергии и всей информации, размещенной на СИМ-карте и её держателе (абонентский номер (MSISDN) и идентификатор (ICCID));
· номера охранных пломб и места их установки, установленные до и после установки СИМ-карты (при необходимости).
1.8. Работы выполняются Исполнителем, согласно Заявке Заказчика. Перечень работ выполняемых Исполнителем:
· установка СИМ-карт в однофазные и/или трехфазные приборы учета электрической энергии непосредственного, косвенного или полукосвенного включения щитового исполнения в месте его установки;
· установка СИМ-карт в однофазные и/или трехфазные приборы учета электрической энергии типа «SPLIT» в месте его установки.	
1.9. При выполнении работ по установке (замене) СИМ-карт Исполнителем осуществляется:
- составление логистических маршрутов для оптимального выполнения работ;
- согласование доступа (при необходимости) к месту установки прибора учета электрической энергии;
- снятие/установка охранной пломбы (при необходимости);
- оформление акта недопуска в случае недопуска к месту установки СИМ-карты в прибор учета электрической энергии;
- проверка правильности места выполнения работ на соответствие данным, указанным в заявке Заказчика;
- установка (замена) СИМ-карт в приборы учета электрической энергии, в том числе с производством работ на высоте, а в случае необходимости, определенной требованиями завода-изготовителя, снятием напряжения с прибора учета электрической энергии; 
- в случае отсутствия антенны осуществить её получение, установку, и подключение в месте, обеспечивающем её сохранность и стабильный прием сигнала, до момента установки СИМ-карты в прибор учета электрической энергии;
- фотофиксация заводского номера и типа прибора учета электрической энергии и всей информации, размещенной на СИМ-карте и её держателе (абонентский номер (MSISDN) и идентификатор (ICCID)) после окончания работ.
1.10. В случае если при выполнении работ по установке СИМ-карты в прибор учета электрической энергии Исполнителем была демонтирована ранее установленная СИМ-карта, принадлежащая Заказчику, то Исполнителем должна быть обеспечена передача демонтированной СИМ-карты Заказчику вместе с результатом работ.
 1.11. Исполнитель по окончанию выполнения работ по установке (замене) СИМ-карт, оформляет Акт выполненных работ, который обязан передать на следующий рабочий день посредством электронной почты на электронный адрес Заказчика, и в течение двух рабочих дней на бумажном носителе Заказчику вместе с использованным носителем СИМ-карты, а так же фотоотчетом о результатах выполненных работ и Актом выполненных работ, Актом допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии (при необходимости). 
	Так же Исполнитель оформляет и передает на следующий рабочий день посредством электронной почты на электронный адрес Заказчика ежедневно-дополняемый реестр, содержащий сводную информацию о проделанной работе за весь период работ по настоящему договору следующего характера:
-дата выполнения мероприятий;
-тип прибора учета электрической энергии;
-заводской номер прибора учета электрической энергии;
-адрес фактического места установки прибора учета электрической энергии;
-административный район установки прибора учета электрической энергии: Балаклавский, Гагаринский, Ленинский или Нахимовский;
-диспетчерское наименование источника питания; ТП, КТП, ТРП и т.п.;
-оператор СИМ-карты;
-абонентский номер (MSISDN) СИМ-карты (при наличии информации на носителе СИМ-карты или на самой СИМ-карте);
-идентификатор (ICCID) СИМ-карты (при наличии информации на носителе СИМ-карты или на самой СИМ-карте);
-снятая/установлена охранная пломба (при необходимости);
-другая информация при её наличии, указанная в Приложении № 3 настоящего Договора.
	Вышеуказанный реестр направляется в формате Microsoft Excel с расширением *.xls или *.xlsx, информация заносится в единообразной форме в отдельные ячейки.
1.12. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Исполнителем работы:
 - посредством запроса у Исполнителя расшифровки стоимости работ, информации, сведений и/или документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы, в том числе установки/замены СИМ-карт которая осуществляется в данный момент.
1.13. Заказчик имеет право приостановить работы, выполняемые Исполнителем, при выявлении фактов нарушения последним требований законодательства в области электроэнергетики, которые могут повлечь за собой предпосылки к увеличению ненормативных потерь ТРЭ электрической энергии, и/или создающих угрозу жизни и здоровью людей, повреждению имущества, создающих предпосылки развития аварийных ситуаций до их устранения.
1.14. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электроэнергетики, энергосбережения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
1.15. Место проведения работ должно быть защищено Исполнителем с целью исключения доступа к нему посторонних лиц. Работы должны быть выполнены с учетом максимального сохранения в первоначальном виде всех конструктивных частей, инженерных систем и оборудования.
1.16. Материалы (СИМ-карты, пломбы), необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком по Акту приема-передачи (Приложение № 5 и № 6 к настоящему Договору). Неиспользованные остатки материалов (СИМ-карт, пломб) возвращаются Исполнителем в аналогичном порядке.
1.17. Исполнитель при выполнении работ обязуется использовать своё оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ. Оборудование и инструменты, применяемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям Правил охраны труда.
1.18. Все материалы, оборудование и инструменты, используемые Исполнителем при проведении работ, должны быть сертифицированы. 
1.19. В случае отсутствия технической возможности исполнения своих обязательств, Исполнитель обязан направить письменное уведомление Заказчику с указанием причин. В свою очередь Заказчик обязан дать письменное разъяснение о дальнейших действиях Исполнителя.
1.20. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
1.21. Если Исполнитель не приступил к выполнению своих обязательств по договору, то Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
2. Требования к Исполнителю (субисполнителю)
2.1. При выполнении работ на объектах электросетевого хозяйства повышенной опасности (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.), Исполнитель (субподрядчик) обязан организовать своему персоналу прохождение у владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.) вводного и целевого инструктажа по охране труда, инструктажа по правилам пожарной безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на энергообъектах, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.).
3. Качество работ:
3.1. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электроэнергетики и энергосбережения, в том числе Главам 1.5, 7.1 Правил устройства электроустановок, Х разделу Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», проектно-технической документации (при наличии), согласованной с Заказчиком.
3.2. Результат работы должен быть пригоден для использования по назначению в течение 36 месяцев с момента его передачи Заказчику.
3.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
3.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого требования.
3.5. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Исполнителем работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.
3.6. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика и подтверждающих расходы документов.
3.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Договором срок, и/или либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать его расторжения и возмещения причиненных убытков.
4. Общие правила выбора сим-карт и мест их установки.
При наличии в приборе учета электрической энергии (его GSM модуле) нескольких слотов для установки СИМ-карты она устанавливается в слот №1. Выбор форм-фактор СИМ-карты и её установка определяются Исполнителем самостоятельно в соответствии с информацией, размещенной на приборе учета электрической энергии (его GSM модуле) и/или указанной (полученной) в документации (пояснениях) завода-изготовителя. 
В прибор учета электрической энергии, использующий настройки для сим-карты с динамическим или статическим IP-адресом должна быть установлена только соответствующая СИМ-карта.
В прибор учета электрической энергии типа «Split» должна устанавливаться только СИМ-карта типа «термо». Установка СИМ-карты обычного типа допускается только по согласованию с Заказчиком.
В прибор учета электрической энергии щитового исполнения допускается установка СИМ-карт обычного типа (при отсутствии СИМ-карт типа «термо»).
Указанный тип Исполнителем СИМ-карты: со статическим или динамическим IP-адресом, а так же модели приборов учета электрической энергии, использующие те или иные настройки должны быть уточнены Исполнителем у Заказчика до начала проведения работ.
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