ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по восстановлению благоустройства территории после земляных работ, связанных с аварийным ремонтов электрических кабелей 0,6 - 10 кВ

1. Заказчик: ООО «Челябинский городской электрический транспорт», далее ООО «ЧелябГЭТ».
2. Объект закупки: восстановление благоустройства, нарушенного в ходе ремонта, реконструкции, аварийных и плановых работ на инженерных коммуникациях, кабельных линиях, трамвайных путях, контактной сети и иных объектах ООО «ЧелябГЭТ».
3. Место оказания услуги: работы выполняются на территории города Челябинска по адресам, определяемым заявками Заказчика.
4. Срок и условия выполнения работ. Сроки выполнения работ и их объемы определяются дефектной ведомостью, составляемой на основании заявки Заказчика, после совместного адресного объезда объектов. По итогам совместного объезда объектов Подрядчиком составляется расчетная смета объемов работ и передается на утверждение Заказчику. Срок выполнения работ в полном объеме не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.
5. Состав работ. В состав работ включаются следующие обязательные этапы:
5.1. Демонтаж разрушенного покрытия и конструкций, включая подрезание полотна для соблюдения геометрических форм;
5.2. Вывоз строительного мусора при его наличии;
5.3. Восстановление конструктивных слоев тротуара, дороги, тротуарной плитки или газона в соответствии с типовыми конструкциями дорожной одежды;
5.4. Восстановление верхнего покрытия (тротуарная плитка, асфальтовое покрытие, газон и др.). Асфальтобетонные покрытия восстанавливаются на полную ширину нарушенного участка;
5.5. Восстановление благоустройства газонов состоит из планировки грунта, его уплотнения, отсыпки плодородного слоя (не менее 10 см) и посеве травы с фотофиксацией, исключая при этом попадания бытового и строительного мусора;
5.6. Восстановление бортового камня и иных малых форм;
5.7. Уборка территории после завершения работ;
5.8. Обязательная фотофиксация процесса укладки конструктивных слоев, начального и конечного этапов работ с передачей фотоматериалов Заказчику.
5.9. Прочие работы: восстановление люков колодцев до проектной отметки и малых архитектурных форм при необходимости.
6. Стоимость. Сметная документация с указанием видов и стоимости работ составляется на основании совместного адресного объезда объектов, подсчета их итогового количества и объемов работ. Сметная документация согласовывается с Заказчиком на этапе планирования работ.
В случае необходимости увеличения объемов или расширения границ работ составляется дополнительное соглашение по согласованию с Заказчиком.
7. Особые условия выполнения работ.
Подрядчик обязан:
7.1. Своевременно вывозить строительный мусор;
7.2. Содержать место производства работ в надлежащем состоянии;
7.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ экстренных служб и городского транспорта;
7.4. Работы, создающие помехи движению транспорта, должны по возможности выполняться в ночное время, либо в периоды минимальной транспортной нагрузки.
8. Состав предоставляемой документации. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию: акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на материалы, акты о вывозе мусора, фотофиксацию территории после производства работ.
9. Требования к приемке. Условием окончания Контракта является закрытие ордеров на производство земляных работ с получением акта приемки восстановленного благоустройства.
Подрядчик обязуется предоставлять по требованию Заказчика отчетов о ходе работ с обязательной фотофиксацией. Скрытые работы фиксируются актами освидетельствования. Окончательная приемка осуществляется по актам формы КС-2, КС-3 с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Контракта, на локальные сметы и позиции локальных смет.
10. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и иным нормативно-правовым актам.
10.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
10.2. Правила благоустройства территории города Челябинска Правила благоустройства территории города Челябинска (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 21.05.2024 № 49/11).
Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.
11. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента приемки. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранять выявленные дефекты.


Приложение №1
к Техническому заданию


Стоимость выполнения комплекса работ по выполнение работ по благоустройству после проведения земляных работ 
для нужд ООО «Челябинский Городской Электрический Транспорт»
	№ п / п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количест во
	Цена за ед. измерения, руб. с НДС
	Стоимость, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Благоустройство

	1
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,10
	60 177,17
	6 017,72

	2
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,10
	14 828,12
	1 482,81

	3
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,10
	411 966,55
	41 196,65

	4
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м 2: 55 шт.
	10 м2
	1,00
	34 605,54
	34 605,54

	5
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
Кол-во: =10*0.09/100
	100 м3
	0,009
	279 901,00
	2 519,11

	6
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
Кол-во: =10*0.15/100
	100 м3
	0,015
	26 144,87
	392,17

	7
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
Кол-во: =10*0.15
	1 м 3
	1,50
	3 525,33
	5 288,00

	8
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,10
	314 026,94
	31 402,69

	9
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,01
	104 612,51
	1 046,13

	10
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
Кол-во: =10*0.1
	100 м3
	0,01
	26 141,53
	261,42

	11
	Ремонт тротуаров из литого асфальта
	100 м2
	0,10
	466 474,54
	46 647,45

	12
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,10
	108 867,56
	10 886,76

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,10
	373 871,79
	37 387,18

	14
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой транспортерами
	1 т
	1
	336,93
	336,93

	15
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным ( асфальтобетонным , цементобетонным , железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км
	1 т
	1
	314,97
	314,97

	
	Итого в т.ч.НДС
	219 785,52
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