ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (услуг) в области пожарной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации
 Перечень услуг
	№
	Наименование работы
	Ед. измерения
	Лицензия у поставщика по исходному перечню
	Документ по результату

	1
	Аудит объекта на предмет соблюдения пожарной безопасности
	объект/выезд
	Нет
	Отчет/акт обследования

	2
	ТО, комплектование, осмотр, ремонт первичных средств пожаротушения
	огнетушитель, пожарный щит, ПК, рукав,
	Нет
	Акт ТО и ведомость

	3
	Перекатка, испытание, ремонт пожарных рукавов
	рукав
	Да
	Акт/протокол испытаний

	4
	Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода по договору
	пожарный кран
	Да
	Протокол проверки

	5
	Проверка водоотдачи наружных пожарных гидрантов
	гидрант
	Да
	Протокол проверки

	6
	Техническое обслуживание пожарных насосных агрегатов
	насос/ТО
	Да
	Акт ТО

	7
	Проверка/ТО задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения по договору
	задвижка
	Да
	Акт проверки

	8
	Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции
	система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.)/мес.
	Да
	Акт ТО

	9
	Выполнение работ по огнезащите конструкций и материалов
	м²
	Да
	Акт + документы на материалы

	10
	Пусконаладочные работы противопожарных систем
	система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.)
	Да
	Протоколы/акт пусконаладки

	11
	Первоначальные действия при пожаре до прибытия пожарной охраны
	час работы 1 человека при устранении ЧС
	Нет
	Оперативная запись/отчет

	12
	Организация/содействие эвакуации гостей и персонала
	час работы 1 человека при устранении ЧС
	Нет
	Оперативный отчет

	13
	Оказание первой помощи
	медработник/час
	Нет
	Акт/запись об оказании помощи

	14
	Участие в объектовых тренировках и практической подготовке персонала
	мероприятие
	Нет
	Акт/отчет тренировки




Техническое задание № 1
Аудит объекта на предмет соблюдения пожарной безопасности
	Единица измерения
	объект/выезд

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Нет

	Предмет услуги
	Аудит объекта на предмет соблюдения пожарной безопасности

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Оценка состояния объекта в части соблюдения требований пожарной безопасности, выявление нарушений и подготовка предложений по их устранению.
2. Состав и содержание работ
изучение доступной проектной, эксплуатационной и организационной документации по пожарной безопасности
визуальное обследование помещений, путей эвакуации, выходов, противопожарных преград, инженерных систем и средств пожаротушения
проверка наличия и состояния знаков пожарной безопасности, планов эвакуации, инструкций и иных обязательных документов
фиксация выявленных несоответствий с указанием места, характера и приоритета устранения
подготовка перечня корректирующих мероприятий
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
работы выполнять квалифицированными специалистами с учетом применимых требований законодательства РФ и нормативных документов в области пожарной безопасности
не препятствовать нормальной деятельности объекта без согласования с Заказчиком
все выявленные существенные дефекты фиксировать фото- или документарно
4. Результат и отчетные документы
отчет/акт обследования
реестр выявленных несоответствий и рекомендаций
при необходимости — фототаблица
5. Порядок приемки
обследованы согласованные зоны объекта
выявленные замечания конкретизированы и привязаны к месту
отчет передан Заказчику в согласованном формате
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 2
ТО, комплектование, осмотр, ремонт первичных средств пожаротушения
	Единица измерения
	огнетушитель, пожарный щит, ПК, рукав,

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Нет

	Предмет услуги
	ТО, комплектование, осмотр, ремонт первичных средств пожаротушения

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Обеспечение исправного и комплектного состояния первичных средств пожаротушения.
2. Состав и содержание работ
осмотр огнетушителей, пожарных щитов, пожарных кранов/рукавов и комплектующих в пределах согласованного перечня
проверка комплектности, маркировки, пломб, внешнего состояния и пригодности к эксплуатации
очистка, техническое обслуживание, комплектование и мелкий ремонт
выбраковка средств, не пригодных к дальнейшей эксплуатации, с оформлением соответствующей ведомости
нанесение/восстановление необходимой маркировки по результатам обслуживания
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
использовать исправные и совместимые комплектующие и материалы
работы выполнять с учетом документации изготовителя и действующих требований пожарной безопасности
замена элементов, влияющих на безопасность, согласовывается с Заказчиком
4. Результат и отчетные документы
акт технического обслуживания/осмотра
ведомость обслуженных, отремонтированных и выбракованных средств
при необходимости — предложения на замену
5. Порядок приемки
обслуженные средства приведены в работоспособное и комплектное состояние либо дефекты явно отражены в ведомости
документы на выполненные работы переданы Заказчику
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 3
Перекатка, испытание, ремонт пожарных рукавов
	Единица измерения
	рукав

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Перекатка, испытание, ремонт пожарных рукавов

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Поддержание пожарных рукавов в исправном и пригодном к применению состоянии.
2. Состав и содержание работ
внешний осмотр и проверка комплектности
перекатка рукавов выбранным способом, обеспечивающим сохранность и готовность к применению
испытание на прочность/герметичность в предусмотренном порядке
ремонт выявленных повреждений, если он технически допустим
сушка, маркировка и укладка после испытаний
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
использовать оборудование и средства измерений, пригодные для проведения испытаний
испытания проводить с соблюдением требований безопасности и установленного режима
результаты испытаний фиксировать документально
4. Результат и отчетные документы
акт/протокол испытаний
ведомость рукавов с результатами
при необходимости — документы на ремонт
5. Порядок приемки
каждый переданный на обслуживание рукав идентифицирован
результат испытания указан по каждому рукаву
непригодные изделия отделены и отражены в документах
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 4
Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода по договору
	Единица измерения
	пожарный кран

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода по договору

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Проверка фактической водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода и готовности пожарных кранов к применению.
2. Состав и содержание работ
подготовка места проведения проверки и средств измерений
проверка доступности и состояния согласованных пожарных кранов
измерение параметров водоотдачи по согласованной методике
фиксация результатов по каждому проверенному пожарному крану
выявление неисправностей, препятствующих нормальной работе системы
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
исполнитель должен иметь необходимую квалификацию и допуски/разрешения, если они требуются законодательством для конкретного вида работ
измерительные приборы должны быть исправны и пригодны для соответствующих измерений
не допускать затопления помещений и повреждения имущества
4. Результат и отчетные документы
протокол проверки водоотдачи
перечень выявленных неисправностей и рекомендаций
при необходимости — акт выполненных работ
5. Порядок приемки
проверены согласованные точки
измерения и результаты отражены в протоколе
выявленные отклонения указаны с привязкой к точке проверки
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 5
Проверка водоотдачи наружных пожарных гидрантов
	Единица измерения
	гидрант

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Проверка водоотдачи наружных пожарных гидрантов

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Проверка работоспособности и фактической водоотдачи наружных пожарных гидрантов.
2. Состав и содержание работ
осмотр гидрантов и доступности подъезда/подхода к ним
проверка технического состояния и возможности подключения испытательного оборудования
измерение водоотдачи по согласованной методике
фиксация результатов и выявленных дефектов
оформление итоговой документации
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
работы выполнять с учетом требований безопасности при работе с наружными сетями водоснабжения
использовать исправное испытательное оборудование и средства измерений
после проверки восстановить исходное состояние гидранта и прилегающей зоны
4. Результат и отчетные документы
протокол проверки каждого гидранта
акт выполненных работ
ведомость неисправностей — при наличии
5. Порядок приемки
все согласованные гидранты проверены
результаты и обнаруженные дефекты документированы
гидранты после работ оставлены в штатном состоянии
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 6
Техническое обслуживание пожарных насосных агрегатов
	Единица измерения
	насос/ТО

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Техническое обслуживание пожарных насосных агрегатов

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Обеспечение работоспособности пожарных насосных агрегатов и их готовности к эксплуатации.
2. Состав и содержание работ
внешний осмотр и проверка состояния агрегатов, арматуры, соединений и доступности оборудования
проверка пусковых и рабочих параметров в предусмотренном объеме
проверка отсутствия видимых утечек, посторонних шумов и иных признаков неисправности
выполнение регламентных операций технического обслуживания
оформление результатов и рекомендаций по ремонту
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований электробезопасности и охраны труда
вмешательство в электрооборудование и автоматику выполнять только при наличии соответствующей квалификации/допусков
ремонтные работы, выходящие за рамки ТО, согласовывать отдельно
4. Результат и отчетные документы
акт технического обслуживания
чек-лист/ведомость проверки
перечень дефектов и рекомендаций
5. Порядок приемки
регламентные операции выполнены
результаты проверки отражены документально
выявленные неисправности классифицированы и доведены до Заказчика
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 7
Проверка/ТО задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения по договору
	Единица измерения
	задвижка

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Проверка/ТО задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения по договору

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Обеспечение работоспособности задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения.
2. Состав и содержание работ
осмотр задвижек, электроприводов, кабельных соединений и доступности оборудования
проверка ручного/автоматического управления в предусмотренном объеме
проверка прохождения команд и фактического положения запорной арматуры
выполнение регламентного технического обслуживания
фиксация выявленных неисправностей и ограничений
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
работы выполнять квалифицированным персоналом с соблюдением требований электробезопасности
не изменять настройки автоматики без согласования с Заказчиком
после работ восстановить штатный режим системы
4. Результат и отчетные документы
акт ТО/проверки
протокол проверки управления — при применимости
ведомость неисправностей
5. Порядок приемки
задвижки из согласованного перечня проверены
результаты управления и состояния отражены документально
система возвращена в штатный режим
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 8
Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции
	Единица измерения
	система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.)/мес.

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Поддержание систем противодымной вентиляции в работоспособном состоянии и готовности к выполнению функций при пожаре.
2. Состав и содержание работ
визуальный осмотр оборудования и доступности элементов системы
проверка вентиляторов, клапанов, приводов, шкафов управления и сигнализации в предусмотренном объеме
проверка запуска и взаимодействия элементов системы в рамках технического обслуживания
очистка/регламентные операции, предусмотренные эксплуатационной документацией
фиксация неисправностей и подготовка рекомендаций
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
исполнитель должен обладать необходимой квалификацией и, когда требуется, лицензией/разрешительными документами
работы выполнять по эксплуатационной документации системы и с учетом требований пожарной безопасности
при проверке взаимодействия не создавать опасных условий для людей и оборудования
4. Результат и отчетные документы
акт ежемесячного ТО/проверки
чек-лист состояния элементов системы
перечень неисправностей и рекомендаций
5. Порядок приемки
работы выполнены по согласованному перечню
результаты и дефекты отражены в акте
при обнаружении критической неисправности Заказчик уведомлен безотлагательно
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 9
Выполнение работ по огнезащите конструкций и материалов
	Единица измерения
	м²

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Выполнение работ по огнезащите конструкций и материалов

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Обеспечение требуемой огнезащитной эффективности защищаемых конструкций и материалов.
2. Состав и содержание работ
подготовка поверхности в объеме, предусмотренном технологией применяемого огнезащитного состава
приготовление и нанесение огнезащитного материала по технологическому регламенту производителя
контроль толщины/расхода и качества нанесения
устранение дефектов покрытия и восстановление поврежденных участков
маркировка и документирование выполненных работ
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
применять материалы с документами, подтверждающими их характеристики и область применения
технология нанесения должна соответствовать документации производителя
условия выполнения работ (температура, влажность, подготовка основания и др.) должны соответствовать технологическим требованиям
4. Результат и отчетные документы
акт выполненных работ
исполнительная ведомость с площадями и участками обработки
документы на примененные материалы
при предусмотренной технологией необходимости — протоколы/заключения контроля
5. Порядок приемки
обработана согласованная площадь
покрытие однородное, без недопустимых дефектов
переданы документы на материалы и результаты контроля
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 10
Пусконаладочные работы противопожарных систем
	Единица измерения
	система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.)

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Да

	Предмет услуги
	Пусконаладочные работы противопожарных систем

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Ввод противопожарных систем в работоспособное состояние после монтажа, модернизации или ремонта.
2. Состав и содержание работ
проверка готовности систем к пусконаладке
проверка отдельных технических средств и их взаимодействия
настройка параметров в пределах проектной и эксплуатационной документации
проверка алгоритмов работы, сигнализации и передачи команд в предусмотренном объеме
устранение выявленных в ходе пусконаладки несоответствий в пределах договора
оформление результатов
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
работы выполнять по проектной, рабочей и эксплуатационной документации
исполнитель должен иметь необходимые квалификацию и разрешительные документы, если они требуются
изменения проектных решений без согласования с Заказчиком не допускаются
4. Результат и отчетные документы
протоколы пусконаладочных испытаний
акт готовности/сдачи системы — в применимой форме
перечень настроенных параметров и выявленных замечаний
исполнительная документация в согласованном составе
5. Порядок приемки
система выполняет предусмотренные алгоритмы
результаты испытаний положительные либо замечания перечислены и согласованы
документация передана Заказчику
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 11
Первоначальные действия при пожаре до прибытия пожарной охраны
	Единица измерения
	час работы 1 человека при устранении ЧС

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Нет

	Предмет услуги
	Первоначальные действия при пожаре до прибытия пожарной охраны

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Оказание организационной и первичной практической помощи при пожаре/ЧС до прибытия пожарной охраны в пределах полномочий и подготовки персонала.
2. Состав и содержание работ
получение и передача информации об обнаружении пожара по установленному на объекте порядку
оценка обстановки без создания угрозы жизни и здоровью
вызов пожарной охраны и других экстренных служб по необходимости
организация первичных действий персонала в пределах утвержденных инструкций
использование первичных средств пожаротушения только при наличии безопасных условий и подготовки
встреча подразделений пожарной охраны и передача им информации об обстановке
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
не приступать к действиям, создающим угрозу жизни и здоровью
работать в соответствии с инструкциями объекта и распределением обязанностей
все действия по тушению выполнять только в пределах имеющейся подготовки и при безопасной обстановке
4. Результат и отчетные документы
служебная/оперативная запись о происшествии
акт или отчет о выполненных действиях — по требованию Заказчика
5. Порядок приемки
работник находился на объекте в согласованный период
действия выполнены в пределах ТЗ и инструкций объекта
результаты/инциденты документированы
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 12
Организация/содействие эвакуации гостей и персонала
	Единица измерения
	час работы 1 человека при устранении ЧС

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Нет

	Предмет услуги
	Организация/содействие эвакуации гостей и персонала

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Организация безопасной и упорядоченной эвакуации гостей и персонала при пожаре или иной ЧС.
2. Состав и содержание работ
оповещение и направление людей к безопасным эвакуационным выходам по установленным маршрутам
контроль освобождения согласованных зон
оказание организационной помощи маломобильным и нуждающимся в сопровождении лицам в пределах полномочий
предотвращение возвращения людей в опасную зону
взаимодействие с ответственными лицами объекта и прибывшими экстренными службами
фиксация завершения эвакуационных мероприятий
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
действия выполнять согласно планам эвакуации и инструкциям объекта
не использовать лифты и опасные маршруты при пожаре, если иное специально не предусмотрено
не подвергать персонал и эвакуируемых необоснованному риску
4. Результат и отчетные документы
оперативная запись/отчет о проведенной эвакуации
при необходимости — ведомость/список ответственных работников
5. Порядок приемки
обеспечено направление людей по установленным маршрутам
факты и существенные обстоятельства эвакуации отражены в отчете
работы выполнены в согласованный период
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 13
Оказание первой помощи
	Единица измерения
	медработник/час

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Нет

	Предмет услуги
	Оказание первой помощи

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Оказание первой помощи пострадавшим до передачи их медицинским работникам/службам скорой медицинской помощи в пределах компетенции исполнителя.
2. Состав и содержание работ
первичная оценка состояния пострадавшего и безопасности места происшествия
вызов скорой медицинской помощи при необходимости
оказание первой помощи в пределах имеющейся подготовки
контроль состояния пострадавшего до передачи медицинским работникам
фиксация факта оказания помощи и передача необходимой информации
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
помощь оказывает специалист, имеющий требуемую подготовку/квалификацию для заявленного объема услуг
не выполнять медицинские вмешательства, выходящие за пределы компетенции и условий договора
соблюдать требования инфекционной безопасности и охраны труда
4. Результат и отчетные документы
оперативная запись/акт об оказании первой помощи без избыточных персональных медицинских данных
при необходимости — отметка о передаче пострадавшего бригаде скорой помощи
5. Порядок приемки
специалист присутствовал в согласованный период
действия соответствовали подготовке и условиям ТЗ
факт и результат оказания помощи зафиксированы
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


Техническое задание № 14
Участие в объектовых тренировках и практической подготовке персонала
	Единица измерения
	мероприятие

	Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню
	Нет

	Предмет услуги
	Участие в объектовых тренировках и практической подготовке персонала

	Основание для определения объема
	Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта


1. Цель работ
Практическая подготовка персонала к действиям при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях.
2. Состав и содержание работ
подготовка и согласование сценария тренировки
инструктаж участников перед началом мероприятия
практическая отработка оповещения, сообщения о пожаре, эвакуации и иных действий согласно программе
разбор результатов, выявление ошибок и предложений по улучшению
оформление итоговой документации
3. Требования к исполнителю и выполнению работ
программа и сценарий согласовываются с Заказчиком
тренировка не должна создавать реальную угрозу людям и имуществу
при необходимости предусмотреть участие ответственных лиц объекта и имитационные мероприятия
4. Результат и отчетные документы
программа/сценарий тренировки
лист регистрации участников — при необходимости
акт/отчет о проведении
перечень выявленных недостатков и рекомендаций
5. Порядок приемки
мероприятие проведено в согласованные дату и время
заявленные элементы программы отработаны
Заказчику передан итоговый отчет с рекомендациями
6. Условия и ограничения
Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.
При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.


3. Примечание к использованию документа
Перед выпуском ТЗ в составе закупочной/договорной документации рекомендуется заполнить по каждому объекту конкретные адреса, площади, количество оборудования, сроки, режим доступа, требования к форме отчетности и порядок взаимодействия с ответственными лицами Заказчика. Для работ, требующих лицензии или иных разрешительных документов, их реквизиты следует запросить у Исполнителя и проверить до допуска к работам.
