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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение комплекса мероприятий (ПИР, СМР, ПНР) по строительству «Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-158, ТЗ 1841-26» для реализации технологического присоединения Заявителей ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	
Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	Основание для проектирования и строительства
	Договор технологического присоединения от 31.07.2026г. № 25026-1841 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и  ООО «ХЕРСОНЕС».

	Вид строительства
	Новое строительство

	Местонахождение объекта
	г. Севастополь, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения Ленинский муниципальный округ, в районе улицы Кожанова, дом 11, гараж 4 (кад.№91:03:001017:2209).	

	Источники финансирования
	Технологическое присоединение

	Объем проектных работ
	Проектная и рабочая документация

	Плановый срок начала строительства
	плановый срок начала работ – 2026 год;
окончание – определяется календарным графиком производства работ и договором на выполнение работ

	Требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства
	Основной источник питания: ТП-158;
Резервный источник питания отсутствует;
Характеристики объекта присоединения: 
напряжение – 0,38 кВ;
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителей составляет –  150 кВт;
Категория надежности – третья;
Точка присоединения: нижние клеммы отходящего коммутационного аппарата, установленного в вводно-учетном щите ВУЩ-0,4кВ после прибора учёта электрической энергии, присоединенного построенной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-158.
   Прогнозируемые границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливаются в точке присоединения электроустановки. 
Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием.
 1.Строить ЛЭП-0,4кВ от вновь установленного коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ ТП-158 в сторону объекта Заявителя, применить кабель сечением 4х240мм², L≈200м.
2. Установить ВУЩ-0,4кВ в месте, заранее подготовленном заявителем, но не далее фасада здания.
3. Организовать учет электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.
4. Предусмотреть возможность установки в ВУЩ-0,4кВ устройства сбора и передачи данных или иной каналообразующей аппаратуры, для передачи данных на сервер ООО«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
5. Установить в ВУЩ-0,4кВ вводной и отходящий коммутационные аппараты (автоматические выключатели) 0,4кВ, обеспечивающие защиту ЭПУ, с номинальным током согласно действующему законодательству.
6. Проектируемый ВУЩ-0,4кВ объекта запитать построенной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-158. 
7. Выполнить мероприятия по присоединению устанавливаемого ВУЩ-0,4кВ к заземляющему контуру заявителя.
Разработать проектную (рабочую) документацию на установку ВУЩ-0,4кВ и строительство питающей ЛЭП-0,4кВ. 
[bookmark: _GoBack]Трассу прохождения, точную длину, тип, марку и сечение ЛЭП, а также параметры оборудования (силовой трансформатор, шины, коммутационную аппараты, размеры корпуса КТП/РП/ТРП и др.) уточнить на этапе проектирования.
Принимаемые технические решения или проект электроснабжения, а так же используемое оборудование согласовать с ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и другими заинтересованными организациями, собственниками объектов (земли). 
Перечень указанных в настоящем техническом задании строительно-монтажных работ выполняется в соответствии с разработанной проектной документацией.
При проектировании предусмотреть требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997.

	Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений
	не требуется

	Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию
	согласно календарному графику производства работ и договору на выполнение работ

	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия качества продукции

	Требования к технологии, режиму работы предприятия
	круглосуточный, круглогодичный

	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии с:
- Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ПУЭ 7-е издание.

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	не требуется

	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
	не требуется

	Требования к разработке мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объекта и мероприятий по предотвращению террористических актов
	не требуется

	Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений
	не требуется

	Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения
	не требуется

	Технические условия, исходная и разрешительная документация
	  1) Рабочую документацию выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием; договор технологического присоединения от 31.07.2026г. № 25026-1841 между ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и  ООО «ХЕРСОНЕС».
2) При необходимости Подрядчик получает дополнительные технические условия от причастных организаций и согласовывает их с Заказчиком;
3) Исходно-разрешительную документацию, 
в части оформления землеотвода в соответствии с Порядком предоставления земельного участка под строительство объектов, действующим в регионе, норм Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов выполняет Подрядчик при участии Заказчика

	Потребность в инженерных изысканиях и требования к их составу и оформлению результатов
	Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, в соответствии с СП 47.13330.2016 и нормативными документами субъекта Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. Съемка подземных коммуникаций должна быть выполнена при помощи трубокабелеискателя, с учетом текущих изменений. Составить Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.
Программу изысканий согласовать с Заказчиком.
Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе и зарегистрирована в Департаменте архитектуры.

	Требования к составу и оформлению проектной документации
	1. Выполнить разработку проектной и рабочей документации в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 04.07.2020 №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СП, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, других нормативных правовых актов действующего законодательства РФ в области строительства.
2. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами технологического и строительного проектирования проектной организацией, имеющей соответствующие допуски (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») на право технологического проектирования по профилю объекта. 
3. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.

	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр. При разработке сметной документации руководствоваться:
методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию;
 порядком определения сметной стоимости, ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен, рассчитанной в уровне цен на дату, определённую условиями договора

	Требования к количеству экземпляров проектной и рабочей документации (в том числе в электронном виде), передаваемой Заказчику
	Проектная (1 (один) экземпляр) и рабочая (2 (два) экземпляра) документация, включая сметный раздел, передаются Заказчику на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей + 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате xls, pdf, dwg, doс). Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе в двух экземплярах и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя.
Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.

	Требования к согласованию проектных решений
	Проектную и рабочую документацию согласовать с разрешительными и надзорными инстанциями в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в строительстве. Все принятые в проекте результаты обследования, градостроительные решения, архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические решения, сметную документацию согласовать с:
- Заказчиком;
- Заинтересованными снабжающими и эксплуатирующими организациями (в части их касающейся);
- Другими заинтересованными лицами и организациями в установленном порядке, в соответствии с п.1 ст.760 Гражданского кодекса РФ (в части их касающейся).
Топографическую съемку согласовать на предмет полноты нанесения инженерных коммуникаций со всеми заинтересованными организациями.
Рабочую документацию согласовать с владельцами инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями.
Получить техническое заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных инженерных коммуникаций и сооружений.

Получить Распоряжение Депортамента по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя о выдаче разрешения на размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с ПП Севастополя от 16.06.2015г № 522-ПП (в действующей редакции).

Получить согласование проектной документации в Управлении охраны объектов культурного наследия в        г. Севастополе.

	Требования по увязке с другими проектами
	Не требуется

	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими действующими правилами и инструкциями.
2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно Проекту производства работ (далее ППР).
3.Приемка работ осуществляется с соблюдением действующих нормативных документов, в т.ч.:
- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» утвержден приказом Минстроя России от 27 июля 2017 г. N 1033/пр.СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85.
4.При проведении работ необходимо руководствоваться действующими редакциями документов, действующих на момент производства работ.
5.Возможно привлечение к выполнению работ субподрядных организаций.
6.Работы выполняются в действующих электроустановках (в охранной зоне действующей ЛЭП).
7. Работы выполняются в полном объеме, в указанные сроки и с требуемым качеством.
8. Все демонтируемое оборудование и материалы силами Подрядчика вывозятся на базу ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
9. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.
10. До начала производства работ Подрядчик обязан (при необходимости) получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ и закрыть ордер по окончании работ.
 11.Подрядчик выполняет своими силами и средствами следующие работы, если они предусмотрены проектной документацией:
восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте; 
- иные работы, в соответствии с рабочей документацией
12. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
· Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.
· Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».
· Порядок допуска и производства работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н гл. 46 «Охрана труда при организации работ командировочного персонала». СТО 01.011-2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала»:
В подрядных организациях, принимающих участие в работах на объектах ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (далее – Заказчик), должны соблюдаться требования трудового законодательства в области безопасных условий и охраны труда, а также требований раздела договора подряда «Соблюдение требований охраны труда».

	Требования к условиям поставки оборудования и материалов
	1. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора на выполнение работ и данного ТЗ.
2. Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную.
3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: в соответствии с п. 29 настоящего технического задания.
4. Допускается давальческий материал Заказчика.
5. Вся продукция, строительные конструкции и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтверждённые полномочия.
6. Требования к стандартизации продукции:
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов, ТУ и иметь соответствующий сертификат качества.
7. Требования к комплектации:
Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом и рабочей документацией по данному объекту.

	Требования к подрядной организации
	1.Персонал должен иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов, с записью о праве проведения специальных работ, в соответствии с п. 2.6 ПОТ ЭЭ (при наличии такого права), и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 
2. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.
3.Подрядчик должен обладать соответствующими выполняемой работе материально-техническими и кадровыми ресурсами.
4.Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь выписку СРО на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ).
5. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

	Правила контроля и приемки работ
	1. Заказчик организует технический надзор за ходом строительства.
2.Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.
3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами освидетельствования скрытых работ.
4.Подрядчик сдает заказчику (в службу по эксплуатации сетей по направлению) до подписания актов рабочей комиссией всю исполнительную документацию, в том числе в электронном виде в формате PDF, каждый документ отдельным файлом.
5. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры приемки объекта рабочей комиссией.
 6.Непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию Подрядчик должен выполнить все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и действующими нормами ПУЭ, с предоставлением Заказчику соответствующих актов и/или протоколов.
7. Стоимость выполненных работ по строительству объекта основных средств определяется в актах выполненных работ.

	Гарантии подрядной организации
	1. Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 3-х лет. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 3-х лет. И установление, и соблюдение гарантийного срока по восстановленным конструктивным слоям дорожной одежды:
· основание дорожной одежды (подстилающий, выравнивающий слой из песка, щебень фракционный) – 6 лет,
· нижний слой покрытия (асфальтобетон) – 5 лет,
· верхний слой покрытия (асфальтобетон) – 4 года. 
· Для работ и материалов на участке кабельных линий, выполненных методом горизонтально-направленного бурения, гарантийный срок составляет 10 лет. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
2. Подрядчик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправной (непригодной к применению) продукции. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
3. В течение гарантийного срока конструкций, материалов и выполненных работ Подрядчик должен гарантировать полнофункциональную работу (пригодность) конструкций и материалов.
4. Подрядчик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполненных работах выявленные в период гарантийного срока.





Подготовил инженер СДО Коростылева Т. А.  _________________	 
