    Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок в электронной форме

Описание объекта закупки 
при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку МФУ лазерное

	№ п/п
	Описание объекта закупки  
*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика 
	Предложение участника закупки
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией

	
	Наименование объекта закупки (товара)

	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки
(товара), единицы измерения
	Эксплуатационные характеристики 
(при необходимости)

	Количество 

	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) 
	Наименование страны происхождения товара 
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения

	1
	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN (или эквивалент со всеми признаками эквивалентности) 
	Функции устройства: копир, принтер, сканер
Минимальные и (или) максимальные показатели:
Частота процессора: не менее 1200 МГц
Объем установленной оперативной памяти: не менее 512Мб
Максимальное разрешение черно-белой печати: не менее 1200*1200dpi
Скорость печати (стр/мин): не менее 40 стр/мин (А4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка: не более 6.9 сек
Максимальный месячный объем печати: не менее 100 000 стр.
Максимальный формат бумаги: А4 (216х297)
Емкость подачи основного лотка подачи бумаги: не менее 250 листов
Емкость многоцелевого лотка подачи бумаги: не менее 60 листов
Емкость выходного лотка: не менее 150 листов
Ресурс стартового картриджа в соответствии с ISO/IEC 19752 в режиме односторонней печати формата А4, что составляет ~5% заполнения страницы, в комплекте поставки того же производителя, что и устройство: не менее 3 000 страниц
Ресурс стартового фотобарабана в комплекте поставки того же производителя, что и устройство: не менее 30 000 страниц
Рекомендуемый ежемесячный объем печати: не менее 4000 страниц
Интерфейсы: не менее 1 шт. High-speed USB 2.0
не менее 1 шт. Ethernet (RJ45, 10/100/1000 Base-TX)
Габариты (Ш x Г x В): не более 415x365x370 мм
Вес принтера без упаковки: не более 12,5 кг
Показатели, которые не изменяются:
Тип: принтер лазерный
Основной цвет корпуса принтера: светлых тонов
Цветность печати: черно-белая (монохромная)
Технология печати: Электрографическая
Автоматическая двусторонняя печать: наличие
Тип дисплея: жидкокристаллический дисплей
Язык меню дисплея: русский
Совместимость: Android, Windows, iOS, macOS, Astra Linux, РЕД ОС, ROSA
Показатели, указанные в диапазоне:
Поддерживаемая плотность носителей(бумаги): 
Основной лоток: 60-120 г/м2
Многоцелевой лоток: 60-200 г/м2
Дополнительный лоток: 60-120 г/м2
Требования к безопасности:
Класс энергоэффективности: не ниже А++
Сканер:
Тип сканера: планшетный/протяжный
Тип датчика сканера: CIS
Оптическое разрешение:1200x1200 dpi
Скорость сканирования:24 стр/мин
Устройство автоподачи: есть
Тип устройства автоподачи: двухстороннее
Емкость устройства автоподачи: 50
Функции сканирования: сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на USB-накопитель, сканирование на компьютер

Копир:
Максимальное разрешение: 600x600 dpi
Скорость копирования: 40 стр/мин
Емкость подачи: 250 листов
Емкость выходного лотка: 150 листов
Поддерживаемая плотность носителей: 60 - 200 г/м2
Печатает на карточках, конвертах, обычной бумаге, прозрачной пленке, этикетках
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка:
Совместимость: Linux, ROSA, Windows, macOS, Астра Линукс, РЕД ОС
Мобильные технологии печати: AirPrint, Mopria, Pantum APP
Комплектность поставки: диск с ПО, кабель USB, кабель питания, стартовый картридж, стартовый фотобарабан, эксплуатационная документация на русском языке.
Вместе с товаром Заказчику должны быть предоставлены сертификаты соответствия (или декларация соответствия) - наличие
Срок службы не менее 3 лет
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком.
Требования к безопасности: поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям к качеству (ТЗ, ГОСТ, СанПиН и проч., общие правила определения качества ГК РФ, ст.469, 721) и безопасности товаров, работ, услуг. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единица измерения: штука.
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1. При осуществлении закупки МФУ лазерных (ОКПД2 26.20.18.120) в случае применимости к Заказчику мер национального режима устанавливается ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, предусмотренное пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (позиция 202 приложения № 2). Участник указывает страну происхождения предлагаемого товара и представляет сведения и документы, подтверждающие происхождение товара, в случаях и порядке, предусмотренных Постановлением № 1875.
2. Место поставки товара: 625003, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, дом 3.
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в пятницу до 14:00, перерыв с 12:00 до 12:30, с предварительным уведомлением Заказчика.
3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 20 (двадцати) календарных дней.
3.1. Доставка товара, его подъем при необходимости и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемые мфу и комплектные блоки питания должны соответствовать обязательным требованиям технических регламентов, применимых к данной продукции, в том числе требованиям электромагнитной совместимости и безопасности электрического оборудования. Подтверждение соответствия осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правом ЕАЭС.
4.2. При передаче товара Поставщик предоставляет документы, подтверждающие обязательную оценку соответствия, если такие документы требуются для поставляемой продукции, а также товаросопроводительную и эксплуатационную документацию на русском языке.
4.3. Технические характеристики и комплектность поставляемых мфу должны соответствовать настоящему Описанию объекта закупки, предложению Поставщика и технической документации изготовителя.
4.4. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в ремонте; все основные комплектующие должны быть новыми. Товар не должен иметь производственных или функциональных дефектов.
4.5. Корпус, дисплей, разъемы и остальные комплектующие не должны иметь механических повреждений, следов вскрытия, деформаций и признаков предыдущей эксплуатации.
4.6. Товар должен быть промаркирован в соответствии с обязательными требованиями. Инструкции, паспорт (при наличии) и сопроводительная информация предоставляются на русском языке либо с переводом на русский язык.
4.7. Мфу должны быть пригодны к безопасной эксплуатации при соблюдении установленных изготовителем условий использования, хранения и транспортирования.
4.8. Товар должен сохранять работоспособность и отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также охраны окружающей среды в течение установленного изготовителем срока службы при соблюдении правил эксплуатации.
4.9. Допускается поставка товара другого изготовителя («или эквивалент») при условии соответствия всем установленным в настоящем Описании объекта закупки функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в заводской упаковке, предусмотренной изготовителем для данного типа оборудования, с указанием необходимых идентификационных сведений о товаре.
5.2. Упаковка должна защищать дисплей, корпус, комплектующие и соединительные элементы от повреждения, влаги и загрязнений при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.
5.3. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие ненадлежащей упаковки, не обеспечивающей сохранность товара до его приемки Заказчиком.
5.4. Маркировка товара и упаковки должна позволять идентифицировать наименование, изготовителя и модель изделия; иные сведения указываются в объеме, предусмотренном применимыми обязательными требованиями.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
[bookmark: _Hlk242948917]6.1. Гарантийный срок на поставляемые МФУ лазерные должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.
[bookmark: _GoBack]6.1.1. Поставщик осуществляет доставку и разгрузку товара, при приемке обеспечивает возможность проверки комплектности и работоспособности МФУ лазерных. Предустановка операционной системы и поставка лицензий на программное обеспечение в предмет закупки не входят.
6.2. При выявлении в порядке и сроки, предусмотренные договором, недостатков товара, некомплектности или недопоставки Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, заменить ненадлежащий товар либо обеспечить доукомплектование/допоставку.

