Техническое задание

Поставка скоростного отвала
	Наименование характеристики 
	Показатели характеристики

	Тип отвала
	навесной передний косой отвал для скоростной очистки магистральных дорог от снега

	Установка
	на монтажную плиту базового автомобиля ЭД-405 КамАЗ-65115

	Количество, шт.
	3

	Угол установки отвала к продольной оси автомобиля, град.
	не менее +/- 45

	Ширина отвала, мм.
	не менее 3 600

	Высота отвала наибольшая, мм.
	не менее 1200

	Высота отвала наименьшая, мм.
	не менее 500

	Ширина обрабатываемой полосы дороги за один проход, мм.
	не менее 2 500

	Тип ножа отвала
	стальной нож

	Управление подъем-опускание
	из кабины водителя

	Регулировки зазора между дорожным полотном и ножом 
	с помощью опор

	Возможность фиксации отвала в транспортном положении
	наличие

	Материал отвала, его толщина, мм
	листовая сталь толщиной не менее 3 мм

	Комплект РВД до плиты
	наличие

	Рама подъемная
	наличие

	Гидроцилиндр подъема отвала
	наличие

	Паспорт и руководство по эксплуатации 
	наличие


1. Срок поставки товаров, работ, услуг:
  Срок поставки: не более 15 календарных дней, с момента заключения договора
2. Место и условия поставки товара, работ, услуг:
Место поставки: Кинельское дорожно-эксплуатационное управление, расположенное по адресу: Самарская     область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.80
Право собственности на товар переходит с момента его получения Покупателем.

3. Сведения о включенных в цену товара, работ, услуг расходах:
Цена Договора включает в себя стоимость товара и все расходы Поставщика, относящиеся к предмету Договора, в том числе расходы по погрузке, разгрузке, доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (в т.ч. НДС).

4. Требования к товару:

      Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен иметь сертификат качества, срок выпуска продукции не должен превышать 12 месяцев со дня изготовления. Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации Товара не допускается. 

5. Гарантийные обязательства:

Срок гарантийных обязательств должен составлять не менее 12 месяцев. Поставщик предоставляет гарантию на Товар не менее объема и порядка, условий гарантийных обязательств, предоставляемых заводом-изготовителем.
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