ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 22 от 16.10.2026

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1

	Ножницы endow mks 11-02, 640-850 мм (верхняя петля)
	шт.
	Ножницы поворотно-откидные endow mks 11-02 для створок шириной 640-850 мм. Подходит ТОЛЬКО вместо фурнитуры ENDOW с маркировкой MKS 11-01. Так же подходит к фурнитуре greenteQ.                      https://www.ozon.ru/product/nozhnitsy-endow-mks-11-02-640-850-mm-verhnyaya-petlya-2413190987/?sh=aAp5yu7vUw
	10
	Нет

	2
	Ножницы MACO ECO поворотно-откидные Gr 0 431 - 600 ( 311-600) для пластиковых окон с функцией откидывания и закрытия. Подходит для правого и левого типа открывания.
	шт.
	Обратите внимание, что ножницы нужно отрезать по вашей длине, потому что они идут с запасом. Перед покупкой убедитесь, что у вас аналогичные ножницы MACO ECO gr 431-600 или старый вариант ножниц Maco Trend 311-600. Длинна ножниц 485 мм. минимальный размер после укорачивания 265 мм.                                               https://www.ozon.ru/product/nozhnitsy-maco-eco-povorotno-otkidnye-gr-0-431-600-311-600-dlya-plastikovyh-okon-s-funktsiey-3100089366/?at=1puo1RSIpBKRSgJvyZkCQ7rBjJ5IyRqZ&sh=aAp5yu7vUw
	3
	Нет

	3
	Ножницы на створке Roto NT 411-600
	шт.
	Оконные НОЖНИЦЫ НА СТВОРКЕ - это деталь фурнитуры, предназначенная для обеспечения установки и фиксации створки поворотно-откидного окна в положении “Откинуто”, а также передачи перемещения подвижных частей фурнитуры сопрягаемым деталям. Работает в паре с ножницами на раме.
Ножницы на створке Roto NT 411-600мм.                     https://www.ozon.ru/product/nozhnitsy-na-stvorke-roto-nt-411-600-810370273/?at=1puo1S4wVtWqv-5LaUFfGxtq-KDAG3d-&sh=aAp5yu7vUw
	3
	Нет

	4
	Смеситель для умывальника AQUASTRIDE IN35-2H69-29
	шт.
	Бренд:Aquastride
Виды Смесители:Для раковины и умывальника
Страна производства:Китай
Тип монтажа смесителя:На раковину     
https://grandplast.ru/smesitel-dlya-umyvalnika-aquastride-in35-2h69-29/?ysclid=ms8lyeh0ih971652541#features
	10
	Да

	5
	Сварочный электрод ESR 11 (3 мм; 2.5 кг; аналог ОК 46.00, МР-3) MAGMAWELD 11100IQFMR
	шт.
	Тип
E6013
Марка электрода
ESR 11
Диаметр
3.0 мм
Свариваемый материал
углеродистые стали
Для наплавки
нет
Покрытие
рутил-целлюлозное
Цвет
бело-серый
Длина
350 мм
Сертификат Накс
да
Аналоги
Монолит РЦ, Ок 46.00
Вес нетто
2.5 кг


https://www.vseinstrumenti.ru/product/svarochnyj-elektrod-esr-11-3-mm-2-5-kg-analog-ok-46-00-mr-3-magmaweld-11100iqfmr-3523860/?ysclid=mqf7nilfbb44741384&utm_referrer=https://ya.ru/search/?text=%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2Bmagmaweld%2B3%2B%25D0%25BC%25D0%25BC%26lr=216279%26clid=5417708%26win=746%26search_source=yaru_desktop_common%26search_domain=yaru%26src=suggest_B
	10
	Нет

	6
	Блок электронагревателя ТЭНБ 

(6-8 кВт, длина от 350 до 450 мм, фланец 60 мм)
	шт.
	БЛОК ТЭНОВ                                             (РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ  - G2″    60 мм)
Обозначение Мощность, кВт Габаритная длина, мм Напряжение, В Крепление, резьбовой фланец

ТЭНБ 6,0 6,0 400 220 ⁄ 380 G2″
Блок тенов от 6 до 8 квт

https://rosnagrev.ru/catalog/bloki-ten/bloki-ten-dlya-vody/
	2
	Нет

	7
	Блок электронагревателя ТЭНБ SUNSYSTEM


(6-8 кВт, длина от 450 мм до 600 мм, фланец 48 мм)
	шт.
	БЛОК ТЭНОВ                                             (РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ  - G1″ 1/2    48 мм)

Длина 600 мм,  380 вольт

На ссылке есть только 460 мм тен, если не выйдет найти длинных (600 мм), то можно и такие купить. 

https://spb.ita-group.ru/zapchasti-dlya-elektrokotlov/teny-dlya-kotlov/ten-dlya-kotla-7-5-vt-mednyj-rtf-3401356/ 

Может есть у официальных диллеров SUNSYSTEM


https://avangardteplo.ru/product/nagrevatelnyy-element-1-1-2-7-5-kw-med/?ysclid=mpzlffp7zu691500910
	2
	Нет

	8
	Счетчик воды ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 универсальный антимагнитный Э-15У-110-СК
	шт.
	Технические характеристики ЭКО-М ЭКОМЕРА-15
Тип устройства
крыльчатый
Материал
ПВХ, латунь
Материал корпуса
латунь
Установочная длина со сгонами
174 мм
Для горячей воды
да
Для холодной воды
да
Метрологический класс точности
А,В
Номинальный диаметр (условный проход)
15 мм
Присоединительный размер (корпус счетчика)
1/2 дюйма
Присоединительный размер (сгон)
1/2 дюйма
Сгоны в комплекте
да
Установочная длина без сгонов
110 мм
Расход номинальный
1.5 м³/ч
Расход максимальный
3 м³/ч
Максимальная рабочая температура теплоносителя
90 °С
Максимальное рабочее давление
16 бар
Импульсный выход
нет
Фланцевое присоединение
нет
Межповерочный интервал на горячую воду
6 лет
Межповерочный интервал на холодную воду
6 лет
Расход минимальный
0.03 м³/ч
Обратный клапан
да                                                              https://www.vseinstrumenti.ru/product/schetchik-vody-eko-m-ekomera-15-universalnyj-antimagnitnyj-e-15u-110-sk-1455980/#characteristics
	15
	Да

	9
	Жёлоб водосточный ( 9 метров) 3-х метровые  Винилон белый
	шт.
	Бренд
Vinylon
Цвет
Белый
Длина, м
3
Материал
Пластик
Сечение, мм
Круглое
Диаметр 
90                                                                https://stroysfera74.ru/catalog/vodostochnaya_sistema_vinilon/?ysclid=mvf6ikkcod993250968
	3
	Да

	10
	Труба водосточная ( 30 метров) 3-х метровые  Винилон белый
	шт.
	
	10
	Да

	11
	Хомуты для водосточной трубы Винилон белый
	шт.
	
	30
	Да

	12
	Кронштейн жёлоба пластиковый Винилон белый
	шт.
	
	10
	Да

	13
	Кронштейн жёлоба металический
	шт.
	
	4
	Да

	14
	Заглушка воронки Винилон белый
	шт.
	
	4
	Да

	15
	Слив трубы Винилон белый
	шт.
	
	4
	Да

	16
	Заглушка жёлоба  Винилон белый
	шт.
	
	4
	Да

	17
	Соединитель жёлоба  Винилон белый
	шт.
	
	2
	Да

	18
	Угол жёлоба 90 градусов  Винилон белый
	шт.
	
	2
	Да

	19
	колено трубы 45 градусов  Винилон белый
	шт.
	
	3
	Да

	20
	колено трубы  67 градусов  Винилон белый
	шт.
	
	3
	Да

	21
	Воронка центральная   Винилон белый
	шт.
	
	2
	Да

	22
	Муфта трубы  Винилон белый
	шт.
	
	15
	Да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


