ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Сигнальное ограждение, перфорированное оцинкованное 
	Шт.
	Сигнальное перфарированное ограждение 
Характеристики:
Стойки: труба Ø 38 мм;
Рама: профильная труба 25х25 мм;
Заполнение: перфорированный оцинкованный лист;
Толщина листа: 0,5 мм;
Цвет конструкции: серый;
Колличество опор: 2 шт.;
Тип опор: бетонный блок;
Покрытие: оцинковка;
Декор: перфорация «дерево» / индивидуальный узор
Ширина: 2 400 мм;
Высота: 2 000 мм;
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	32
	Да 

	2
	Крепления временного ограждения 
	Шт.
	Характеристики:
Материал: сталь;
Покрытие: цинковое;
Комплектация: хомут 2шт., болт 1 шт., гайка 1 шт.
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	96
	Да 

	3
	Бетонное основание 
	Шт.
	Характеристики:
Ширина – 295 мм;
Высота – 150 мм;
Длина – 420 мм;
Материал: бетон;
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	66
	да

	4
	Стойка с двумя вытяжными лентами

	Шт. 
	Характеристики:
Общая высота - 1000 мм;
Общая масса с катушками - 11.4 мм;
Материал трубы - нержавеющая сталь;
Диаметр трубы - 63.5 мм;
Масса трубы с катушками - 2.2 кг;
Корпус утяжелителя – пластик;
Материал колпака - пластик ABS;
Диаметр основания – 350 мм;
Масса основания - 9.2 кг;
Длина лент - 3650 мм;
Ширина лент – 47 мм.
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	3
	да

	5
	Стойка ограждения с лентой

	Шт. 
	Характеристики:
Высота - 900 мм;
Диаметр стойки - 63 мм;
Диаметр основания - 330 мм;
Длина ленты - 3 м;
Цвет стойки - красно-черный;
Ширина ленты - 47 мм;
Материал – сталь;
Габариты без упаковки - 350х350х910 мм;
Вес нетто - 8 кг;
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	10
	да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 календарных дней с даты оплаты счета.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
4.1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
4.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Требования к упаковке и маркировке
5.1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

6. Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7. Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


8. Порядок расчётов
8.1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2.  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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