ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь.
	шт.
	Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь.
VTi.933.I.280428	28 мм х 1/2"

Ссылка пример:
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali__press_trojnik_s_narujnoj_rezboj.html
[image: ]
	4
	нет

	2
	Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь
	шт
	Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь
VTi.933.I.220422	22 мм х 1/2"

Ссылка пример:
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali__press_trojnik_s_narujnoj_rezboj.html
[image: ]
	4
	нет

	3
	Тройник нержавеющая сталь.
	шт
	Тройник нержавеющая сталь.
VTi.931.I.282228	28 x 22 x 28 мм

[image: ]
	4
	нет

	4
	Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь
	шт
	Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь 
VTi.951.I.002828	28 мм

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali_press_ugolnik_vti951i.html
[image: ]
	15
	нет

	5
	Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь
	Шт.
	Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь 
VTi.951.I.002222	22 мм

Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali_press_ugolnik_vti951i.html
 [image: ]
	20
	нет

	6
	Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь
	Шт.
	Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь
VTi.901.I.002805	28 мм х 3/4"

Ссылка пример:
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_narujnoj_rezboj_vti901i.html
[image: ]
	4
	нет

	7
	Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь
	Шт.
	Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь
VTi.901.I.002204	22 мм х 1/2"

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_narujnoj_rezboj_vti901i.html
[image: ]
	4
	нет

	8
	Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу нержавеющая сталь.
	Шт.
	Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу нержавеющая сталь.VTi.902.I.002805	28 мм х 3/4"

Ссылка пример: 

https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_vnutrennej_rezboj_vti902i.html
[image: ]
	4
	нет

	9
	Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь.
	Шт.
	Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь.
VTi.908.I.002806	28 мм х 1"

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_nakidnoj_gajkoj_vti908i.html


[image: ]
	2
	нет

	10
	Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь
	Шт.
	Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь.
VTi.908.I.002204	22 мм х 1/2"

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_nakidnoj_gajkoj_vti908i.html
[image: ]
	8
	нет

	11
	Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь.
	Шт.
	Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь.
VTi.908.I.002805	28 мм х 3/4"

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_nakidnoj_gajkoj_vti908i.html
[image: ]
	6
	нет

	12
	Труба из нержавеющей стали.
	шт
	Труба из нержавеющей стали.
VTi.900.304.2812	28 х 1,2 мм, по 4 м

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/truby_iz_nerzhavejushhej_stali/truba_iz_nerjaveyushej_stali_vti900304.html
[image: ]
	2
	нет

	13
	Труба из нержавеющей стали.
	шт
	Труба из нержавеющей стали.
VTi.900.304.2212	22 х 1,2 мм, по 4 м 

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/truby_iz_nerzhavejushhej_stali/truba_iz_nerjaveyushej_stali_vti900304.html
[image: ]
	2
	нет

	14
	Фитинг резьбовой – переходник.
	Шт.
	Фитинг резьбовой – переходник.
VTr.592.N.0604	1" х 1/2"

Ссылка пример: 
https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_perehodnik_vtr592n.html
[image: ]
	1
	нет

	15
	Сгон разъемный (американка) LD PRIDE DN20 (3/4") ВР/НР латунь никель 
	Шт.
	Материал:латунь
Общая длина:52 мм
Накидная гайка (Американка):да
Тип фитинга:сгон
Тип резьбы:3/4F-3/4M
Вид покрытия:никель
Код товара: 36701502

Ссылка пример: 
https://www.vseinstrumenti.ru/product/sgon-razemnyj-ld-pride-amerikanka-dn20-3-4-vr-nr-latun-nikel-ld-67-530-20-17168447/?utm_source=Yandex&utm_content=17168447&utm_medium=organic&utm_term=17168447&utm_campaign=webmaster&ysclid=mv29eti89694492990&utm_referrer=https://ya.ru/search/?text=%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2B3%255C4%26lr=216279%26clid=5417705%26win=706
[image: ]
	4
	нет

	16
	Сгон разъемный (американка) LD PRIDE DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель
	Шт.
	Материал:латунь
Накидная гайка (Американка):да
Тип фитинга:сгон
Тип резьбы:1/2F-1/2M
Вид покрытия:никель
С уплотнителем:нет
Код товара: 36701460

Ссылка пример:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/sgon-razemnyj-ld-pride-amerikanka-dn15-1-2-vr-nr-latun-nikel-ld-67-530-15-17168429/#searchQuery=Сгон+разъемный+(американка)+LD+PRIDE+DN15+(1/2%22)+ВР/НР+латунь+никель+с+биркой+LD.67.530.15&searchType=autocomplete
[image: ]
	4
	нет

	17
	Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой.
	Шт.
	Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой.
VT.418.N.04	1/2"

Ссылка пример:
https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_valtec_gost/kran_sharovoj_gost_s_ruchkoj_babochkoj_i_vnutrennejnarujnoj_rezboj.html
[image: ]
	3
	нет

	18
	Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой
	Шт.
	Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой
VT.418.N.05	3/4
https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_valtec_gost/kran_sharovoj_gost_s_ruchkoj_babochkoj_i_vnutrennejnarujnoj_rezboj.html
[image: ]
	2
	нет

	19
	Держатель трубный оцинкованный 3/4" для труб 
	Шт.
	Держатель трубный оцинкованный 3/4" для труб (Дн 25…28,мм) с сантехшпилькой М8 х 80 мм и дюбелем М10 х 50 мм
Код товара: 1028655
[image: ]
	5
	нет



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город-курорт Ялта, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, здание 9 корпус 1. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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