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	Техническое задание

	На оказание услуг по пошиву защитных чехлов для уличной мебели, чехлов для кранцев и защитных сеток, перешив кресла для моторной яхты «МРИЯ».

	

	№ п/п
	Наименование
	Информация

	1. 
	Наименование объекта
	Судно «Мрия»
Тип судна: яхта 
Модель: Ferretti Yachts 920 корпус 1
Двигатель: MTU 16V 2435M96 
Мощность двигательной установки: 3580,00 kW
Длина 28,12(м), ширина 6,78(м), высота борта 3,36(м)
Материал корпуса – стеклопластик
Год постройки: 2017г.
Место постройки: Италия

	2. 
	Место расположение объекта
	Г. Севастополь, Балаклава ГУП «Проект развития Балаклавы» пл.1 Мая, причал 7Б., СКК Мрия.

	3. 
	Основание для выполнения работ
	1. Настоящее Задание на выполнение работ.
2. Договор подряда на выполнение работ.

	4. 
	Заказчик
	ООО «МРИЯ».

	5. 
	Источник финансирования
	Средства ООО «МРИЯ».

	6. 
	Срок начала выполнения работ
	     Срок начала выполнения работ с момента подписания договора на выполнение работ.

	7. 
	Срок окончания выполнения работ
	      Срок выполнения и сдачи работ экипажу не позднее 01.03.2027 года.

	8. 
	Цель работ

	     На оказание услуг по пошиву защитных чехлов для уличной мебели, чехлов для кранцев и защитных сеток, перешив кресла для моторной яхты «МРИЯ».

	9. 
	Порядок выполнения работ (последовательность)
	Порядок выполнения работ (последовательность) определяется настоящим техническим заданием.
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса, а также утверждённым заявителем графиком работ. 
Объём работ должен быть согласован с Заказчиком.   
Перечень планируемых работ:
	1 
	Защитные чехлы (Флайбридж)

	Задача:
	· Необходимо выполнить замер;
· Согласовать с заказчиком материал, его поставку (аналоги по материалу не допускаются) и дизайн;
· Выполнить пошив (шов должен быть ровный, торчащие нитки не допускаются, изделие должно лежать ровно по мебели без складок);
· Установка на имеющиеся крепления (если отсутствует, добавить);
· Сдать работы экипажу.

	1.1
	Пост управления 
	[image: ]

	1.2
	Диван
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	1.3
	Диван капитанский – 2шт 
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[image: ]

	1.4
	Барные стулья
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	1.5
	Лежак – 3 шт
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	1.6
	Флаг-шток  
	

	1.7
	Стол 
	[image: ]

	1.8
	Гриль 
	[image: ]

	Материалы

	Название
	Фото

	Ткань: Sunbrella Plus (Flanelle) SUNT2 5087 152 (UPF 50+)
	[image: ]

	Нитки: A&E Anefil nylon
	 [image: ]

	Кнопка цангового типа «Tenax» (нержавеющая сталь) (Германия)
	[image: ]
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	Затяжки из нержавеющей стали (Германия)
	[image: ]
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	Крепление пластиковые: Perfix 
	[image: ]

	Стропы
	Стропы поливинилхродная 25 мм Osculati

	Молнии
	УУК тракторная черная №8


 
	2
	Защитные чехлы (1 Этаж)

	Задача:
	· Необходимо выполнить замер;
· Согласовать с заказчиком материал, его поставку (аналоги по материалу не допускаются) и дизайн;
· Выполнить пошив (шов должен быть ровный, торчащие нитки не допускаются, изделие должно лежать ровно по мебели, стеклу без складок);
· Установка на имеющиеся крепления (если отсутствует, добавить);
· Сдать работы экипажу.

	2.1
	Носовые сидения – 2шт
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	2.2
	Носовые подушки сандек
	

	2.3
	Носовые столы – 2 шт
	

	2.4
	Кормовые сидения
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	2.5
	Кормовые стулья – 4 шт
	

	2.6
	Защитная сетка лобовое стекло
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	2.7
	Защитная сетка гараж (конструктивно продумать как крепить)
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	2.8
	Защитная сетка кормовая часть
	

	2.9
	Держатель берегового питания
	[image: ]
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	2.10
	Кормовой стол 
	[image: ]

	2.11
	Колонки – 2 шт
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	2.12
	Защитный кожух для берегового питания – 4 шт по 6 метров
	

	Материалы

	Название
	Фото

	Ткань: Sunbrella Plus (Flanelle) SUNT2 5087 152 (UPF 50+)
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	Сетка: Sunbrella / Dickson SWK15 (Black SWK M391 150M1) 
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	Кант: Sunbrella PLUS Jet black
Sunt2 5032 152
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	Нитки: A&E Anefil nylon
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	Кнопка цангового типа «Tenax» (нержавеющая сталь) (Германия)
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	Затяжки из нержавеющей стали (Германия)
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	Крепление пластиковые: Perfix 
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	Стропы
	Стропы поливинилхродная 25 мм Osculati

	Молнии
	УУК тракторная черная №8

	Липучки 
	Контактная лента липучка ширина 50 мм



	3
	Кранцы

	Задача:
	· Необходимо выполнить замер;
· Согласовать с заказчиком материал, его поставку (аналоги по материалу не допускаются) и дизайн;
· Выполнить пошив (шов должен быть ровный, торчащие нитки не допускаются, изделие должно лежать ровно по кранцу без складок);
· Установка на имеющиеся крепления (если отсутствует, добавить);
· Сдать работы экипажу.

	3.1
	Кранец F 8 – 16 шт
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	3.2
	Кранец F 7 – 16 шт
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	3.3
	Кранец А 4 – 8 шт
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	Материалы

	Название
	Фото

	Ткань: Sauleda tectow (Grafito 20353)
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	Нитки: A&E Anefil nylon
	 [image: ]



	4
	Кресло

	Задача:
	· Необходимо выполнить замер;
· Согласовать с заказчиком материал, его поставку (аналоги по материалу не допускаются) и дизайн;
· Выполнить пошив (шов должен быть ровный, торчащие нитки не допускаются, изделие должно лежать ровно по набивки подушки без складок);
· Установка 
· Сдать работы экипажу.

	4.1
	Кресло
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	Материалы

	Название
	Фото

	Ткань: 
	Minotti натуральная кожа (нубук) природа: европейские быки толщина 1,4/1,6 мм

	Нитки: A&E Anefil nylon
	 [image: ]



	5
	Подушки

	Задача:
	· Необходимо выполнить замер чехлов подушек;
· Согласовать с заказчиком материал, его поставку (аналоги по материалу не допускаются) и дизайн;
· Выполнить пошив (шов должен быть ровный, торчащие нитки не допускаются, изделие должно лежать ровно по набивки подушки без складок);
· Установка 
· Сдать работы экипажу.

	5.1
	Подушки 30Х40 – 6 шт (Snow LOP2 R033 140)
Подушки 40Х40 – 4 шт (Coconut LOP2 R014)
Подушки 40Х50 – 2 шт (Coconut LOP2 R014)
Подушки 40Х40 – 17 шт (Marble LOP2 R018 140)

	Материалы

	Название
	Фото

	Ткань: Sunbrella on the road Lopi: Snow LOP2 R033 140
          Marble LOP2 R018 140
          Coconut LOP2 R014 140
	
[image: ]
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	Нитки: A&E Anefil nylon
	 [image: ]




	10. 
	Обязанности подрядной организации
	- подрядчик должен составить график работ и согласовать с Заказчиком;
- выполняемые работы проводятся при использовании специального инструмента и оборудования, предназначенных для проведения данных работ;
- работы должны выполняться силами квалифицированных специалистов;
- работы должны выполнятся в соответствии с установленными нормами и правилами процедуры выполняемых работ;
- работы должны выполнятся с использованием материалов, указанных в данном техническом задании, аналоги не допускаются; 
- работы должны выполнятся с использованием новых оригинальных материалов (материалы должны быть хорошего качества, у которых есть документы, сертификаты соответствия и гарантии на них);
- при выполнении работ использовать собственное оборудование;
- обеспечивать возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса работ;
- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслуживания или работ каких-либо дефектов, не заявленных ранее с указанием ориентировочной стоимости и сроков устранения неисправностей с проведенной диагностикой и дефектации (работы по составлению дефектации/актов выполняться бесплатно), с документальным оформлением соответствующих актов для их последующего ремонта;
Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при выполнении работ: требуется.

	11. 
	Гарантия качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ.
	Требование по сроку гарантии качества: не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг. Гарантия распространяется на все выполненные работы. Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться в течение 15 (рабочих) дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая.



Капитан м/я «МРИЯ»                                                   
ООО «МРИЯ»									
«     »__________ 2026 г.	                                                                                 И.К. Павлов

Руководитель базы-стоянки
ООО «МРИЯ» 	
								
«     »__________ 2026 г.                                                                                      А.Н. Федосенко 

Руководитель транспортной службы
ООО «МРИЯ» 		
							
«     »__________ 2026 г.                                                                                     А.Ю. Скворцов 




МРИЯ РЕЗОРТ
Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9
: +7 3654 222333 | т: +7 978 077 89 89 | e-mail: info@mriyaresort.com
www.mriyaresort.com [image: C:\Users\Ray\Desktop\йц.jpg]
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