ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку беспроводной радиогид-системы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) подготовлено для осуществления закупки беспроводной радиогид-системы для обеспечения проведения корпоративных обучающих мероприятий, тренингов, экскурсий и иных массовых мероприятий.
1.2. Наименование объекта закупки: Беспроводная радиогид-система на 25 персон с док-станцией и транспортным кейсом.
1.3. Код ОКПД 2: 26.40.20.110 – Аппаратура звукоусилительная.
Радиогид система Radiosync SGTR03, на 25 персон, с докстанцией и кейсом — купить | М22
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ
2.1. Наименование и модель
· Наименование: Беспроводная радиогид-система (аудиогид)
· Модель: SGTR13 (или эквивалент с аналогичными характеристиками)
2.2. Требования к комплектации
Поставляемый комплект должен включать:
	№
	Наименование компонента
	Количество

	1
	Передатчик (трансмиттер) с микрофоном
	1 шт.

	2
	Приемник (ресивер) с наушниками
	25 шт.

	3
	Док-станция (зарядное устройство) для одновременной зарядки всех устройств
	1 шт.

	4
	Транспортный кейс для хранения и переноски
	1 шт.

	5
	Сменные гигиенические амбушюры (опционально)
	не менее 25 шт.

	6
	Кабели для зарядки/подключения
	в комплекте

	7
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	1 шт.

	8
	Гарантийный талон
	1 шт.


2.3. Технические характеристики
2.3.1. Общие требования к системе:
· Тип связи: Беспроводная (радиоканал / инфракрасная связь / 2.4 ГГц)
· Рабочая частота: не менее 2-х диапазонов для предотвращения помех
· Радиус действия: не менее 30-50 метров в помещении, не менее 100 метров на открытой местности
· Количество каналов: возможность одновременной работы нескольких групп без взаимных помех
2.3.2. Требования к передатчику:
· Тип микрофона: петличный/накладной или головная гарнитура
· Время работы от аккумулятора: не менее 8-10 часов непрерывной работы
· Тип питания: встроенный аккумулятор / сменные батареи АА/ААА
· Индикация: наличие индикаторов заряда батареи и статуса передачи
· Вес: не более 150 грамм (без учета крепления)
2.3.3. Требования к приемникам (25 шт.):
· Время работы от аккумулятора: не менее 8-10 часов непрерывной работы
· Тип питания: встроенный аккумулятор / сменные батареи
· Наушники: накладные/вкладыши с регулируемой громкостью
· Громкость: регулируемая, не менее 3-5 уровней
· Вес одного приемника: не более 60 грамм
· Индикация: наличие индикатора заряда батареи
· Крепление: наличие клипсы/крепления для одежды
2.3.4. Требования к док-станции:
· Функционал: одновременная зарядка всех 25 приемников и 1 передатчика
· Количество слотов: не менее 26 (25 для приемников + 1 для передатчика)
· Индикация: визуальная индикация статуса зарядки каждого устройства
· Время полной зарядки: не более 3-4 часов
· Питание: от сети 220В
2.3.5. Требования к транспортному кейсу:
· Материал: ударопрочный пластик/ткань с уплотнением
· Конструкция: наличие отсеков для каждого устройства
· Защита: влагозащита, пылезащита
· Переноска: наличие удобной ручки и/или плечевого ремня
· Замки: надежные защелки/молнии
2.4. Требования к качеству и безопасности
2.4.1. Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным).
2.4.2. Оборудование должно соответствовать:
· Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
· Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
· Санитарно-эпидемиологическим требованиям
2.4.3. Наличие необходимых сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
2.4.4. Все надписи и инструкции должны быть на русском языке.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ
3.1. Товар должен быть поставлен в заводской упаковке производителя, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.
3.2. Маркировка должна содержать:
· Наименование производителя
· Модель оборудования
· Дату изготовления
· Знак соответствия (при наличии)

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ
4.1. Место поставки: Республика Крым. Г Ялта. С Оползневое. Ул Генерала Острякова д9 к 1 
4.2. Срок поставки: не более 10-15 рабочих дней с даты заключения договора
4.3. Условия поставки:
· Доставка до места назначения силами и за счет поставщика
· Разгрузка и подъем на этаж силами поставщика
· Передача товара по накладной (ТОРГ-12) и счету-фактуре
4.4. Право собственности: переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты принятия товара Заказчиком.
5.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется:
· Безвозмездно устранять недостатки товара, возникшие по вине производителя
· Заменять неисправные комплектующие на новые
· Обеспечивать техническую поддержку
5.3. Срок устранения недостатков: не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии.
5.4. На время ремонта/замены оборудования Поставщик предоставляет аналогичное оборудование во временное пользование (опционально).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
Поставщик обязан передать вместе с товаром:
6.1. Товарная накладная (форма ТОРГ-12) – 2 экз. 6.2. Счет-фактура (или УПД) – 1 экз. 6.3. Сертификат соответствия/декларация о соответствии – копия, заверенная поставщиком 6.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 экз. 6.5. Гарантийный талон с печатью и подписью – 1 экз. 6.6. Паспорт изделия (руководство по эксплуатации) – 1 экз.
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