ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Червячный одноступенчатый редуктор
	шт
	
Червячный одноступенчатый редуктор
VARVEL FRT-G40 B3 0$01518 i:70

Тип редуктора: червячный, одноступенчатый (серия FRT).
Габарит (межосевое расстояние): G40 = 40 мм.
Передаточное число: i = 70 (обороты на выходе = обороты на входе / 70).
Исполнение фланца под электродвигатель: B3 — стандарт IEC, под посадку двигателя на фланец.
Артикул/исполнение: 0$01518 (спецкод комплектации — требует уточнения у поставщика).
Корпус: алюминиевый сплав (для габаритов до 85 мм), окрашен, с рёбрами жёсткости и лапами для крепления.
Червячная пара: червяк — легированная сталь (термообработанная), венец червячного колеса — бронза (антифрикционный материал).
Подшипники: шариковые/роликовые, рассчитанные на радиальные и осевые нагрузки червячной передачи.
Уплотнения: манжеты NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) — стандарт для нормальных температур; для спецсред возможны другие материалы.
Смазка: синтетическое масло, залито на заводе; рассчитано на длительный срок службы (ориентир — около 15 000 часов при нормальных условиях).

Условия эксплуатации: для промышленного гладильного каландра фирмы IPSO, предназначенный для финишной обработки белья, модели FCI‑2080/320 (высокие температуры).
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2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 мес.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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