Техническое задание №3/2026

Демонтаж стеклянной надстройки зоны выдачи блюд ресторана Винного парка.
Замена броне пленки на столешнице зоны выдачи блюд.




	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований.

	1
	Наименование объекта
	Винный парк , ресторан

	2
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Южная здание 5

	3
	Заказчик
	ООО «Мрия.Гастро».

	4
	Требования к подрядной организации
	1. Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора, в том числе по объему работ.
2. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ.

	5
	Виды работ
	- разборка облицовки стен в узлах примыкания стеклянной надстройки к стенам ( при необходимости)
- демонтаж стеклянной надстройки зоны выдачи блюд кухни  ресторана
- демонтаж бронепленки на со столешницы выдачи блюд кухни ресторана
- оклейка бронепленкой стеклянной столешницы выдачи блюд кухни ресторана
- вывоз и утилизация демонтированной стеклянной надстройки
- восстановление  облицовки стен в узлах примыкания демонтированной  стеклянной надстройки к стенам ( при необходимости)

	6
	ТЭП
	

[image: ][image: ]
объем работ:
1. - Столешница прямоугольная 2500х600х10 – 2шт стекло каленое 10мм,низ нижнего стекла – пленка черный цвет, верх нижней столешницы – антигравийная полиуретановая автомобильная пленка Spectroll PPF Premium Matte   прозрачная матовая
2. Демонтировать и отреставрировать стены в зоне креплений:
- надстройка 2500х300х10(х300) стекло каленое 10мм – 2 шт.
-панель вертикальная 2500х300х10, стекло каленое 10мм -2 шт.


	7
	Время проведения работ
	С 22.00-06.00

	8
	Требования к техническим решениям
	1. Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком;
2. Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ;
3. В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет;
4. Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию.


	9
	Требование к материалам и оборудованию
	2. Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ;
3. Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам.
4. Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации.
5. Гарантийный срок не менее 12 месяцев
6.  Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении.


	10
	Требования к безопасности
	Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

	11
	Дополнительные требования
	1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, подрядчик должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых контрольных замеров и обследований
2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию;
3. Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией.

	12
	Контактное лицо по техническим вопросам
	По техническим вопросам обращаться по тел.: +79788034637 Непосидяка Игорь Петрович
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