ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№

	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Калитка из сетки Гиттер 3Д (чёрный маталл +цинкогрунт + RAL 6005), d-3,2 мм, высота 2030 мм Эконом -2шт (правая+левая)
 
	шт
	Комплектация: створка, столбы 60*40*2, ручка-скоба, засов с проушинами Каркас: 40*40*2 Ширина калитки: 1000 мм Высота калитки: 2030 мм Покрытие: черный металл+цинкогрунт+ППЛ RAL-6005 темно-зеленый Диаметр прутка: 3,2 мм Ц 
 https://armada82.ru/kalitka-chernyj-metall-tsinkogrunt-ral-6005-d-3-2mm-vysota-2030-mm-ekonom/
	2
	Да

	2
	Труба профильная 

	м
	50/50/3мм – 15м (длина кратно 3м)
	15
	Да

	3
	Грунт/эмаль по металлу РАЛ 6005- 2л 

	л
	Грунт/эмаль по металлу РАЛ 6005- 2л 
	2
	Да

	4
	Секция забора 3Д 
	шт
	2500/2030(h)  ( диаметр прутка 3,2мм РАЛ 6005)
https://armada82.ru/zabory-i-ograzhdeniya/3d-setki/

	1
	Да

	5
	Крепление скоба для 3д забора
	шт
	Размер 35*40мм 
https://www.ozon.ru/product/kreplenie-skoba-dlya-3d-zabora-razmer-35-40mm50sht-2001898400/

	50
	Да

	6
	Пробой-ушко крепление для навесного замка прямое; проушина 

	шт
	Пробой-ушко крепление для навесного замка прямое; проушина - 2шт
https://www.ozon.ru/product/proboy-ushko-kreplenie-dlya-navesnogo-zamkapryamoe-proushina-2524219100/

	2
	Да

	7
	Навесной замок

	шт
	Замок навесной для двери гаража уличный 62х90 мм, 3 ключа 
https://www.ozon.ru/product/zamok-navesnoy-dlya-dveri-garazha-ulichnyy-62h90 -mm-3-klyucha-2202326601/

	1
	Да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9. корп.1
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 суток.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.








