**Приложение № 1**

**к Документации по запросу предложений**

**Техническое задание к запросу предложений**

***на поставку изделий железобетонных***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки.
 | Поставка изделий железобетонных. |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 | Изделия железобетонные. |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед.изм. | Кол-во |
| Тип | Марка |
| 1 | Плита перекрытия ПТ | ПТ 300.210.14-3 | Серия 3.006.1-8 выпуск 3-1 | Размеры: 2990х2080х140 мм | шт | 10 |
| 2 | ПТ 300.180.16-12 | Размеры: 2990х1780х160 мм | шт | 35 |
| 3 | ПТ 300.180.14-9 | Размеры: 2990х1780х140 мм | шт | 43 |
| 4 | ПТ 300.150.14-12 | Размеры: 2990х1480х140 мм | шт | 33 |
| 5 | ПТ 300.150.12-3  | Размеры: 2990х1480х120 мм | шт | 50 |
| 6 | ПТ 300.120.12-15 | Размеры: 2990х1180х120 мм | шт | 25 |
| 7 | ПТ 300.120.12-12 | Размеры: 2990х1180х120 мм | шт | 55 |
| 8 | ПТ 300.120.12-9 | Размеры: 2990х1180х120 мм | шт | 27 |
| 9 | ПТ 300.90.10-15 | Размеры: 2990х880х100 мм | шт | 7 |
| 10 | ПТ 150.120.12-15 | Размеры: 1490х1180х120 мм | шт. | 97 |
| 11 | ПТ 75.240.14-6 | Размеры: 740х2380х140 мм | шт | 8 |
| 12 | ПТ 75.150.14-9 | Размеры: 740х1480х140 мм | шт. | 22 |
| 13 | ПТ 75.150.12-6 | Размеры: 740х1480х120 мм | шт | 65 |
| 14 | ПТ 75.120.12-9 | Размеры: 740х1180х120 мм | шт | 57 |
| 15 | ПТ 75.90.10-15 | Размеры: 740х880х100 мм | ш | 24 |
| 16 | Плита днища канала | ПД 75.210.14-6  | Серия 3.006.1-8 выпуск 3-1 | Размеры: 740х2080х140 мм | шт. | 4 |
| 17 | ПД 300.210.20-15  | Размеры: 2990х2080х200 мм | шт. | 15 |
| 18 | Лотки  | ЛК 300.150.90-1 | Серия 3.006.1-8 выпуск 1-1 | Размеры: 2990х1480х880 мм | шт | 33 |
| 19 | Плита перекрытия с отверстием | ПТО.150.150.12-6 | Серия 3.006.1-8 выпуск 1-2 | Размеры: 1480х1480х120 мм | шт | 35 |
| 20 | ПТО.150.180.14-6 | Размеры: 1480х1780х140 мм | шт | 14 |
| 21 | ПТО.150.240.14-6 | Размеры: 1480х2380х140 мм | шт | 8 |
| 22 | Балка  | Б-7 | Серия 3.006.1-8 выпуск 1-2 | Размеры: 3580х380х300 мм | шт | 10 |
| 23 | Б-5 | Размеры: 2840х380х300 мм | шт | 2 |
| 24 | Плита перекрытия многопустотная  | 1ПК 42-12-8 | Серии 1.141-1 | Размеры: 4180х1190х290 мм | шт | 11 |
| 25 | Плита перекрытия канала ВП | ВП 55-12 без отверстий | Альбом РК 2303-86 | Размеры: 5500х1200х400 мм | шт | 4 |
| 26 | ВП 31-12 с 1 отверстием 700 мм | Размеры: 3100х1200х260 мм | шт | 1 |
| 27 | ВП 25-18 с 1 отверстием 700 мм | Размеры: 2500х1800х220 мм | шт | 1 |
| 28 | Люк чугунный тяжелый | Марка Т(С250)-ТС-1- 60 | ГОСТ 3634-99 | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 3634-99 | шт | 59 |
| 4. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц. |
| 5. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров |  Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке в соответствии с:* ГОСТ 13015-2012;
* ГОСТ 13579-2018;
* ГОСТ 3634-99;
* Серия 3.006.1-8 выпуски 3-1, 1-1, 1-2.

обеспечивающей его сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, обеспечивать возможность безопасной разгрузки товара, исключать перемещение груза при перевозке. |
| 6. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества |  Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара Заказчику. |
| 7. Требования к качеству, безопасности  |  Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ), серии или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 8. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар, поставленный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки.  |
| 9. Требования по объему гарантий качества услуг  |  Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ. |
| 10. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов |  Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12 (или УПД), товарно-транспортная накладная или транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть заверены надлежащим образом. |
| 11. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок  | Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора партиями по заявкам. Заказчик формирует заявку, в которой указывает дату и место поставки в соответствии со своей потребностью в Товаре и передает такую заявку Поставщику. Сроки поставки товара по заявке – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Поставщику. Предусмотрена подача двух заявок с поставками ЖБИ по филиалам. Первая заявка будет подана в течение 10 рабочих дней с момент заключения договора. Вторая заявка – в течение месяца с момента поставки первой партии.Полная поставка Товара осуществляется до 30 ноября 2020 года включительно. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам: |
| № | Наименование | Марка | ед.изм. | Ориентировочное количество по филиалам. Точное будет указано в заявках |
| г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5 | г. Алушта, ул. Лесная, 1 | г. Евпатория, ул. Линейная, 10  | г. Керчь, ул. Гудованцева, 6 | г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а  | г. Феодосия, ул. Гарнаева 67а | г. Ялта, ул. Достоевского, 27 |
| 1 | Плита перекрытия ПТ | ПТ 300.210.14-3 | шт | 5 |   |   |   | 5 |   |   |
| 2 | ПТ 300.180.16-12 | шт |  |   | 22 | 13 |   |   |   |
| 3 | ПТ 300.180.14-9 | шт | 43 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | ПТ 300.150.14-12 | шт | 4 |   | 19 |   |   | 10 |   |
| 5 | ПТ 300.150.12-3  | шт | 6 |   | 18 | 26 |   |   |   |
| 6 | ПТ 300.120.12-15 | шт | 20 |   |   |   |   | 5 |   |
| 7 | ПТ 300.120.12-12 | шт | 35 |   | 20 |   |   |   |   |
| 8 | ПТ 300.120.12-9 | шт |  |   | 27 |   |   |   |   |
| 9 | ПТ 300.90.10-15 | шт |  | 7 |   |   |   |   |   |
| 10 | ПТ 150.120.12-15 | шт. | 20 |   | 30 | 30 |   | 17 |   |
| 11 | ПТ 75.240.14-6 | шт | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 12 | ПТ 75.150.14-9 | шт. | 10 |   |   |   |   | 12 |   |
| 13 | ПТ 75.150.12-6 | шт |  | 45 |   |   |   | 20 |   |
| 14 | ПТ 75.120.12-9 | шт |  |   | 20 | 17 |   | 20 |   |
| 15 | ПТ 75.90.10-15 | ш |  |   |   |   |   | 24 |   |
| 16 | Плита днища канала | ПД 75.210.14-6  | шт. |  |   |   |   |   | 4 |   |
| 17 | ПД 300.210.20-15  | шт. |  |   |   |   |   | 15 |   |
| 18 | Лотки  | ЛК 300.150.90-1 | шт | 13 |   |   |   |   | 20 |   |
| 19 | Плита перекрытия с отверстием | ПТО.150.150.12-6 | шт | 35 |   |   |   |   |   |   |
| 20 | ПТО.150.180.14-6 | шт | 14 |   |   |   |   |   |   |
| 21 | ПТО.150.240.14-6 | шт | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Балка | Б-7 | шт | 10 |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Б-5 | шт | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 24 | Плита перекрытия многопустотная  | 1ПК 42-12-8 | шт | 8 |   |   |   |   | 3 |   |
| 25 | Плита перекрытия канала ВП | ВП 55-12 без отверстий | шт |  |   |   |   |   | 4 |   |
| 26 | ВП 31-12 с 1 отверстием 700 мм | шт |  |   |   |   |   | 1 |   |
| 27 | ВП 25-18 с 1 отверстием 700 мм | шт |  |   |   |   |   | 1 |   |
| 28 | Люк чугунный тяжелый | Марка Т(С250)-ТС-1- 60 | шт | 57 |   |   |   |   | 2 |   |
| 12. Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты) | Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки партии Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. |
| 13. Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика  |  Доставка должна осуществляться с помощью транспорта, специально оборудованного для перевозки Товара. |