**Перечень изменений в извещение на поставку сыпучих и строительных материалов для нужд ФГБУН "НБС-ННЦ" № 32110412609**

1. **Изложить пункты 23-26 Информационной карты в новой редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений извещения о проведении Запроса котировок | Начало срока – **24 июня 2021 года** Окончание срока – **01 июля 2021 года 08:30** (время московское)  |
| 24. | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | **05 июля 2021 года в 08:30** (по московскому времени)Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок |
| 25. | Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме | 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52, каб .13**05 июля 2021 года в 09:00** (по московскому времени) |
| 26. | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52, каб.13 **05 июля 2021 года в 15:00** (по московскому времени) |

**Изложить Приложения № 1 к извещению на запрос котировок техническое задание в новой редакции:**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на** **поставку сыпучих и строительных материалов для нужд ФГБУН "НБС-ННЦ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиетоваров | **Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)** | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Песок морской | Тип: морской намывнойМодуль крупности (фракция): 1,5 мм – 2 мм.Класс: IСоответствует ГОСТ 8736-2014 | тн | 210 |
| 2 | Портландцемент | Марка цемента по прочности при сжатии: 400Тара : мешок 25 кг.ГОСТ 10178-85 | тн | 30 |
| 3 | ЩебеньШарх. серый | Фракция: в диапазоне от 5 – 20 ммСоответствует ГОСТ 8267-93 | тн | 135 |
| 4 | Камень бутовый | Фракция 70-150 мм, марка по прочности 800-1200Бутовый камень не имеет прослоек глин мергеля, а также видимых расслоений.Соответствует ГОСТ 4001-2013 | тн | 20 |
| 5 | Отсев мраморный красный | Фракция: в диапазоне от 0,1 – 5 ммСоответствует ГОСТ 8267-93 | тн | 120 |

**Требования к потребительским свойствам товара:** Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2020 года выпуска, свободный от прав третьих лиц, в том числе не состоящий под арестом, ограничением, обременением, не использовавшимся в качестве выставочного образца. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и иметь сертификат качества.

**Срок поставки:** в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком по адресу:

1) 298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52.

2) 298542, Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Победы, д. 11а, отделение агротехники и питомниководства декоративных растений «Приморское»

**Способ поставки:** Доставка автосамосвалами (грузоподъемностью до 30 тонн) Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика к месту нахождения Покупателя по адресу: 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52. и включены в цену договора.

**3. Изложить Пункт 2. Форма 1.1. Коммерческое предложение к извещению на запрос котировок в новой редакции**

1. **Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещением об запросе котировок в электронной форме.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара**  | **Значение, предлагаемое участником** | **Ед. изм.** | **Кол-во товара** |
| 1 | **Песок морской**  | Тип: морской намывнойМодуль крупности (фракция): 1,5 мм – 2 мм.Класс: IСоответствует ГОСТ 8736-2014 |  | тн | 210 |
| 2 | **Портландцемент**  | Марка цемента по прочности при сжатии: 400 Тара : мешок 25 кг.ГОСТ 10178-85 |  | тн | 30 |
| 3 | **Щебень****Шарх. серый** | Фракция: в диапазоне от 5 – 20 ммСоответствует ГОСТ 8267-93 |  | тн | 135 |
| 4 | **Камень бутовый**  | Фракция 70-150мм, марка по прочности 800-1200Бутовый камень не имеет прослоек глин мергеля, а так же видимых расслоений.Соответствует ГОСТ 4001-2013 |  | тн | 20 |
| 5 | **Отсев мраморный красный** | Фракция: в диапазоне от 0,1 – 5 ммСоответствует ГОСТ 8267-93 |  | тн | 120 |

**Требования к потребительским свойствам товара:** Товар новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2020 года выпуска, свободный от прав третьих лиц, в том числе не состоящий под арестом, ограничением, обременением, не использовавшимся в качестве выставочного образца. Товар соответствует требованиям ГОСТ и иметь сертификат качества.

**Срок поставки:** в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком по адресу:

1) 298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52.

2) 298542, Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Победы, д. 11а, отделение агротехники и питомниководства декоративных растений «Приморское»

**Способ поставки:** Доставка автосамосвалами (грузоподъемностью до 30 тонн) Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика к месту нахождения Покупателя по адресу: 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52. и включены в цену договора.

**Инструкция по заполнению спецификации:** необходимо заполнить форму путем указания сведений (сокращения слов не допускаются) с использованием единиц измерения, предусмотренных настоящим извещением о закупке. Диапазонные значения указываются в отношении таких значений, в отношении которых в техническом задании указано, что они являются диапазонными (содержится слово «диапазон» или его производные), все остальные значения являются точными. В колонке «Значение, предлагаемое участником» не допускается употребление слов и их производных: «не более», «не менее», «должен», «не выше», «не ниже». В случае указание параметров в форме «не менее (значение) и не более (значение)», Участник должен указать одно конкретное значение в пределах указанных границ. Если в колонке «Значение, предлагаемое участником» Заказчиком уже проставлены конкретные значения, их изменять не допускается.