**Перечень изменений в извещение на поставку канализационных и дренажных труб № 2200482600**

1. **Изложить пункты 26-29 информационной карты в новой редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26. | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений извещения о проведении Запроса котировок | Начало срока – **27 августа 2021 года**  Окончание срока – **02 сентября 2021 года 08:00** (время московское) |
| 27. | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | **07 сентября 2021 года в 08:00** (по московскому времени)  Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок |
| 28. | Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме | 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52, каб .13  **07 сентября 2021 года в 08:30** (по московскому времени) |
| 29. | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52, каб.13  **07 сентября 2021 года в 15:00** (по московскому времени) |

1. **Изложить пункты 2,3 технического задания в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Труба НПВХ с раструбом оранжевая 315х3,0м | Для наружной системы хозяйственно-бытовой канализации зданий.  Давление: безнапорное  Исполнение: раструбное  Температура рабочей среды: до +60°С  Комплект поставки: в комплекте с уплотнительными кольцами.  Материал: НПВХ  Диаметр: 315 мм  Строительная длина: 3м  Толщина стенки: 7.7 мм  Длина раструба: 160 мм  Цвет: оранжевый | шт. | 8 |
| 3 | Труба дренажная | Гофрированная дренажная труба с геотканью  Материал: полиэтилен  Фильтр: наличие  Перфорация: наличие  Диаметр – 100 мм.  Класс кольцевой жёсткости - SN 4 | м | 100 |