**Перечень изменений в извещение на поставку комплекса для пробоподготовки и работы системы блоттинг-электрофорез в комплекте для нужд ФГБУН "НБС-ННЦ"№ 32110795688**

1. **Изложить пункт 2 технического задания в новой редакции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Спектрофотометр UNICO или эквивалент | Условия эксплуатации:  -диапазон температур окружающего воздуха, 0С  -диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 0С), %  - диапазон атмосферного давления, кПа | 15 — 30  20 — 80  84 — 106 |