Приложение № 1 к Договору

от \_\_\_\_\_\_\_ 2023г. №\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 На выполнение работ по комплексной гидродинамической промывке сетей водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Содержание** |
| **1.** | **Цель работы** | Осуществление мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах системы водоотведения, эксплуатируемых Заказчиком. |
| **2.** | **Заказчик** | ООО «ОВК» |
| **3.** | **Исполнитель** | Определяется по результатам конкурентной процедуры |
| **4.** | **Основание для проведения работ** | Плановые мероприятий по промывке канализационных сетей  |
| **5.** | **Место проведения работ** |  Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 70-летия Октября; г. Краснодар, ул. Сормовская; г. Краснодар, ул. Старокубанская; г. Краснодар, по ул. Батуринская от ул. Кирилла Росинского до ул. Семигорская; г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская. |
| **6.** | **Сроки выполнения работ** |  Не позднее 30 календарных дней с момента подписания договора.  |
| **7.** | **Режим работы объекта** | Круглосуточно |
| **8.** | **Объект работ** | Сети водоотведения, находящиеся в эксплуатации ООО «ОВК» г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ду 150, ду 200, ду 250, ду 315, ду 400, ду 500 |
| **9.** | **Требования к качеству оказываемых услуг** | Выполнять работы своевременно и качественно в соответствии с данным техническим заданием,нормативными и правовыми документами.  |
| **10.** | **Контроль за оказанием услуг** | Осуществляется работниками Заказчика, ответственными за разработку данного технического задания. |
| **11.** | **Гарантийный срок на выполненные работы** | На результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами Акта выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), они устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов). |
| **12.** | **Дополнительные требования** | Требования к гарантии качества:* качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, технического задания;
* устранение недоработок, замечаний выполняется Исполнителем за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
* Исполнитель должен обеспечить своих работников передвижным оборудованием (с автономной энергоустановкой) для гидродинамической промывки высокого давления (не менее 220 бар, с длинного шланга не менее 100 метров), с наличием форсунки для резки корней для труб диаметром от 100 до 200 мм, а также пробивочной и роторно-вибрационной форсунок;
 |

Заказчик: Подрядчик: