# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Затеняющая сетка 80% с УФ-стабилизацией, темно-зеленая | Рулон | Притенение:80%  Плотность:85 гр/м2  Длина:50 м  Ширина:3м  Размер ячейки сетки:  Ссылка: <https://polimeragro.ru/product/zatenyayuschaya-setka-80-v-rulone-3m-h-50m> | 1 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 2 | Угольная щетка для пилы торцовочной RYOBI RTMS1800-G (Code 4442-49) | шт | Артикул:5131032253  Ссылка: <https://scooter-zip.ru/category/product/ryobi-rtms1800-g-code-4442-49-5133002152/carbon-brush54/> | 2 | Нет |
| 3 | Соленоид 24V для клапанов серии DV, JTV, LFV Rain-Bird | шт | Артикул: 20858801  Совместим со всеми пультами с выходом 24 вольт AC переменный ток.  Пусковой ток: 0,30 А.  Ток удержания: 0,19 А.  Сопротивление обмотки соленоида: 36-45 Ом, номинальное. Может использоваться с декодерными системами.  Производитель: RAIN BIRD (США).  Ссылка: <https://avto-poliv.net/tovar/id/solenoid-rain-bird-24v-pga-peb> | 8 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 4 | Сопло (форсунка) Hunter MP Rotator 3000 90-210 | шт | Тип сопла: ротатор  Радиус полива: от 6,7 до 9,1 м, сектор полива: 90-210°  Рекомендуемое эксплуатационное давление: 2,8 бар  Ссылка: <https://vodoley-poliv.ru/catalog/oborudovanie-dlya-poliva-hunter/sopla-dlya-dozhdevateley-i-sprinklerov/soplo-mr-rotator/soplo-forsunka-hunter-mp-rotator-3000-90-210/> | 10 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 5 | Hunter MP2000-90 = сопло (форсунка) серии MP ROTATOR для статического дождевателя | шт | Артикул:MP200090  Радиус полива:от 4,0 до 6,4 м  Сектор полива:от 90° до 210°  Серия:MP ROTATOR  Ссылка: <https://rain-hunter.ru/catalog/sopla_i_forsunki_dlya_dozhdevateley/sopla_rotatory/hunter_mp2000_90_soplo_forsunka_serii_mp_rotator_dlya_staticheskogo_dozhdevatelya.html> | 10 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 6 | Hunter MP1000-90 = сопло (форсунка) серии MP ROTATOR для статического дождевателя | шт | Артикул:MP100090  Радиус полива:от 2,5 до 4,5 м  Сектор полива:от 90° до 210°  Серия:MP ROTATOR  Ссылка: <https://rain-hunter.ru/catalog/sopla_i_forsunki_dlya_dozhdevateley/sopla_rotatory/hunter_mp1000_90_soplo_forsunka_serii_mp_rotator_dlya_staticheskogo_dozhdevatelya.html> | 10 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 7 | Hunter MP3000-360 = сопло (форсунка) серии MP ROTATOR для статического дождевателя | шт | Радиус полива от 6,7 до 9,1 м  Сектор полива 360°  Серия MP ROTATOR  Ссылка: <https://rain-hunter.ru/catalog/sopla_i_forsunki_dlya_dozhdevateley/sopla_rotatory/hunter_mp3000_360_soplo_forsunka_serii_mp_rotator_dlya_staticheskogo_dozhdevatelya.html> | 10 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 8 | Hunter MP2000-360 = сопло (форсунка) серии MP ROTATOR для статического дождевателя | шт | Радиус полива от 4,0 до 6,4 м  Сектор полива: [360°](https://rain-hunter.ru/catalog/sopla_i_forsunki_dlya_dozhdevateley/sopla_rotatory/filter/sektor_poliva-is-fe077ff4-0c60-11ea-80f9-005056007638/apply/)  Серия:MP ROTATOR  Ссылка: <https://rain-hunter.ru/catalog/sopla_i_forsunki_dlya_dozhdevateley/sopla_rotatory/hunter_mp2000_360_soplo_forsunka_serii_mp_rotator_dlya_staticheskogo_dozhdevatelya.html> | 10 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 9 | Hunter MP1000-360 = сопло (форсунка) серии MP ROTATOR для статического дождевателя | шт | Радиус полива:от 2,5 до 4,5 м  Сектор полива:360°  Серия: MP ROTATOR  Ссылка: [https://rain-hunter.ru/catalog/sopla\_i\_forsunki\_dlya\_dozhdevateley/sopla\_rotatory/hunter\_mp1000\_360\_soplo\_forsunka\_serii\_mp\_rot ator\_dlya\_staticheskogo\_dozhdevatelya.html](https://rain-hunter.ru/catalog/sopla_i_forsunki_dlya_dozhdevateley/sopla_rotatory/hunter_mp1000_360_soplo_forsunka_serii_mp_rot%20ator_dlya_staticheskogo_dozhdevatelya.html) | 10 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 10 | Седелка ПНД Tebo 40х3/4 ВР(г) | шт | Материал:полипропилен  Резьба:Внутренняя  Диаметр подключения, дюйм:3/4  Диаметр закрепляемой трубы, мм:40  Ссылка: <https://petrovich.ru/product/502935/> | 20 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 11 | Соединение прямое D40 / D40 | шт | Диаметр трубы, мм:40  Диаметр трубы, мм:40  Материал:Полипропилен  Ссылка: <https://www.water-technics.ru/catalog/product/unidelta-unidelta1001040000/> | 15 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 12 | Заглушка ПНД d40 | шт | Диаметр:40  Тип: заглушка  Ссылка: <https://utp-mag.ru/miass/catalog/kompressiya/poelsan/2902> | 15 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 13 | Коннектор быстрого соединения WC20-3\*4мм (30В max) | шт | Артикул: WС20  Производитель: Rain Bird  Ссылка: <https://www.avtopoliv-rainbird.ru/elektromagnitnye-klapany/konnektory-bystrogo-soedineniya/konnektor-bystrogo-soedineniya-wc20-3-4mm-30v-max/> | 30 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 14 | Крепежный шнур ЗУБР резиновый 120 см со стальными крюками 2 шт | шт | Грузоподъемность:0.036 т  Количество крюков:2 шт  Длина:1.2 м  Ширина/диаметр:8 мм  Вес нетто:0.25 кг  Материал троса: резина  Ссылка: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/krepezhnyj-shnur-zubr-rezinovyj-120-sm-so-stalnymi-kryukami-2-sht-40507-120-1233306/> | 2 | Да (по согласованию с заказчиком) |
| 15 | Клеевая ловушка от тараканов и муравьев Машенька, 20 штук | шт | Тип:Средство от насекомых  Бренд:Машенька  Единиц в одном товаре:20  Форма выпуска средств от вредителей:Ловушка/приманка  Вес товара, г:30  Ссылка: <https://www.ozon.ru/product/mashenka-kleevaya-lovushka-ot-tarakanov-i-muravev-20-shtuk-251701877/?sh=PMikRX8ZRw#section-description--offset-140> | 50 | Да (по согласованию с заказчиком) |

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
   1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
   2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
  2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.